NVIDIA 部分：

1. 如果 VRM 可以直接控制的话(Core Vlotage offset(mV)栏目)，VID 的调整（GPU VID (mV)栏目)将会被禁用。

2. Core Vlotage offset(mV)栏目设置的数值，是直接在底层执行的，只有手动 Reset, 或者是“冷启动”以后才会被重置。热启动是不会重置回默认值的。
   “冷启动”表示关闭系统以后，要切断主机电源 10 秒钟以上(目的是让主板掉电)，如果您的电源是有开关的就比较方便，否则需要拔掉电源线。

3. VRM 的电压上限边界被设置为 1.35V，而设计极限边界为 1.6V，但出于安全性考虑，这个测试版只允许 1.35V 的上限。

4. BIOS 编辑后进入刷新界面，点击“刷写BIOS”按钮以后，GPUINFO 会执行真正的烧写 EEPROM 芯片的动作！所以平时烧写显卡 BIOS 时候需要注意的
   问题，在这个时候也都需要注意，比如不要关闭程序，刷写过程中不要关闭系统，不要踢到电源板等等。

5. BIOS 编辑/刷写测试我写有专门的步骤，为安全起见，请按照步骤来做。测试步骤文件为 “BIOS编辑以及刷写步骤.txt”。

*********************************************************************************

AMD 部分

1. 目前的 Gpuinfo Beta9 在 MSI HD7870/HD7850 ,公版HD7950等显示卡上进行过验证工作，原则上目前就支持参与验证的显卡。

2. 对支持的卡，提供的调整项目有核心电压调节（直接底层调节，无驱动限制）；核心频率，显存频率调节；功耗范围调节（-20 到 20之间）；风扇速度调节

3. 核心电压的调节是直接在 VRM （可编程电压控制芯片）上实施的，这样的调整，只有 GPUINFO 本身的监控页面可以体现调整后的实时数值。
   如果您使用的是 MSI R7870 HAWK 显卡，有条件的话，驳接上数字万用表来查看实时的电压数值，r7870 HAWK 提供有核心电压的测量点以及电缆。

   警告：如果超频太高导致黑屏、蓝屏重启的话，需要关闭系统，并且切断主机电源 10 秒以上，令主机掉电。然后再开机，这样核心电压才会恢复到原始值。

4. AMD 系列目前不支持  BIOS 编辑，所以如果您使用的是 AMD 的卡，那么 BIOS 栏是被禁用的。