


             北大繁简体(合一)中文DOS(5.0)系统安装及使用说明


                                            北京大学计算机研究所
                                            北京大学新技术公司
                                            1992.7


    北大中文DOS以功能更强、速度更快、资源要求更少、通用兼容性更广为不断追求目标,

希望本系统能成为您友好的开发环境和得力的工作助手.


1. 功能与性能概要

 1) 大容量字符集

   A. 系统可编码 14852 个繁体汉字.
      其中系统收字近 14000, 除国标(编码兼容)外, 还包含了台湾BIG5码所有收字(13500

      余字)以及其它较常用字或异体字数百字; 其余 800 多字留做用户补字空间.

   B. 系统可编码 7426 个简体汉字.
      其中系统收字 7200 余字,除国标(编码兼容)外, 还包含了其它较常用字近 500 个;

      其余近 200 字留做用户补字空间.

   C. 系统可编码 1410 个外文字母和各种符号.

 2) 可扩充和选择录入方法

   A. 绝大多数汉字编码输入方案(码元少于32个、码长2-5个或码元少于64个、码长2-4个)

      可由用户方便地加入本系统.

   B. 系统提供七种汉字录入方法:
      台湾大易录入法(繁体), 可录入所有 BIG5 收字;
      台湾仓颉录入法(繁体), 可录入所有 BIG5 收字;
      五笔字型录入法(简体), 可录入所有国标收字;
      汉语拼音录入法(繁简), 可录入所有国标收字;
      六笔声形录入法(简体), 可录入所有国标收字;
      北大 748 内码\区位码录入(繁简), 可录入所有 16732 个可编码字符;
      台湾BIG5码录入(繁简), 可录入所有 BIG5 收字.
      其中,仓颉,五笔字型和汉语拼音录入法的录入编码表可由用户任意增改(字或词).

   C. 系统提供三种外文或符号录入方法:
      在仓颉,五笔字型和汉语拼音录入状态下, 可直接录入 100 多个符号, 而且这些符号

      用户可以自己定义. 系统省缺定义如下:
        . 。        | 、        _ —        - …        -- 中文句号, 顿号, 至号,

 三连点
        " “    / ”    ` ‘    ' ’    -- 中文双引号, 单引号
        { 《        } 》        < 〈        > 〉        -- 中文双书名号, 单书名

号
        ~         @         $         &         -- 盒组开闭弧, 数学态符,

 自定义参数符
        =         +         \ 〓        ^         -- 换行, 换段, 中文空格,

 小数点
        [ 〖        ] 〗        * ·        #         -- 注解开闭弧, 中园点, 

小样结束符

      北大动态键盘录入法, 用户可自定义多至 26 张动态键盘, 每张键盘可定义 94 个外

      文或符号(汉字亦可), 系统省缺定义 14 张动态键盘, 用户可根椐需要自行定义每一

      张动态键盘.

      北大 748 内码录入, 可录入所有 1410 个外文字母或符号.

   D. 仓颉,五笔字型录入法在不改变原有规则和完全兼容原全部编码(包括简码)的基础上,

      最大限度地利用了简码录入, 从而可以加快录入速度.

   E. 仓颉, 五笔字型, 汉语拼音及自定义录入均提供 "模糊" 查找功能, 即编码中可含有

      一个到多个模糊键 .

 3) 系统提供假脱机打印功能, 可用组合键 Ctrl+P 联机打印或用DOS命令 PRINT 假脱机打

    印.

 4) 繁体汉字与简体汉字高度兼容

   A. 国标汉字编码相同. 即同一国标汉字可能繁简形态不同, 但编码相同.
   B. 对国标汉字, 用简体或繁体录入方法均可.

 5) 占用少量内存资源

    系统核心部分(包括汉字显示部分, 字库管理部分, 汉字录入方法管理部分, 动态键盘

    管理部分, 748 内码录入部分等)只占用 20 KBYTES 左右内存空间(因机型而异),其它

    可选择装入的部分也采取了压缩形式----增加一种录入方法占用 20 至 64 KBYTES,增

    加一个动态键盘占用 200 字节, 打印驱动程序占用约 2 KBYTES.

 6) 适应性强

    本系统力求使各种机型都得到最佳运行环境. 例如,尽可能将显示库放在扩展内存里面,

    放不下的部分仍放在磁盘上; 当没有扩展内存可利用时,如果将整个字库都放在磁盘上,

    汉字显示速度会变慢, 而如果将整个或部分(如一级国标)字库放在 640K 内存里面, 又

    可能影响某些要求大内存量的程序的运行, 所以本系统提供了随时将字库中的一级国标

    和常用符号装入内存或从内存中释放掉的功能.


2. 系统构成

   系统由主控/显示部分(以下简称主控部分)、录入部分、打印部分及辅助部分构成.

 1) 主控部分

    主控及显示程序(含内部码\区位码录入) -- CCCC.EXE
    简体中文显示字库(16 x 16) -- JT_CCLIB
    繁体中文显示字库(16 x 16) -- FT_CCLIB
    将部分字库装入前 640K 内存程序 -- LDLIB.EXE(仅当字库放在硬盘, 且需要快速显示

                                    汉字时用到)

 2) 录入部分

    录入码表装入程序 -- LHGMB.EXE
    录入码表文件 -- PY.MB(拼音), WBDZ.MB(五笔字型单字), WBCZ.MB(五笔字型词组),
                WB.MB(五笔字型单字和词组), CJ.MB(仓颉), LBSX.MB(简体六笔声形单字

                和词组),LBSX2.MB(简体六笔声形词组)



    动态键盘定义文件 -- HGJP.DAT


    大易与 BDDOS 接口及 BIG5 录入驱动程序 -- LDAYI.EXE
    BIG5 码到 748 码转换映射表 -- BIG5_HG.SYS
    大易录入驱动程序 -- DAYI.EXE
    大易录入法(1.23版本)用户自定义文件 -- DAYI.SYS

 3) 打印部分

    打印驱动程序 -- HGPRN.EXE
    简体中文打印字库(24 x 24) -- VJTCCLIB
    繁体中文打印字库(24 x 24) -- VFTCCLIB

 4) 辅助部分

    根目录下启动批命令 -- BDDOS.BAT

    通用录入方法码表自动生成程序 -- FZMB.EXE
    通用录入方法码表自动生成程序说明文件 -- FZMB.TXT
    用户编辑自定义录入码表参考样本文件 -- PY.TXT(拼音)
    全国标码汉字文件 -- GB.TAB
    全 748 码汉字文件 -- HG.TAB
    全BIG5码汉字文件 -- BIG5.TAB

    动态键盘定义文件生成程序 -- HGJP.EXE
    动态键盘定义文件生成程序说明文件 -- HGJP.TXT

    繁体字文件到简体字文件自动转换程序 -- FZFJ.EXE
    繁体字到简体字转换映射表 -- FZFJ.SYS
    繁体字文件到简体字文件自动转换程序说明文件 -- FZFJ.TXT

    简体字文件到繁体字文件自动转换程序 -- FZJF.EXE
    简体字到繁体字转换映射表 -- FZJF.SYS
    简体字文件到繁体字文件自动转换程序说明文件 -- FZJF.TXT

    显示/打印字库补字程序 -- HGBZ.EXE
    显示/打印字库补字程序说明文件 -- HGBZ.TXT
    转换点阵字库行列存放顺序程序 -- CHFONT.EXE

    BIG5 码文件到 748 码文件自动转换程序 -- FZB7.EXE
    BIG5 码到 748 码转换映射表 -- FZB7.SYS
    BIG5 码文件到 748 码文件自动转换程序说明文件 -- FZB7.TXT

    748 码文件到 BIG5 码文件自动转换程序 -- FZ7B.EXE
    748 码到 BIG5 码转换映射表 -- FZ7B.SYS
    748 码文件到 BIG5 码文件自动转换程序说明文件 -- FZ7B.TXT

    大易录入法(1.23版本)用户自定义文件DAYI.SYS修改程序 -- CDAYI.EXE
    大易录入法(1.23版本)用户自定义文件DAYI.SYS修改程序说明文件 -- CDAYI.TXT

    国标码打印测试文件 -- GBTEST.PRN
    748 码打印测试文件 -- HGTEST.PRN
    BIG5码打印测试文件 -- BIG5TEST.PRN

3. 机型要求

   A. 适用的显示卡类型现有 CEGA, CGA, HERCULES, CGE, EGA640*350, EGA640*480,
      EGA800*600 ,VGA,TVGA800*600(VGA800*600)和TVGA1024*768 十种, 旧型号长城机
(014卡 和 016卡)和 CMGA 暂不适用.

   B. 适用的打印机类型现有 3070, 1724, 2024, EPSON.

4. 系统盘组织

       所有程序和数椐都按功能(主控/显示、录入、打印及辅助)分类组织. 为了兼顾方便

   性和通用性, 分别组织了高密盘和低密盘两套系统盘.

       高密系统盘共有四片,分别是主控/显示(MAIN)、录入及简体打印(INPUT&PRINT1)、

   繁体打印(PRINT2)和辅助工具(TOOLS).
       在主控/显示盘(MAIN)的根目录下, 提供了系统自动装入程序 LBDDOS.EXE 和系统说

   明文件 README.TXT.
       在主控/显示盘(MAIN)的 BDDOS 子目录下,存放了对应各种显示器的主控/显示程序:
V1024.EXE、VGALL.EXE、VGA.EXE、EGA480.EXE、EGA860.EXE、EGA.EXE、CGE.EXE、CGA.EXE

、和 HER.EXE; 装入时
   只装入与当前显示器对应的其中之一, 并将其换名为 CCCC.EXE.

       低密系统盘共有十二片, 组织方式与高密系统盘类似。

5. 系统装入

       将第一块系统盘(MAIN)插入 A 驱动器, 打命令
            A:LBDDOS [<任意参数>] <Enter>
       程序LBDDOS(.EXE)将自动按用户机型及用户选择的功能装入系统, 有参数将用英文

   提示, 否则用中文提示.
       除系统启动批命令 BDDOS.BAT 装在C盘根目录下外, 其余文件均装在 C:\HG\BDDOS
   下.

6. 系统启动

 1) 如果用户第一次启动本系统, 那么应该首先将启动批命令 BDDOS.BAT 中的运行环境参

    数设置补齐并选择装入哪些功能; 否则可直接执行 2).

    由于用户所用机型和需要功能多种多样, 所以系统提供的启动批命令 BDDOS.BAT 只按

    省缺值装入系统核心部分, 如果不采用省缺值或还需要使用其它功能, 则需要首先将
    BDDOS.BAT 中的参数或注释掉功能的补齐.
    -----------------------------------------------------------

    启动批命令 BDDOS.BAT 内容如下:

    C:
    CD \HG\BDDOS
    CCCC [/{F|J}] [/A=<扩展内存地址>] [/V] [/e]

    rem LHGMB PY.MB
    rem LHGMB WB.MB
    rem LHGMB WBDZ.MB WBCZ.MB
    rem LHGMB CJ.MB
    rem LDAYI [<BIG5码到748码转换表文件>]
    rem DAYI
    rem HGPRN [/P=<打印机类型>] [/{F|J}]
    rem LDLIB [/<起始区>[-<结束区>][,<起始区>[-<结束区>]...]]
    rem SET VIDEOTYPE={CEGA|EGA|VGA|EGA480|EGA860|CGE|CGA|HER}
    CD \

    (如何设置参数请参阅下文 "系统使用说明".)

 2) 打命令
           C:\BDDOS <Enter>
    系统将自动起动, 进入北大中文DOS环境.


7. 系统使用说明

 1) 系统核心(主控及显示部分)驻留内存
    命令方式:
          CCCC [/{F|J}] [/A=<扩展内存地址>] [/V] [/e]

    功能:
      A. 主控及显示程序(含748内部码\区位码录入)驻留内存.
      B. 若当前目录下有动态键盘定义文件 HGJP.DAT, 则装入动态键盘录入.
      C. 引入以下内部命令:
         Alt+F1    ---- 系统保留 748 内码\区位码录入激活键
         Alt+F2    ---- 系统保留 BIG5 码录入激活键
         Alt+F6    ---- 系统保留 ASCII 码录入激活键
         Alt+F9    ---- 系统保留动态键盘录入激活键
            Alt+F7      ---- 动态键盘录入状态下键名定义提示键, 在此提示状态下,可

                       直接录入多个本键盘定义的符号(总长不超过 60 字节).
            Alt+F8      ---- 退出键名定义提示状态,并返回提示状态下录入的符号.
            Alt+F10     ---- 动态键盘录入状态下键盘定义提示键, 在此提示状态下,可

                       击键 ',' 或 '.' 显示上或下屏提示, 击键 <Enter> 退出

                       提示状态.
         Ctrl+F1    ---- 系统保留卸掉装在前 640K 内存中字库命令键(参阅下文装入

                     说明).
         Ctrl+F3    ---- 系统保留卸掉本系统命令键(打印部分除外).
         Ctrl+F7    ---- 系统保留DOS中西文状态转换键. 注意, 大部分中文软件限制

                     在中文状态下运行.
         Ctrl+F9    ---- 系统保留进入/退出纯中文状态激活键.

    参数说明:
      A. /{F|J}
         选择繁体或简体显示字库. 省缺为简体.
      B. /A=<扩展内存地址>
         指定显示字库放到扩展内存里的起始地址. 合法地址为 6 位十六进制数,省缺

         或地址非法为不使用扩展内存.
         例如:
               CCCC /A=110000  ---- 显示字库放置起始地址在扩展内存10000H=64K
                              位置(此时前64K内存可用作虚盘或其它用途)
      C. /V
         指定将显示字库全部放在内存或扩展内存.
             如果选择此参数, 那么, 当有"/A=<扩展内存地址>"参数时, 显示字库尽量

         放在扩展内存, 剩下的放在前 640K 内存; 当无"/A=<扩展内存地址>"参数时,

         显示字库都放在前 640K 内存(一般用于无硬盘的录入机).

             如果未选择此参数, 那么, 当有"/A=<扩展内存地址>"参数时, 显示字库尽

         量放在扩展内存, 剩下的放在硬盘上; 当无"/A=<扩展内存地址>"参数时, 显示

         字库都放在硬盘上.
       
       D. /E
             在系统文件CONFIG.SYS中,若加入 DEVICE=C:\HIMEM.SYS ,则可选择此参数, 

         那么, 当有"/E"参数时,显示字库放在由HIMEM.SYS管理的扩展内存中.
    

    注意:
    ----
      以下功能都需要以上述系统核心驻留为基础.

 2) 当有部分或全部字库在硬盘(即命令 CCCC.EXE 未设参数 /V)时, 可将部分字库随时装

    入 640K 内存或者相反(即卸掉).
    命令方式:
          LDLIB [/<起始区>[-<结束区>][,<起始区>[-<结束区>]...]]
    功能:
      将CCCC.EXE目录下的显示字库按参数指定的部分装入前 640K 内存. 此后当无法运

      行某些需要大容量内存的程序时,可暂时再将这部分字库卸掉(用命令 Ctrl+F3),这

      样并不影响 BDDOS 的正常运行, 只是汉字显示速度稍微减慢; 注意仅当这部分字

      库为最后驻留内存成分才能有效卸掉.
    参数说明:
      合法参数为 ASCII 字符 ALL 和 1..94.
    例如:
      LDLIB /ALL         ---- 装入 1 至 94 区
      LDLIB /1-94        ---- 装入 1 至 94 区
      LDLIB /1,3,10,16-55      ---- 装入 1, 3, 10, 16 至 55 区

 3) 如何装入五笔字型、拼音、仓颉、简体六笔声形录入法, 用户自定义录入法及用户自定

义词组
    命令方式:
          LHGMB  [/<激活键>] <主录入码表文件名> [<辅录入码表文件名>...]
    功能:
      将指定的录入码表文件所定义的录入方法装入内存. 最多可装入10种. 随系统提供

      的录入码表都对非码元单键做了重定义, 因此可以在该录入方法状态下直接输入常

      用汉字标点符号及<<BD排版语言>>注解符号.
    参数说明:
      A. [/<激活键>]
         重定义码表激活键.合法激活键为CTRL+F1 - CTRL+F10,SHIFT+F1 - SHIFT+F10,

         ALT+F1 - ALT+F10, ALT+0 - ALT+9, ALT+A - ALT+Z, 非法或缺省则为建表时

         所定义的.
      B. <主录入码表文件名> [<辅录入码表文件名>...]
         指定装入对应某种录入法的一或多个录入码表.
             录入码表大(收字词多), 则录入速度快, 但内存空间开销多; 录入码表小,

         则反之. 在具体应用环境中, 有时需要牺牲空间提高速度, 有时需要牺牲速度

         节省空间. 为了适应不同要求, 允许一种录入方法对应一或多个录入码表(如一

         个满足基本要求的单字录入码表和若干个便于提高速度的词组录入码表), 在装

         入时可以根椐具体情况在本项参数中选择装入哪几个录入码表.
             "主录入码表文件" 和 "辅录入码表文件" 在结构上都是独立而完备的, 都

         可以单独做为一种输入方法, 都可以做 "主" 或 "辅" 录入码表;"主" 与 "辅"

         的关系仅仅取决于它们在本项参数表中的位置----第一个为"主", 其余为"辅".
             对于装入多个录入码表的录入方法, 激活键和单键定义只有 "主录入码表"
         有效, 输入码的合法性检查也只对 "主录入码表" 靳行.
             "主" 与 "辅" 录入码表的制约关系仅仅是 "主录入码表" 的合法输入码应
         包含所有 "辅录入码表" 的合法输入码. 由于关系是 "包含" 而不是 "等于",
         所以一种录入法可以 "搀入" 另一种录入法, 一种录入法对应的多个录入码表

         可以采用不完全相同的结构. 例如, 拼音录入码表可以做为五笔字型的辅录入

         码表, 五笔字型录入码表可以做为仓颉录入码表的辅录入码表; 仓颉录入法可

         以构造最大码长为 4 的仓颉词组录入码表做为最大码长为 5 的仓颉单字录入

         码表的辅录入码表.
             每个录入码表文件限制在 64 KBYTES 以内, 可以容纳 15000 余单字, 或
         国标 6763 个单字加 5000 词组;除最大码长为 5 且码元数大于 15 的情况外,

         各录入码表文件均可以字词混编.

         (参阅下文 "如何增改及自定义录入码表")
    例如:
      LHGMB PY.MB ---- 装入随系统提供的拼音录入码表. 它包含国标 6763 个汉

                       字,激活键为建表时定义的 Alt+F3, 占内存约 22 KBYTES.
      LHGMB /C+F8 WBDZ.MB WBCZ.MB
        或者
      LHGMB /C+F8 WB.MB
                  ---- 装入随系统提供的五笔字型单字及词组码表. 除国标6763

                       个汉字外, 它还包含了<<五笔字型>>(4.3版)中所列的所有

                       词组, 激活键为 CTRL+F8, 占内存约 64 KBYTES.
      LHGMB /A+Z  CJ.MB
                  ---- 装入随系统提供的仓颉码表. 它包含 BIG5 码所有 13503

                       个收字, 激活键为Alt+Z,占内存约 53 KBYTES.
       
      LHGMB LBSX.MB ---- 装入随系统提供的简体六笔声形录入码表. 它包含国标 6763 

                       个汉字,激活键为建表时定义的 Alt+F2.

 4) 如何装入大易和 BIG5 录入法
    命令方式:
          LDAYI [<BIG5码到748码转换表文件>] <Enter>
          DAYI <Enter>
    功能:
      LDAYI 装入大易与 BDDOS 接口及 BIG5 码录入驱动程序, DAYI 装入大易录入法

      驱动程序. 它们都包含了 BIG5 码所有 13503 个收字, 激活键分别为 Alt+F2 和

      Alt+=, 共占内存约 40 KBYTES.
      (大易录入法使用请参阅 <<大易录入法>> ---- 王赞杰编著, 安利资讯股份有限公

      司发行)
    参数说明:
      用 <BIG5码到748码转换表文件> 覆盖 LDAYI.EXE 中隐含的 BIG5 码到 748 码转
      换表. 随系统提供了与LDAYI.EXE一致的BIG5码到748码转换表文件BIG5_HG.SYS,

      如果该表有误或需要补字, 可用程序工具 BH.EXE 对其修改(参阅下文 "如何修改
      BIG5码到748码转换表"), 修改结果可做为本项参数.
    注意:
    ----
      大易卡应首先扦入机器; 大易录入法用户自定义文件 DAYI.SYS必须在当前目录下.
    例如:
      LDAYI BIG5_HG.SYS <Enter>
      DAYI <Enter>

 5) 如何装入打印机驱动程序
    命令方式:
          HGPRN [/P=<配备打印机型号>] [/{F|J}] <Enter>
    功能:
      装入当前配备打印机的打印驱动程序. 此后就可以用 DOS 命令 PRINT 或 Ctrl+P

      直接打印汉字.
    参数说明:
      A. /P=<配备打印机型号>
         指定使用打印机型号. 合法打印机型号为 3070, 1724,2024 和 EPSON; 省缺或

         参数非法为使用 3070.
         例如:
             HGPRN /P=1724                ---- 使用 1724 打印机
      B. /{F|J}
         选择繁体或简体打印字库打印. 省缺选择显示字库打印.
         例如:
             HGPRN /F               ---- 选择繁体打印字库
         注意:
         ----
             此选项要求所选择的简体打印字库 VJTCCLIB 或繁体打印字库 VFTCCLIB

             必须在当前目录下.

 6) 如何为辅助程序设置显示器配备环境量
    命令方式:
          SET VIDEOTYPE=<配备显示器型号> <Enter>
    功能:
      为辅助程序 HGMB.EXE,HGJP.EXE,FJ.EXE,JF.EXE,HB.EXE,BH.EXE,CDAYI.EXE,
      HGBZ.EXE 和 CHFONT.EXE 指定使用显示器型号.
    参数说明:
      合法显示器型号为 CEGA,EGA,VGA,EGA480,EGA860,CGE,CGA,HER,GWC,GWM,CMGA; 省

      缺或参数非法为使用 CGA.
    例如:
          SET VIDEOTYPE=VGA   ---- 配备 VGA 显示器

 7) 如何增改及自定义录入码表

    参阅通用录入方法码表自动生成程序 HGMB.EXE 的附带说明文件 HGMB.TXT 及用户编辑

    自定义录入码表参考样本文件 PY.TXT(拼音).

    为方便用户编辑自定义录入码表, 系统附带了全国标码汉字文件GB.TAB, 全748码汉字

    文件HG.TAB和全BIG5码汉字文件BIG5.TAB, 当用户需要编辑自定义录入码表时, 只需选

    择一个文件并在该文件的每个汉字前加上相应录入编码即可(用空格隔开).

 8) 如何增改动态键盘定义文件(HGJP.DAT)

    参阅动态键盘定义文件生成程序 HGJP.EXE 的附带说明文件 HGMB.TXT.

 9)如何将繁体字文件转换为简体字文件及如何修改繁体字到简体字转换映射表

    参阅繁体字文件到简体字文件自动转换程序 HGFJ.EXE 的附带说明文件 HGFJ.TXT.

 10)如何将简体字文件转换为繁体字文件及如何修改简体字到繁体字转换映射表

    参阅简体字文件到繁体字文件自动转换程序 HGJF.EXE 的附带说明文件 HGJF.TXT.

 11)如何在显示/打印字库中补字
    参阅显示/打印字库补字程序 HGBZ.EXE 的附带说明文件 HGBZ.TXT.

    注意:
    ----
      打印点阵字库中字模按列存放, 因此直接用 HGBZ.EXE 程序对其补字时, 字模是倒

    放的, 看起来不太舒服. 为此,系统附带了转换点阵字库行列存放顺序程序CHFONT.EXE,

    用户可以在补字之前先将打印字库转换为按行存放,在补字之后再将打印字库转换回按

    列存放. 转换方法如下:
    命令格式:
          CHFONT <点阵宽(高)> <源文件名> [<结果文件名>]
    说明:
      转换点阵宽和高必须相等且为8的整倍数, 大小从8 x 8到512 x 512;
      省缺<结果文件名>与<源文件名>相同;
      当<结果文件名>与<源文件名>相同时, 转换前的文件保存到.BAK文件中.
    例如:
      对简体打印字库进行补字:
     CHFONT 24 VJTCCLIB TMP   --将打印字库VJTCCLIB转换为按行存放临时文件TMP
     ... ...                  --用 HGBZ.EXE 程序对临时文件TMP补字
     CHFONT 24 TMP VJTCCLIB   --将补完字的临时文件TMP转换回按列存放的打印字库

                          文件VJTCCLIB
     DEL TMP                  --删去临时文件TMP

 12)如何将 BIG5 码文件转换为 748 码文件及如何修改 BIG5 码到 748 码转换映射表

    参阅 BIG5 码文件到 748 码文件自动转换程序 BH.EXE 的附带说明文件 BH.TXT.

 13)如何将 748 码文件转换为 BIG5 码文件及如何修改 748 码到 BIG5 码转换映射表

    参阅 748 码文件到 BIG5 码文件自动转换程序 HB.EXE 的附带说明文件 HB.TXT.

 14)如何修改大易录入法(1.23版本)用户自定义文件DAYI.SYS

    参阅DAYI.SYS修改程序 CDAYI.EXE 的附带说明文件 CDAYI.TXT.

 15)如何打印出系统汉字编码表

    系统附带了以国标码, 748 码和BIG5码为序的汉字编码表文件 GBTEST.PRN,HGTEST.PRN

    和 BIG5TEST.PRN, 如果已装入了打印机驱动程序(参见 "如何装入打印机驱动程序"),

    那么用DOS命令 PRINT 或 Ctrl+P 就可将其打印出来.
    例如:
      PRINT GBTEST.PRN <Enter>
        或
      Ctrl+P
      TYPE  GBTEST.PRN <Enter>
      Ctrl+P
    即可将国标序编码文件 GBTEST.PRN 打印出来.

8.BDDOS(5.0)新增加的功能:
   1).增加了一汉卡接口,可接各种汉卡录入法.汉卡公司只需修改一下驱动程序.详细接
      口可索取.
   2).可用 HIMEM.SYS 等类似驱动程序来管理内存,只需运行cccc/E 即可将字库装入扩
      展内存,无需指明地址.
   3).ctrl+f7后与西文DOS(5.0)百分之百兼容.
   4).BDDOS(5.0)适用于DOS3.2,DOS3.31,DOS5.0等版本.
9. 致谢

       北大繁简体(合一)中文DOS系统在研制过程中得到了大易录入法发明人王赞杰先生

   的积极协助,以及海内外各界用户的热情支持,在此表示感谢; 此外,对一贯给予我们支

   持的五笔字型发明人王永民先生再次表示感谢.


                                   通讯地址:    北京大学计算机研究所
                                   电    话:    2501954 或 2501952
                                   联 系 人:    孙 伟

