

                方正编缉校对软件REVISOR(1.00版)使用说明书
              ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    本软件既与方正电子出版系统中的通用中西文编辑软件FE完全兼容, 又与方正电子出版

系统中的排版结果显示软件XS完全兼容, 同时还增加了编辑/显示窗口对照功能, 从而将校

对和改正工序高效地结合在一起. 熟悉软件 FE 和 XS 的用户在阅读完关于安装的第○部分

以后可以越过关于编辑功能的第一部分和关于显示功能的第二部分而直接阅读关于编辑/显

示对照功能的第三部分.

○. 文件安装及环境量设置

1. 运行程序 REVISOR.EXE 和用户说明书(本文) REVISOR.DCA 可以根椐需要放在任意目录

   下(该目录应包含在路径设置PATH中).

2. 联机求助文件 REVISOR.HLP 应放在目录 C:\HG\REVISOR 下.

3. 注解提示编辑文件 COMMENT1.DAT 和 COMMENT2.DAT 应放在目录C:\HG\REVISOR下.

4. 相关短语文件 ZJ.XGB 在使用时需给出全路径名.


5. 显示符号字模 HGFH.FNT 和显示底纹字模 SHADE.FNT 应放在C:\HG\ZM下.

6. 可以选择装入的各种汉字字体显示字模应放在C:\HG\ZM下.

7. 用户要使用本软件,应先进行显示器配备环境量设置
     命令方式:  SET VIDEOTYPE=<配备显示器型号>
     参数说明:  合法显示器型号为 CEGA,EGA,VGA,EGA480,CGA,HER;
     例如:      SET VIDEOTYPE=VGA   ---- 配备 VGA 显示器 

一. 文件编辑功能

1.进入方式
    在方正电子出版系统主菜单(HG4)中选择“编辑”项直接进入, 或从显示状态下用窗口 

    命令(见第三部分)进入, 或用以下命令方式进入:
              REVISOR  [编辑文件名] [参数]
    命令格式中的 "编辑文件名" 和 "参数" 这两项均可省略."参数"目前只有一个,即屏幕

    一行显示正文的最大宽度,单位为ASCII字符宽,最大值和省缺值均为80.参数格式为/K或

    /Y后跟宽度值,中间不加任何间隔符.
    例如:       REVISOR  textfile /K80  
         其中的80为列宽,可以被其它小于80的列宽所代替.

2.编辑画面
  正文编辑画面第一行包括如下信息:
      A. 正在编辑的文件名         B. 当前行所处的页号
      C. 当前行在当前页中的行号   D. 当前光标所在的列号
      E. 当前所处的状态(插入态,修改态,命令态之一)
  编缉画面最下面两行为提示行,其中上面一行为命令提示,下面一行为功能键提示.
  命令提示又分成两行显示,通过空格键在这两行提示信息之间进行切换.
  第一行以下,提示行以上为正文区.

3.光标移动及屏幕滚动
   ↑光标上移一行   ↓光标下移一行   ←光标左移一格   →光标右移一格
   〖Home〗光标至当前行首          〖End〗 光标至当前行尾
   〖PgUp〗屏幕往前翻一屏          〖PgDn〗屏幕往后翻一屏
   〖Ctrl〗+〖Home〗光标至屏首     〖Ctrl〗+〖End〗 光标至屏尾
   〖Ctrl〗+〖PgUp〗光标至文件首   〖Ctrl〗+〖PgDn〗光标至文件尾
   〖Alt〗+ Y (或者在命令态下直接打 Y): 光标的行位置不动,正文向上滚动一行
   〖Alt〗+ V (或者在命令态下直接打 V): 光标的行位置不动,正文向下滚动一行
   〖TAB〗: 光标至下后个TAB位置,可用来在本行内向右快速移动光标.
   〖Shift〗+〖TAB〗: 光标至前一个TAB位置,可用来在本行内向左快速移动光标.

4.正文行
  编缉画面上一个正文行的宽度最大为80个ASCII字符宽,用户可以用命令行参数设置这个宽

  度. 在编缉过程中,当达到行宽时会自动换行. 用户打回车键则强迫换行.
  当一行正文达到了80个ASCII字符宽而且要将光标置于该行正文的行尾时,则该行向左滚动

  一个单位,以便腾出一个位置放光标.

5.状态及状态转换
  本编缉软件设置了三个状态:命令态,插入态,修改态.
  (1)命令提示行所显示的命令在命令态下只需打相应的字母即可执行,而在插入态和修改态

     下要执行这些命令则必须按着〖Alt〗键再打相应的命令.
  (2)要将键盘上输入的字符加入到正文中则必须在插入态或修改态下进行.
  (3)功能键 F1 到 F10 所对应的功能有些在命令态下与在插入态和修改态下是不同的,
     这一点体现在功能键提示行在命令态与在插入态和修改态下相应的内容是不同的.

  在插入态下,输入的信息插在当前光标位置的前面.
  在修改态下,输入的信息将当前光标处字符覆盖掉.
  在修改态下,可能某个汉字被覆盖掉一半,在这种情况下,该汉字的另一半被空格代替.
  除上述几点外,其它操作(如移动光标)在命令态,插入态和修改态下均可进行.

  在命令态下,用户键入I或<Ins>进入插入态;用户按 F5 键加行时也自动进入插入态.
  在命令态下,用户键入 X 进入修改态.  在插入态下,用户按<Esc>进入命令态.
  在修改态下,用户按<Ins>进入插入态.  在修改态下,用户按<Esc>进入命令态.

6.删除字符, 接行
  〖BS〗 键: 删除光标前的一个ASCII字符或一个国标符;
  〖Del〗键: 删除光标处的一个ASCII字符或一个国标符.
   当光标位于行首时按〖BS〗键或当光标位于行尾时按〖Del〗键则进行接行.
   接行的原则是:最大限度地将下一行的正文合并到当前行.

7.行操作
  〖Ctrl〗+〖←〗:删除当前行位于光标左边的部分,剩下的内容左移.
                  删除的内容不包括光标处的字符.
  〖Ctrl〗+〖→〗:删除当前行在光标右边的部分.删除的内容包括光标处的字符.
    〖F6〗       :删除当前光标所处的行,当前行以下的行依次上移.
   命令态下〖F5〗:在当前光标所在行的上面增加一行或多行,光标至新增加的空行的行首.

                  若按F5之前处于命令态,则按F5之后自动进入插入态.

8.恢复删除
  F2 :恢复最近一次〖Ctrl〗+〖←〗或〖Ctrl〗+〖→〗或F6或〖Del〗或〖BS〗所删除的 

      内容,方式是将被删除的内容加入到当前光标的位置.
  用户也可以灵活地运用本功能,即用恢复删除功能对不超过一行的正文进行拷贝.
  用D命令删除的一块正文可通过块拷贝功能来恢复.请参见块操作功能的使用说明.

9.存盘或退出(Q命令)
  在此功能下又有以下几种选择:
    S  : 将正在编缉的文件的当前内容按照其文件名存盘,然后继续对它进行编缉.
    E  : 存盘后结束对当前文件的编辑,用户可以给出文件名开始编缉下一个文件.
         如果用户直接打回车键则退出本编缉软件.
    N  : 不存盘结束对当前文件的编辑,用户可以给出文件名开始编缉下一个文件.

         如果用户直接打回车键则退出本编缉软件.
    D  : 存盘后退出本编缉软件,返回DOS.
    A  : 不存盘退出本编缉软件,返回DOS.
  <ESC>: 不存盘,也不退出,继续对当前文件进行编缉.
  存盘时生成一个后缀为.BAK的后备文件.

10.正文位置标记
   可以用T命令将光标当前位置记住,将来可以用J命令再回到这个位置.
   用户可以在置参数功能中选择允许设置多个位置,还是任一时刻只记住至多一个位置.
   如果用户选择可以设置多个正文位置标记,则:
   (1) 设置的多个位置分别用数字0到9来标记,其中设置的第一个位置具有隐含标记号0.

   (2) 从第二次设置开始,必须给出标记的数字号来区别设置的多个正文位置标记.
   (3) 如果用户设置的标记数超过一,要找已设置的正文位置时,也必须给出标记号.
   如果用户选择只要一个正文位置标记,则每次定义新的就将原来的自动取消.

11.块操作
   (1)块定义
      用B命令,可以将一部分连续的正文定义为一个块,并且当前光标的位置即为块的一个 

      边界,键入命令之后,用户移动光标到块的另一个边界,再键入一次该命令定下块的另 

      一个界,就定义好了一个块.块首处的字符包括在块中,块尾处的字符不包括在块中.
      与正文标记功能类似,用户可以用置参数功能,选择是要多个块还是至多一个块.
      如果用户选择要多个块并且已定义了不止一个块,则进行块操作时就必须带块号.

      块号为数字0到8.其中定义的第一个块具有隐含的块号0,用户不必设置.
      若用户选择只要一个块,则定义新块的同时就取消了原来的块定义.
   (2)块拷贝
      用命令C,可以将已定义好的一块正文复制一份插入到当前光标的位置.
      若用户目前定义的块不只一个,则还要给出块号才能完成块拷贝.
   (3)删一块正文
      用命令D,可以将一部分连续的正文删除,并且当前光标的位置就是要删除的正文的一 

      个边界,然后,用户将光标移动到要删除的正文的另一个边界,再打一次命令,则该块正

      文将被删除.删除的正文被定义成一个块,将来还可以对它进行块拷贝的操作.
   (4)移动一块正文
      要将一部分连续的正文移动到另一个位置,需要先用一次D命令,再用一次C命令.
   (5)输出一块正文
      用户要将一部分连续的正文写入一个文件或打印输出,用P命令.
      要将一个已定义好的正文块写入一个文件或打印输出,用O命令.
      参见输入输出功能的说明.
   (6)用户在编缉一个文件时定义的块在不退出本编缉软件编缉下一个文件时仍然有效.

12.输入, 输出(包括打印)
   用G命令,并给出文件名,可以将该文件的内容插入到当前光标处.

   用P命令,可以将一部分连续的正文写到一个文件中或输出到打印机,当前光标位置为这块

   正文的一个边界,将光标移到另一边界并再打一次命令定下要输出的正文,也可以不移动 

   光标在原位置再打一次命令表示输出整个当前文件.
   用O命令,表示要将一个已定义好的正文块写到一个文件中或输出到打印机.

13.查找字符串
   F命令:在当前光标位置到文件尾之间找某个字符串,查找范围包括当前光标处的字符;
   E命令:在文件头到当前光标位置之间找某个字符串,查找范围不包括当前光标处的字符;
   进行了一次查找字符串操作之后,用户可以再一次以相同的查找方向找相同的串,方法是:

         在命令态下按〖F3〗或在插入态,修改态下按〖Shift〗+〖F3〗.
   对于用户输入的查找串,有如下特殊约定:     
     ① \n表示回车换行
     ② ?表示与任一个ASCII字符或任一个国标符匹配
     ③ *表示与任一个字符串(可以是空串)匹配
     ④ \?表示?这个ASCII字符本身
     ⑤ \*表示*这个ACSII字符本身
   其中\,n,?,*这些都必须是按ASCII字符方式输入.
   在一个查找串中,规定至多允许出现一个通配符*和在*的两边各有一个通配符?.
   查找串最大长度是15个汉字长,即30个ASCII字符长度.

14.替换字符串
   R命令:在当前光标位置到文件尾之间进行字符串替换,替换范围包括光标处的字符.
   W命令:在文件头到当前光标位置之间进行字符串替换,替换范围不包括光标处的字符.
   打了命令之后,提示行提示用户输入原串和要换成的串.
   用户输入了这两个串之后提示行又问:
      请选择:  @ 找到的串都替换   ? 找到后提问方式 [@/?]
   (1)用户输入@,则在该范围内找匹配的串,每找到一个就进行替换,直到整个范围都找遍. 

   (2)用户输入?,则每次找到一个匹配的串之后,光标位于该串后一个字符处,命令行提示:
      是否替换? [Y/N/H/W]
      上面这四个选择意义如下:
       Y  替换,并继续往下进行查找替换    N  不替换,继续往下进行查找替换

       H  替换,但不再往下进行了          W  不替换,且不再往下进行了
   进行了一次替换操作之后,用户可以再次进行相同的替换操作,方法是:
       在命令态下按〖F3〗或在插入态,修改态下按〖Shift〗+〖F3〗.
   在替换操作中用户输入的原串和替换成的串,其特殊约定与查找操作中对查找串的
       特殊约定基本相同,但需说明以下几点(下面的?和*均指通配符):
   (1)在原串中若有?,则换成的串中相应地也可以有?,表示?所匹配的字符不变.
   (2)在原串中若有*,则换成的串中相应地也可以有*,表示*所匹配的串不变.
   (3)当原串与换成的串中?和*对应不起来时,则查找替换不成功.能对应起来是指若对应的

      两个串中同时都含有?和*则出现次序必须一致,否则为不合理,或有歧义性.

15. 找页、行、列
    命令态下,可以直接输入页号、行号、列号,将光标移到相应位置.
    命令格式有五种:
    (1) n1,n2,n3   光标至第n1页的第n2行的第n3列. 

    (2) :n2,n3     光标至绝对的第n2行的第n3列. 
    (3) ,n2,n3     光标至当前页的第n2行的第n3列. 
    上面的n2和n3的省缺值均为一.
    (4) +n1,n2,n3  光标至当前页加上n1,当前行加上n2对应的正文行的第n3列.
    (5) -n1,n2,n3  光标至当前页减去n1,当前行减去n2对应的正文行的第n3列.
    (4)和(5)中n1和n2的省缺值均为零.

16. 设置参数

    用S命令,打了命令之后,提示行显示各个参数的当前值,用户可用←和→以及空格键(相 

    当于→)将光标移到相应项,打回车键表示选中该项. 有的项在选中之后还要输入要设置

    的值.
    用户按<ESC>表示设置结束.

17. 定义短语和使用短语

    在命令态,插入态或修改态下,按F7可以进行定义短语的操作.

    有以下几种方式供用户选择:
    (1)输入短语串方式:用户选择K,然后输入短语码和短语串,就定义好了.
    (2)正文串定成短语:用户选择T,此时光标位于要定成短语的正文中字符串的一个边界,
       移动光标到另一个边界并再按一次T,就定下了短语串,再输入码,就定义好了.用这种

       方式定义的短语串应处于同一个正文行中或处于相邻的两个正文行中,并且长度不超
       过短语串的最大长度,否则超长的部分将被截掉.
    (3)打开短语文件:  用户选择F,再输入短语文件名,于是该文件中的短语定义就都有效
       了,若在此之前也定义过短语或也打开过短语文件,则原来的短语表被关闭.

    短语码为2到4个小写英文字母.
    短语串至多为64个ASCII字符长(即32个汉字).

    在插入或修改状态下按F8,表示下面要输入一个短语,然后用户输入短语码并按回车键,
    若该码有定义,则将它对应的短语串加入到正文中.

    为方便用户,本编缉软件设置了连续短语输入功能,用户在按了F8之后紧接着打回车键就

    进入连续短语输入功能.在连续短语输入功能下,空格键表示短语码结束,回车键表示取
    消本次输入的短语码;而在非连续短语输入功能下,用回车键表示短语码输入结束. 而且

    在连续短语输入状态下,用户从键盘输入的字符,如果不是构成短语码的字符,则仍按一
    般方式加入到正文中. 因次,连续短语输入功能在用户界面方面很象CCDOS或BDDOS下的
    汉字输入方法. 用户可用<Esc>键退出连续短语输入功能.

    本编缉软件的短语功能可以处理重码,即用户可以对同一个短语码定义不止一个短语串,

    在使用短语功能中,遇到重码时,将这些短语串都显示在屏幕上,并给出标号(1到9),由用

    户选择.有时重码在屏幕的一行显示不下,用户可用'>'键或空格键找后面的重码,还可以

    用'<'键回到重码的第一个.

    用户在结束对一个文件的编缉时,若打开过短语表,则将其关闭;若打开之后还定义了新
    的短语,则这些新定义的短语被写入垓短语表;若用户虽未打开过短语表,但进行过短语
    定义,则将它们写进一个文件,其文件名为用户编缉的文件名加上后缀".DYB",而且在用
    户未打开短语文件而定义短语时,则本编缉软件会按照上述文件名在当前路径下搜索短
    语表,如果找到,则将它打开,成为当前短语表.

    另外,本编缉软件的短语表与BDDOS的码表是兼容的,即在本编缉软件中将码表文件按短
    语文件打开,就可以用短语功能实现汉字输入方法.而且可用BDDOS提供的码表操作功能 

    来维护短语表及相关短语表.


18. 定义相关短语、使用相关短语、相关短语配对

    在命令态,插入态或修改态下按F9表示定义相关短语.

    所谓相关短语,是指两个或两个以上相互关联的字符串,例如:
    Pascal语言中 BEGIN 与 END 是相关短语 IF THEN ELSE 也是相关短语.
    在人事记录中  姓名   性别   出生年月   职务  也构成相关短语.
 
    定义了相关短语,那些相关的短语串就可以通过简便的方法来输入.

    用户按F9后,再输入相关短语码,
    (1)若该码已作为相关短语码被定义过,即码重了,则本次定义相关短语不成功.
    (2)若码不重,则接下来要求输入各个相关串.输入时各个相关串之间用反斜杠'\'分隔,
       输入完成按回车键.

    相关短语码为2到4个小写英文字母.
    相关短语的各个相关子串的长度之和最大允许为64个ASCII字符的长度.
    相关短语子串个数为至多8个.

    用户若想打开一个相关短语文件,则按F9之后选择F,然后再输入相关短语文件的名字,使

    该文件中定义的相关短语成为当前有效的,原来若已经建立了相关短语表则被关闭.
    使用"BD排版语言"的用户可以打开已定义好的文件ZJ.XGB并以注解名作为相关短语的码
    来录入排版注解.

    用户在结束对一个文件的编缉时,若打开过相关短语表,则将其关闭;若打开之后还定义
    了新的相关短语,则这些新定义的相关短语被写入垓相关短语表;若用户虽未打开过相关

    短语表,但进行过相关短语定义,则将它们写进一个文件,其文件名为用户编缉的文件名
    加上后缀".XGB",而且在用户未打开相关短语文件而定义相关短语时,则本编缉软件会按

    照上述文件名在当前路径下搜索相关短语表,如果找到,则将它打开,成为当前相关短语
    表.

    在插入态或修改态,按F5表示要使用相关短语,然后用户输入相关短语码,相应相关短语
    的第一个子串就加入到正文中.之后,用户可输入其它信息,用户再按F3键时出现下一个
    相关子串.

    相关短语的使用是可以嵌套的.即用户在一个相关短语的某些相关子串还没有加入到正
    文中的情况下,又开始使用下一个相关短语.这时,用户每次按F3得到的是最近还未全部
    "用完"的相关短语的下一个子串;某一个相关短语的所有子串都用完了之后,用户再按F3

    时得到前一个相关短语的下一个子串(如果有的话).

    相关短语的配对功能是指在相关短语嵌套层数比较多的情况下找与某一个相关短语子串

    处于同一层的另一个子串.

    在命令态,插入态,修改态都可以使用相关短语配对功能,方法是当光标位于适当范围时,

    按F4之后再按照提示输入相关短语码、配对方向和配对子串号,光标就会到达要找的配
    对子串的最远的一个字符的下一个位置.
    
    光标的适当范围是指
    ①光标位于要找配对的当前相关子串的任一个字符位置,或者
    ②当没有嵌套的同一配对串情况下光标位于进行配对的两个相关子串之间,或者
    ③当有同一对配对串的嵌套出现时光标要位于当前相关子串与嵌套的同一相关短语中位

      置最近的一个字符之间.

    例如定义了码为BE的相关短语 BEGIN与END,即只有两个相关子串,则配对即是 BEGIN 与

    END.正文中有  BEGIN……BEGIN……BEGIN……END……END……END
    要找与第一个BEGIN配对的END,则光标的适当范围是指从第一个BEGIN的B到第二个BEGIN

    的B之前一个字符中的任一个位置,当光标位于这个范围之内时,按F4之后再根据提示输
    入配对要求,则光标到了最后一个END的D的下一个字符处.

    配对方向: 用<表示向左(即向文件首方向)找配对串
              用>表示向右(即向文件尾方向)找配对串

    本编缉软件的相关短语表与BDDOS的码表也是兼容的,其中各个相关子串是按照重码定义

    的,用户可以用BDDOS提供的码表操作功能来维护短语表及相关短语表.

19. DOS Shell 功能

    用户可以从本编辑软件直接进入DOS,方法是在命令态下按 F8 键.
    进入DOS之后,可以再用Exit命令返回到本编辑软件中进入DOS以前的状态.


以下功能是专门为使用"BD排版语言"的用户提供的.

20. 对照功能

    用户在编缉一个文件的同时可以每次对照小样错误信息文件ERROR.ERR的一行,从而可以

    方便地修改小样文件中的语法错.方法是在插入态、修改态或命令态下按〖F10〗键,然 

    后输入文件名.于是该文件的第一行正文显示在屏幕的功能键提示行的下面,用户接下来

    可以照常进行各种编缉操作.用户每次再按〖F10〗键时得到该对照文件的下一行正文. 

    对照文件正文结束时将自动结束本次对照.

    用户如果想在对照文件正文未结束时就结束对照,可以按〖Shift〗+〖F10〗(在命令态,

    插入态或修改态下都可以).
    
    若当前目录下没有文件ERROR.ERR,用户可以给出文件名对照其它的文件.

21. 显示排版注解语法格式

    用户在插入态或修改态下按〖F10〗键,然后再给出注解名,该注解的语法格式就显示在 

    提示行.当显示内容超过两行时,用户可用〖PgUp〗和〖PgDn〗键向前向后翻.看完之后 

    用户打〖Esc〗键退出本功能.

22. 排版注解的提示录入

    用户在插入态或修改态下按〖Shift〗+〖F10〗键,然后再给出注解名,则提示行首先显 

    示该注解的语法格式,用户打任一键后每次在提示行的上一行显示一个语法成份的格式,

    在提示行的下一行要求用户给出具体内容.如果该项可以省缺,用户可以打回车键表示取

    省缺值.各项内容都填好了之后,该注解的开闭弧就加入到正文中,并且光标位于开弧和 

    闭弧之间,用户可以接着录入正文.另外,用户在输入每个语法成份时,可以用ASCII字符 

    形式,本编辑软件自动将它转换为国标符形式,从而减少了变换键盘输入方式给用户所带

    来的不便.

二. 显示方正排版结果功能

1.  进入方式

    在方正电子出版系统主菜单(HG4)中选择“显示”项直接进入, 或从编辑状态下用窗口

    命令(见第三部分)进入, 或用以下命令方式进入:
                   REVISOR <显示文件名> /S<显示起始页号>

2.  显示画面

    排版结果显示画面第一行为显示信息及命令提示行, 左边为当前显示页号, 中间(彩色

    显示器)或右边(单色显示器)为操作命令提示, 右边(彩色显示器)为不同字体所对应的

    显示颜色.
    操作命令提示分两行显示, 可以通过空格键在这两行提示信息之间进行切换.
    提示行下面为页面显示部分, 在版芯四周边界处有红色框线(超出此框为越界).

3.  画面窗口移动

    ↑ 窗口上移   ↓ 窗口下移   ← 窗口左移   → 窗口右移
    上述窗口移动均限制在版芯范围之内.

4.  画面缩放

    +  画面内容放大     -  画面内容缩小     F2  整页显示

5.  显示汉字字体
   
    一般情况下, 不同字体的汉字均用CCDOS中的宋体字模显示, 仅以不同颜色加以区分(彩

    色显示器), 这样显示速度快, 但不够直观. 如果用户不追求速度而更关心直观, 那么
    可以用如下命令使不同字体的汉字用其相应的字模显示:
                  F1  用不同/相同字模显示不同字体开关

6.  显示颜色

    一般情况下, 不同字体以不同颜色加以区分. 有个别字体的颜色与背景色相近, 影响清
    晰度, 用户可以用如下命令使不同字体均以相同的醒目颜色(黑色)显示:
                  F3  用不同/相同颜色显示不同字体开关

7.  页面选择

   〖PgDn〗 显示下一页          〖PgUp〗 显示上一页
   〖End〗  显示最后一页        〖Home〗 显示第一页
    S       显示指定页

8.  退出显示

    Esc     退出显示, 返回主菜单或编辑窗口.

三. 编辑/显示窗口对照功能

1.  窗口划分    
    Ctrl+F  将单一编辑或显示屏幕等分为编辑(上)和显示(下)两个窗口. 注意, 显示文件
            必须存在.

2.  窗口划分比例调整
    Ctrl+S  编辑和显示窗口间的分界线上移.
    Ctrl+A  编辑和显示窗口间的分界线下移.

3.  窗口操作转换
    由于编辑命令和显示命令有很多相同, 所以需要用以下命令来区分:
    Ctrl+Z  在编辑/显示窗口对照状态下, 从编辑操作转换为显示操作或相反.

4.  单一窗口
    Ctrl+X  从单一编辑或编辑/显示对照状态转换为单一显示状态.
    Ctrl+B  从单一显示或编辑/显示对照状态转换为单一编辑状态.
