软波表之梦 你或许常常为自己不“丰满”的声卡而叹惜，对昂贵的波表声卡而却步。现在好了，你可以用波表软件，即软波表，实现自己的声音之梦。 什么是软波表 所谓软波表，就是用软件代替声卡上的波表合成器（WaveTable）。同Xing解压软件的原理类似，软波表通过CPU的实时运算来回放MIDI音效。当然，它对CPU的速度要求也较高，最好在Pentium 100以上，速度越高音质越好。显然，它的市场前景十分广阔，特别是MMX技术在高速CPU的应用，软件取代各种多媒体硬件正在成为一大趋势。软音源以其高品质的音色、低廉的价格和灵活的软件设置及升级优势必将同解压软件一样成为多媒体大家庭中的新生力量。

共享一个软波表
相信现在的大多数电脑爱好者是不会花上千元去买创新公司的 Sound Blaster AWE32波表声卡，不是此款声卡不好，而是价格确实太贵了。
所幸的是一种用软件实现波表MIDI还原的软件WinGroove已经面世了，只要你的电脑速度足够快，它完全可与 Sound Blaster AWE32等波表声卡媲美。
WinGroove是日本人Hiroki Nakayama写的一个程序，其中0．9E版既可运行在Windows 3．x及Windows 95下，也可运行在 Windows NT下，整个程序压缩后约1MB左右，安装非常简单，只需要直接解包就可用，也可用包中自带的安装程序安装在Windows下。WinGroove的原理是通过波表的软件方式将MIDI音序转为Wave输出。
和 Xing Play等 VCD解压软件一样， WinGroove对 CPU的要求比较高。首次运行WGSETUP或者WGPLAYER．EXE时，程序会自动测试计算机的速度并设置相应的音频取样频率及回放音质等。WinGroove取样频率支持11K／22K／33K／44KHz4种，而回放音质中可选择16位／8位模式及单声道／立体声模式等。486／100的计算机一般可用33KHz／16位／单声模式，在此回放模式下听MIDI音乐感觉比普通声卡的FM MIDI发声器强多了，而且，一扫普通声卡FM MIDI所发出的干涩平淡的“电子琴”音色。高音清脆、低音丰满柔合，接近CD音质。
波表 MIDI与普通 FM MIDI在音色上的最大区别是：波表MIDI中的乐器音色录制的是真实乐器的声音，因而重放MIDI的效果更接近乐队演奏的效果。在奔腾100及以上的机型上可设置为44KHz／16位／立体声模式，在此模式下所放MIDI音质完全与AWE32等高档波表声卡放出的效果相差无几了。
WinGroove不仅可单独使用，也可作为Windows下的驱动程序，该程序可修改 MIDI Mapper供其它程序调用。
WinGroove是共享软件，目前可在Internet上以及国内BBS上兔费下载。
http：//www.cc．rim．or．jp／～hiroki／english
BBS：NEW MOON BBS 020-8384—7074
GawaSoft BBS023-6820-8813

送你一对软波表
我们最近一直在BBS上“横冲直撞”，试图找到软波表，最后竟然在天堂BBS站上（上站电话：010－68188622、010－6818523）发现了一对“活宝”。这对“活宝”一个是 Borland公司推出的 VSC－55，一个是 Yamaha公司开发的SYG－20，试用以后，令人叫绝。
这两个软波表都是for Win 95的，其中 SYG－20对机器要求较低，486DX4／100就可以，但只能达到22KHzMono单声道），且没有效果器。VSC－55 比 SYG－20要好许多，它是笔 Borland SC－55的软件版本，最多有 128个同时发音数（视CPU速度而定），高品质立体声、混响／合唱两组效果器和一个自定义界面等。这两个软波表都不逊于带 1MB ROM的波表声卡SB AWE32卡。
SYG－20和 VSC－55日期限制的破解办法：
1.破除 Yamaha SYG－20时间限制的办法：
修改C：＼WINDOWS＼SYSTEM目录下的SGPDRV00．DLL：
使用 Pctools等工具软件，寻找 50 81 C9 bc 07 51改成 50 b9 0f 00 90 51即可。
修改 C：＼ ProgramFiles＼ Yamaha＼ Syg20目录下的 SYG20PLY．EXE：
寻找50 81 C9 bc 07 51，改成50 b9 0f 00 90 51即可（与Driver的修改法相同）。
这样，就可无限次地使用这个软件MIDI音源了！
2．VSC－55不受9／30／1996时间限制修改法：
修改 VSC.DLL1（应该位于 Windows目录下）：
用 Pctools等工具软件，寻找 74 08 8b 5e 04，改成 cb 08 8b 5e 04即可。
对于前述修改法后不适用的朋友，可以用相同于Yamaha SYG－20的修改法：
修改Windows下的VSC．DLL：寻找 50 81 c9 bc 07 51，改成50 b9 0f 00 90 51即可。
VSC－55对机器的要求较高，最好是奔腾100以上，16M RAM。
如果你对这一对“活宝”真有所牵挂的话，就请你毫不客气地到天堂 BBS站去Download吧。
（刘仲华许东）