AutoCAD技巧集锦 在计算机辅助设计软件中，AutoCAD无疑是最普遍的，每个工程技术人员都或多或少有一些自己的使用经验，可是有些是很难从书籍或全靠自己的摸索得来的，下面就介绍几则小技巧。这些小招式在实际的绘图中往往会起到很大的辅助作用。 多边形的绘制 AutoCAD 能创建边数为3到1024条的等边多边形，画图时可以选择多边形是内接圆方式或外切圆方式，一般我们是直接输入边长的数值或选择端点的方式完成。实际上，我们还可以通过指定多边形某条边的两个端点来绘制，这特别适用于已画出一部分图形的情况下，这就要用到“Polygon”命令中的“Edge”参数了，当我们在点击“多边形”按钮或输入“Polygon”命令后，首先需要根据提示输入多边形的边数，接下来就要选择“Edge”参数(可只输入首字母“E”)，然后捕捉两个端点就可以完成多边形的绘图，这样可以大大节省我们的作图时间。
利用平行关系命令
Offset(平行关系)命令可将对象平移指定的距离，创建一个与原对象类似的新对象，它可操作的图元包括直线、圆、圆弧、多义线、椭圆、构造线、样条曲线等，当平移一个圆时，它还可创建同心圆；当平移一条闭合的多义线时，也可建立一个与原对象形状相同的闭合图形，正因为如此，Offset命令才成了AutoCAD 编辑命令中使用频率最高的一条命令。在使用Offset时，用户可以通过两种方式创建新线段，一种是输入平行线间的距离，这也是我们最常使用的方式；另一种是指定新平行线通过的点，选择参数“Through”(可简写为“T”)后，捕捉某个点作为新平行线的通过点，这样就不用输入平行线之间的距离了，而且还不易出错。
特殊符号的输入
我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码％％C、％％P、％％D来输入，但是如要输入其他符号怎么办呢？我们可以通过“字符映射表”来输入特殊字符，具体步骤如下：
1.输入“MText”命令，然后建立一个文本框，之后就会打开“Multiline Text Editor”对话框，在这个对话框中，我们可以看到右侧四个按钮中有一个是[Symbol]按钮；
2.单击这个按钮右下角的箭头，打开一个下拉列表，我们可以看到有“Degress ％％d”、“Plus/Minus ％％p”、“Diameter ％％c”、“Non－breaking Space”、“Other”四个选项，选择前三个的某一选项可直接输入“°、”、“±”、“Φ”符号，这样就免去了我们记不住特殊控制码的苦处。
3.单击“Other”时，会打开“字符映射表”对话框，该对话框包含更多的符号供用户选用，其当前内容取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体，它的界面完全是我们所熟悉的中文界面，相信各位应该没有什么问题。
4.在“字符映射表”对话框中，选择要使用的字符，然后双击被选取的字符或单击“选择”按钮，再单击“复制”按钮，将字符拷贝到剪贴板上，点“关闭”返回原来的对话框，将光标放置在要插入字符的位置，用“Ctrl＋V”就可将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中。
关于出图时线宽的参数设置技巧
大家都知道，在工程制图中每种线型都有相应的宽度，但在AutoCAD的图纸空间中，在视图区却不能显示出线型宽度的区别。在以前的版本中我们是通过线的颜色来区分线的宽度的（无法在视图区显示出来，除非通过“Pline”的命令在绘制图线的时候，设置定义线的宽度），在AutoCAD 2000中新增加了“LWEIGHT”(线型宽度设置）的命令，为图形的实体设置线宽，可通过打开状态行的“LWT”按钮来显示，这样便可直观地区分实体线型的信息。也可键入“LWEIGHT”命令，在出现Lineweight Settings 对话框后设置当前绘图的线宽，如想在屏幕上直观地显示出来，也必须打开“Display Lineweight”选项；
在AutoCAD 2000的图层设置中，新增一项“线宽”，可以在此设定线宽。在打印时，线宽参数设定的过程为：在下拉菜单“File/Plot.../Plot Device/Plot Style Table/Acad.ctb→Edit”在“Plot Style Table Editor”窗体中选取“From View”标签项。选取左边列表框中的颜色，这是指在AutoCAD中实体的颜色，然后在“Lineweight”下拉框中选定所需的线宽，在出图时将按不同的颜色对应不同的线宽绘制图形。
确定图形输出比例技巧
当我们绘制图形的比例与我们输出图形时使用的比例不同时，就会使原来绘制的图形中的文字标注等在输出的图形中发生变化，因此在绘制图形之前还须确定图形的输出比例。为了保证图形输出时文字的大小是我们所想要的，应在文字建立时使用如下公式：文字绘制高度=文字输出高度＊图形输出比例的倒数；图形输出比例=输出图幅的长度(宽度)/图幅的长度(宽度)。
例如：我们按1：1的比例绘制一图幅为A0的图形，而我们准备按A1的图幅输出时，则图形的输出比例为：841与1189的比约为0.71，则绘制文字时其高度值应扩大为1/0.71=1.41倍才能保证我们想要的输出高度。对于已经绘制好的文字，可以用Scale命令来修改其比例。同理，绘制图线的宽度也应该考虑这点，其给定宽度等于输出宽度乘以其比例的倒数。
AutoCAD图形插入其他形式文稿时参数设置技巧
插入文稿的图形，如果使用系统的剪贴板或AutoCAD的“Export”命令，在AutoCAD 2000版本中则必须将“LWT”按钮打开，此时图形中各种线型的宽度都在屏幕上显示出来，然后使用剪贴板或“Export”命令，才有效地反映出各种线型。而对于以前的版本，如果采用此种方法，所转化的图像就没有线宽的区分（与屏幕显示的一样，都是细实线）。因此对于每种版本最好的方法是使用“PLOT”命令将图形输出打印为光栅图像文件（即以光栅文件的格式存储起来），再在文本编辑软件中插入此光栅图像文件。具体的做法是：下拉菜单“Tools/Wizards/Add Plotter...”选择“Raster File Formats”类型的打印机，使用者可根据自己的喜欢方式给定打印机的名字，及生成图象文件的格式，包括BMP、JPG、TGA、PCX等常用的格式，并设定好其他的参数即可。对要输出的图形，使用“Plot”命令，把它打印成文件，这时图像中图线的宽度就与绘制时设定的一样显示出来，此后便可把生成的文件链接插入到文稿中了。
由于AutoCAD文件缺省的底色是黑色，因此在用剪贴板进行文件的转换时，可单击绘图窗口下的“Layout”标签，转换到图纸空间去完成操作；也可通过“Tools/Options/Display”来改变模型绘制空间的底色，使它为白色即可。
图形插入文稿中，其大小、位置、边框等可能并不合适，这时需要对图形进行调整。以在Word 97中为例：用右键单击图形，弹出快捷菜单，打开“设置对象格式”对话框。首先选择“大小”选项，在“高度”或“宽度”编辑框中填入合适的数字，来控制图形的大小；再选择“环绕”，选择一种环绕的方式，再点击“图片”在“裁剪”编辑框输入合适的数字，将图形的多余的空白边框剪掉，以达到较为理想的效果，整个过程可以通过预览功能来适当调整图形的位置。
公差标注的技巧
标注时文字的书写应符合国家标准，即公差的字高应该比基本尺寸的字高小，故要注意这点要求。例如：要标注直径为88，上公差为＋0.001，下公差为－0.002的一个尺寸，具体做法为：在“Dim/Override”下，点取“Primary Units”(设置基本尺寸的精度）的“Precision”，选择“0”，在Decimal中选择“‘.’”，在Prefix下拉框中输入“％C88”，然后点取“Tolerence”，在“Method”中选择“Deviation”，在“Upper Value”编辑框中输入0.001，在“Lower Value”中输入0.002(注意不要输入负号)，在“Scaling For Height”中输入0.6，在“Vertical”中选择“Middle”，点击“OK”即可，这样标注的设置就完成了。当然，可以不进行这样操作，可以在命令行中直接输入：“％C88H0.6xS＋0.001^－0.002”其中公差字高比例系数为0.6，H、S都应大写，而x为小写，同样可以达到目的。
如果标注的偏差中有一个数“0”，而国标规定标注时上下偏差一定要上下对齐，故此时标注时应该在输入0时在其前边加一空格，使空格与“＋”对齐。
AutoCAD表格制作
AutoCAD尽管有强大的图形功能，但表格处理功能相对较弱，而在实际工作中，往往需要在AutoCAD中制作各种表格，如工程数量表等，如何高效制作表格，是一个很实用的问题。
在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格，然后，再在表格中填写文字，不但效率低下，而且，很难精确控制文字的书写位置，文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入，可以插入Word或Excel表格，但是一方面修改起来不是很方便，一点小小的修改就得进入Word或Excel，修改完成后，又得退回到AutoCAD，另一方面，一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等，在Word或Excel中很难输入，那么有没有两全其美的方法呢，经过探索，可以这样较好解决：先在Excel中制完表格，复制到剪贴板，然后再在AutoCAD环境下选择Edit菜单中的Paste special，选择作为AutoCAD Entities，确定以后，表格即转化成AutoCAD实体，用Explode炸开，即可以编辑其中的线条及方字，非常方便。
在Word文档中插入Auto CAD图形
Word文档制作中，往往需要各种插图，Word绘图功能有限，特别是复杂的图形，该缺点更加明显，Auto CAD是专业绘图软件，功能强大，很适合绘制比较复杂的图形，用Auto CAD绘制好图形，然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法，可以用Auto CAD提供的Export功能先将Autoc AD图形以BMP或WMF等格式输出，然后插入Word文档，也可以先将Auto CAD图形拷贝到剪贴板，再在Word文档中粘贴。须注意的是，由于Auto CAD默认背景颜色为黑色，而Word背景颜色为白色，首先应将Auto CAD图形背景颜色改成白色。另外，Auto CAD图形插入Word文档后，往往空边过大，效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整，空边过大问题即可解决。
选择技巧
用户可以用鼠标一个一个地选择目标，选择的目标逐个地添加到选择集中，另外，AutoCAD还提供了Window（以键入“w”响应“Select object：”或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应“Select object：”提示），Crossing（以键入“C”响应“Select object：”或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object：提示），Cpolygon（以键入“CP”响应“Select object：”），Wpolygon（以键入“WP”响应“Select object：”）等多种窗口方式选择目标，其中Window及Crossing用于矩形窗口，而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口，在Window及Wpolygon方式下，只有当实体的所有部分都被包含在窗口时，实体才被选中，而在Crossing及Cpolygon方式下，只要实体的一部分包括在窗口内，实体就被选择像。AutoCAD还提供了Fence方式（以键入“F”响应“Select object：”）选择实体，画出一条不闭合的折线，所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时，有时会不小心选中不该选择的目标，这时用户可以键入R来响应“Select objects：”提示，然后把一些误选的目标从选择集中剔除，然后键入A，再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住Ctrl键的同时，然后连续单击鼠标左键，这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示，直到所选实体高亮度显示，再按下Enter键（或单击鼠标右键），即选择了该实体。还可以有条件选择实体，即用Filter响应“Select objects：”，在AutoCAD2000中，还提供了QuickSelect方式选择实体，功能和Filter类似，但操作更简单，方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强，灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。

（天涯）