Modem软升级MTU Speed 由于Windows 95未对“拨号网络”进行最优设置，因此，大家的好“猫”在行动时都不尽如人意，有朋友发现修改注册表能提高“猫”速，但无奈方法太复杂，普通用户无法掌握，告诉你一个好消息，你可以用MTU Speed为Modem修改注册表。 启动MTU Speed后，进入主界面，MTU Speed就会马上汇报拨号适配器在注册表里的位置、最大的MTU值、应该把RWIN修改为MaxMTU值的多少倍等。 首先点击“Register”选项，然后打开MaxMTU、RWIN这两项，再把第三和第四项设置为“Remove”属性，这样就可以修改RWIN值了。倒数第一项是“NDI Cache Size”，这里可以选择最大值。
然后点击“MTU ”选项，在界面上显示现在的设置，点击“Change MaxMTU”可以修改MTU 值，本人建议改为1500，然后在游标上把游标移动到“8 ”的位置。
最后点击“Update Register”就可以保存修改。
在“Modem ”选项中可以选择你欲修改的Modem设置，如果你的机器上已经安装了两个Modem，那你都可以在这里选择修改，“Current Init String ”里面可以填写Modem的压缩制式，如果填写“%c0 ”就采取不压缩的方式，“%c3 ”是打开所有的压缩制式，这里所说的压缩制式其实就是压缩协议，本人推荐你使用%c0协议，因为它可以减少Modem的负担，这对于一些质量较差的Modem是较为合适的。“Utilites”选项是使用内置的软件测试数据传输率的大小。
修改完毕，保存后重启就可以使用。本人使用的是33.6k的Modem，用该软件修改前在连接网络时接收数据断断续续，而且速度很慢。现在使用该软件修改后不单浏览速度增快了，而且接收数据很连续，没有断续的情况。下载软件更不用说了，极为顺畅。
该软件修改了以下的内容:
首先它修改了注册表内的“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\
CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans ”里对应Modem注册表的位置，该位置在MTU Speed 里的MTU 版面TC Key有显示，它在注册表里增加了MaxMTU这样一个键名。然后修改了注册表内的“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\
Services\VxD\MSTCP”。还有一些有关Modem 的数值都在HKEY_LOCAL_MACHINE\System里面，大家可以去找找。
大家马上行动起来，修改你可爱的Modem让它高速奔跑。
(小 梁）