分区大小无损调 ——PartitionMagic 7.0 如今，越来越多的用户放弃了FDISK的DOS分区工具，投入到PartitionMagic的怀抱，因为它有着分区速度快、界面直观、无损调整分区大小等诸多优点，下面就让我们一起来感受PartitionMagic分区大师的强大魅力。 一、创建硬盘分区 启动程序后，PartitionMagic将自动扫描硬盘系统（如图1所示），发现硬盘已经有了四个分区，盘符分别是：C、D、E、F。现在我们要在硬盘中创建一个新的分区g。 图1

第一步：单击主界面下边功能列表区的“创建新的分区”（或者选择菜单选项“向导”下的“创建新的分区”），程序给出一个说明界面，如图2所示：

图2

该窗口提示用户将进行创建硬盘分区的操作，这项操作会导致系统的硬盘盘符排列发生变化，如果因此而导致某些程序无法使用，你可用工具“DriveMapper”来解决。单击“帮助”按钮，将会出现关于该操作的帮助文件窗口，以下各窗口中的“帮助”按钮也具有类似的功能。
第二步：单击上图中的“下一步”按钮切换到下一界面，如图3所示：

图3

该图口提示选择新建主分区还是逻辑分区。选择“否”表示新建逻辑分区，选择“是”则表示新创建一个主分区。
第三步：选择“否”后，单击“下一步”按钮切换到下一界面，如图4所示：

图4

在这里选择你的操作系统类型，然后单击“下一步”按钮切换到下一界面，如图5所示：

图5

图中提示你选择了一个“逻辑分区”进行操作，对你起一个提醒的作用。单击“下一步”出现图6所示界面：

图6

第四步：单击“下一步”按钮切换到下一界面，如图7所示：

图7

第五步：单击“下一步”按钮切换到下一界面，如图8所示：

图8

在上面的文本框中输入新创建的分区容量的数字，以设定创建新分区的大小，在该窗口中程序给出了可以创建分区的最大和最小容量，你不能超越这个范围。
在下面输入新建分区的卷标，在其中的“输入新的卷标”文本框下进行设置，所设置的卷标不得与已有卷标重复。
第五步：单击“下一步”按钮切换到下一界面，如图9所示：

图9

在这个界面中程序给出了所有以上的设置信息，并以图示方式给出了分割后的硬盘分区排列。如果觉得没有问题，单击“完成”按钮回到程序主界面。从主界面中可以看到，程序以图示方式给出了新建的分区排列和分区的盘符。在程序界面的右下角我们可以看到“应用更改”和“撤消上次”按钮，单击“应用更改”按钮，选择“是”，程序即开始分区创建操作，同时会给出操作进程的对话框。
硬盘分区完成后，单击提示框中的“是”按钮回到程序主界面，单击界面中的“退出”按钮，程序给出“警告”对话框，提示用户系统需要重新启动，使以上分割生效，单击“是”按钮，系统重新启动，分区创建完成。
二、调整分区的大小
如果对已有的硬盘分区进行调整，而不损坏硬盘上的数据，那么该软件就显得非常方便了。
第一步：在程序主界面中选择需要改变大小的分区，然后单击鼠标右键，选择主菜单“调整容量/移动”（如图10）。

图10

第二步：在弹出的“调整容量/移动分区”对菜单中，找到“自由空间之前”的对话框，在这里输入新值，它不能小于已占用的容量，或移动鼠标到示意条两端的滑杆上，当鼠标指针变成双箭头时，拖动滑杆来改变容量(如图11)。

图11

第三步：按下“确认”，完成操作。
Partition Magic 7.0是由PowerQuest公司开发的商用软件，简体中文版有4.45MB大小，你可以到http://www.itbook.com.cn下载试用它。
（曾成）