Window2000与对等网、NT、Internet的互连 Windows 2000是一个高度集成的网络环境，它不需要任何客户端软件即可登录到Netware和Windows NT 4.0、Windows Advance Server等网络中。在建立对等网络时，也不需要其他任何软件支持。如果用户同时使用多个网络，则只要在不同的网络中有相同的用户名及口令，即可同时登录到已连接的所有网络中。 Windows 2000的网络系统由客户、适配器、协议和服务四大组件构成，它对现有的硬件设备、网络协议、网络服务系统有更好的支持，还可以提供多种服务。
一、利用Windows 2000建立对等型网络
对等型网络可以方便地实现资源的共享与信息的传递，特别适合组建小型或微型网络。Windows 2000内置了对等型网络功能，利用Windows 2000可方便地组建对等型网络。这里就将系统地介绍如何利用Windows 2000来建立对等型网络。
1. 安装网络适配器
无论用户想组建何种网络，在Windows 2000中安装适配器的方法都是相同的。在这里我们是以Dlink 530 TX 100M网卡来作为讲解的例子。具体的网络适配器安装过程由于篇幅所限，我们就不详述了。
2. 设置识别数据
Windows 2000利用识别数据来区分网络上的计算机。识别数据包括计算机名、工作组及隶属域三项内容。利用下面的方法可以对计算机的识别数据进行设置：
（1）在“开始”菜单中，选择“设置/控制面板”选项。
（2）在“控制面板”窗口中双击“系统”图标，打开“系统”对话框。
（3）单击对话框中的“网络标识”标签，切换到“网络标识”选项卡。
（4）在“网络标识”选项卡中，显示出当前的Windows 2000系统安装时缺省用来在网络上标识该计算机的名称和所在的工作组的名称，点击“属性”按钮。

图1

（5）在弹出的标识更改对话框中，分别输入用户为计算机定义的新名称、用户希望加入的工作组以及想隶属于的域的名称（如图1）。
注意：在同一工作组中的计算机不能同名，否则网络将无法正确识别计算机。如果网络中的计算机较多则可将计算机合理地分为几组，使用户能更加方便地访问其它计算机。
3. 安装设置协议
利用Windows 2000建立对等网络时，一般情况下可使用TCP/IP协议。安装设置该协议的方法如下：
（1）在“控制面板”窗口双击“网络和拨号连接”图标，打开“网络和拨号连接”对话框（如图2）。

图2

（2）在“本地连接”图标上用右键单击选择“属性”，打开“本地连接属性”对话框，点击“安装”按钮。
（3）在“请选择网络组件类型”列表框中双击“协议”选项，打开“选择网络协议”对话框（如图3）。

图3

（4）在该对话框的“网络协议”列表框中单击“Internet协议（TCP/IP）”选项，单击“确定”按钮。
需要注意的是在网络上的计算机都要选择同样的通讯协议，否则计算机之间将无法传递信息。另外由于Windows 2000还支持其他多种协议，因此用户可以在同一台计算机中添加多种通讯协议。Windows 2000会自动选择一种适当的协议与其它计算机进行信息传递，在这里我们只选取了TCP/IP协议作为例子。
4. 安装设置客户
在Windows 2000的对等型网络中，应使用微软网络客户，即“Microsoft Networks客户端”。为Windows 2000添加客户的方法如下：
（1）在“控制面板”窗口中单击“网络和拨号连接”图标，打开“网络和拨号连接”对话框。
（2）在“本地连接”图标上中右键单击选择“属性”，打开“本地连接属性”对话框，点击“安装”按钮。
（3）在“请选择网络组件类型”列表框中双击“客户”选项。
（4）在“客户”对话框列表中选择“Microsoft MicrosoftNet-works客户端”选项，然后单击“确定”按钮。
5. 安装设置服务
在用户正确安装了网络适配器、协议和客户以后，就可以使用其他计算机中的共享资源了。但如果对等型网络的计算机都是共享他人的资源而不提供资源共享，那么网络上将没有资源可共享。如果希望装有Windows 2000的计算机提供资源共享，则必须为计算机安装服务组件。为Windows 2000安装服务组件的方法如下：
（1）在“控制面板”窗口中单击“网络和拨号连接”图标，打开“网络和拨号连接”对话框。
（2）在“本地连接”图标上中右键单击选择“属性”，打开“本地连接属性”对话框，点击“安装”按钮。
（3）在“请选择安装的网络组件”列表框中选择“服务”选项（如图4），然后单击“添加”按钮，打开“选择网络服务”对话框。

图4

（4）在“选择网络服务”对话框中的列表框里选择“Micro-soft Networks的文件与打印机服务”选项，然后单击“确定”按钮，“Microsoft Networks的文件与打印机服务”就被添加到了网络组件中。
二、Windows 2000与Windows NT Server互连
Windows NT Server 是时下最为流行的网络操作服务系统之一。由于同为Microsoft公司的产品，因此Windows 2000与Windows NT连接起来非常方便。
前面在对等网的连接设置时已经讲过TCP/IP协议的安装，其实在连接Windows NT Server时Windows 2000 的TCP/IP协议的安装也是一样的，这里就不再重复了。下面从配置TCP/IP协议开始介绍如何进行设置以使Windows 2000能登录到Windows NT Server 4.0上。
1. 安装设置协议
TCP/IP通讯协议过去仅在大型网络中使用，现在，Micro-soft 公司在Windows NT和最新的Windows 2000 中都提供了强大的TCP/IP协议组件，因此用户使用TCP/IP就可以建立Windows 2000-Windows NT Server 4.0网络。
注意：Windows 2000利用NetBEUI通讯协议也可以与Windows NT Server 4.0进行通讯,且不需要特别的设置NetBEUI通讯协议的安装与TCP/IP协议的安装是类似的这里就不再重复。
（1）在“控制面板”窗口中双击“网络和拨号连接”图标，打开“网络和拨号连接”窗口。
（2）在“本地连接”上点击右键选择“属性”。
（3）在弹出的“本地连接属性”对话框中选择“Internet协议（TCP/IP）”选项，然后单击“属性”按钮。这时屏幕上将弹出"Internet协议（TCP/IP）对话框。
（4）在“Internet协议（TCP/IP）”对话框中的IP地址“选项卡”中有“自动获取IP地址”和“指定IP地址”两个单选按钮。当在Windows NT 服务器中启动了DHCP服务时，请用户选择“自动获取IP地址”单选按钮；若Windows NT 服务器不能自动分配IP地址，则请用户选择"指定IP地址"单选按钮，并在“IP地址”和“子网屏蔽”文本框中输入相应的IP地址和子网掩码地址。
（5）这里我们以10.1.1.108来作为本机的内部IP地址，子网掩码我们填入255.255.255.0，在网关这一项填入Windows NT SERVER的IP地址，如10.1.1.130（如图5）。

图5

（6）如果局域网中Windows NT Server是一个域名服务器的话（DNS服务器），我们也可以填入10.1.1.130作为主DNS服务器的IP地址。
（7）单击确定即可。
注意：如果在“TCP/IP属性”对话框里还想进行其它的设置，通过点击“高级”按钮，用户还可以设置TCP/IP通讯协议的WINS服务（如图6）（Windows Internet Name Server，Windows国际命名服务器）、DNS（Domain Name Server，域名服务器）配置等属性。这些属性的数值都要根据实际情况来设置，如果用户不能正确地设置这些选项，则Windows 2000依然可以用TCP/IP协议连通Windows NT 4.0服务器，并且可以共享服务器上的文件和打印机等资源。

图6

2.登录到Windows NT 服务器
完成上面的设置操作后，我们还要设置本机的网络标识以便登录到Windows NT Server域中。
（1）在“控制面板”中选择“系统”。
（2）在“网络标识”选项卡中点击“网络ID”按钮，这时会弹出“网络标识向导”对话框，点击“下一步”，再选择“本机是商业网络的一部分，用它连接到其它工作着的计算机”，点击“下一步”。
（3）选择“公司使用带有域的网络”，点击“下一步”，这时系统会提示你需要以下一些信息，点击“下一步”。
（4）在出现的对话框中，键入用户账号信息和域信息及相关的密码即可。当机器上的用户再次启动Window 2000或者在“开始”菜单中选择“关机/重新启动”选项时，系统就会在启动过程中自动向Windows NT服务器登录，这个过程是不可见的，但是本机已经登录到局域网的Windows NT Server域中了。
3. 在用户级访问控制下设置资源共享
当用户使用用户级访问控制时，为设置资源的共享，就需要有一台服务器为Windows 2000提供一个用户数据库。此时，可以分别为每一用户设定权限。
（1）双击桌面上的“我的电脑”图标，打开“我的电脑”窗口，进入欲共享文件夹的目录。
（2）右击欲共享文件夹，在弹出的快捷菜单中单击“共享”选项，打开属性对话框。
（3）在“共享”选项卡中，选中“共享该文件夹”。在“共享名”文本栏中输入资源的共享名。
（4）在用户数限制区域，选择是最多用户还是设定用户数。
（5）单击“权限”按钮，打开“共享权限”对话框，点击“添加”按钮，弹出的“选择用户、计算机或组”列表框中列出了由服务器提供的用户及用户组的列表。
（6）在列表框中选中要赋予访问权力的用户或用户组，选择好之后按“确定”按钮。
（7）如果用户希望赋予选中的用户或用户组以只读的访问权力，则应单击权限区域中“读取”权限的允许复选框；如果用户希望赋予选中的用户或用户组以完全访问的权力，则应单击“完全访问”权限的允许复选框
（8）单击“确定”按钮，完成共享设置，被共享的文件夹将会出现一个手托着文件夹的形状。
三、Windows 2000的Internet连接
一台未配置过网络属性的机器，其网络和拨号连接中只有新建连接一个图标，如果已经建立过的连接则显示在此界面之内。
（1）双击新建连接图标，给出连接到网络的五种方式：即拨号到专用网络、拨号到Internet、通过Internet连接到专用网络、接受传入的连接和直接连接到另一台计算机。下面以拨号用户为例介绍一下连接方法：在“拨号到Internet”前的单选框中点一下（如图7），然后点“下一步”按钮。

图7

（2）用户在通过电话线和局域网连接两种方式中选择一种，选择通过电话线连接（如图8），确认无误，点“下一步”按钮。

图8

（3）用户选择新建拨号连接还是使用现有的拨号连接。如果选择使用现有的拨号连接则指定使用某个连接接入网络，设置过程结束；在下述情况下选新建拨号连接：a.本机没有建立过连接，新建连接已接入网络。b.已有一个或多个连接，但用户又有了新的账号，再建立一个连接，根据需要选用连接进入网络。如果需要新建则选择新建网络点击“下一步”按钮。
（4）出现Internet账号连接信息，在电话号码一项中填ISP的拨叫号码，如163。如果用户在外地填上区号，则电话费按长途计费！点“高级”按钮进入高级连接属性设置。
（5）在“高级选项”中，连接类型中拨号用户应为PPP协议，登录类型选“无”；点“地址”选项标签，IP地址由Internet服务提供商自动分配；DNS服务器地址可根据ISP提供的数据填入，先点一下“始终使用如下地址”，主/备用DNS服务器依据各自情况填写，也可选择由ISP自动分配一个域名服务器地址，点“确定”。
（6）是填写用户名和密码，这是ISP验证你是否是合法用户的措施，应按ISP确认的你的用户名和密码填写。
（7）为连接起一个名字，为了方便用户记忆用的，可以用中文，用户自己看着方便就可以了。
（杨春林）