使用Windows 98的FDISK对硬盘分区 Windows 98一面世，就以其操作更方便，功能更完善而受到用户的欢迎。它所提供的硬盘分区软件FDISK为有效的管理和利用硬盘空间创造了条件，由它产生的32位文件分配表FAT32模式可直接支持管理2GB以上的硬盘，较16位文件分配表FAT16模式大大提高了硬盘的空间利用率及程序的运行速度。 一个文件不论多么短，都要占据一簇的空间，因此减少每簇的空间是提高硬盘空间利用率的最有效的方法。要使其簇减小，在进行硬盘分区时必须减小它的相应分区空间。另一方面，分区空间减小可能在一个分区内装不了几个大一点的文件就满了，一个很大的系统文件，就可能会在一个分区空间内装不下，影响系统的安装和运行。一般硬盘分区小于128MB时每簇为2KB，分区小于256MB时每簇为4KB，分区小于512MB时每簇为8KB，分区小于１GB时每簇为16KB，分区大小在1GB和2GB之内时，每簇的大小高达32KB。而用Windows 98的FDISK软件对硬盘分区，小于260MB时每簇的大小为512B，大于260MB小于8GB之内的，每簇均为4KB。因此即使把1GB的硬盘只分为1个区，每簇也不过4KB，真正达到了大区小簇，提高空间利用率的目的。
下面将介绍用Windows 98提供的FDISK对硬盘进行分区的方法：
第一步：制作Windows 98启动盘
方法有两种：
1. 计算机已安装有Windows 98
可用鼠标依次点击“开始”→“设置”→“控制面板”→“添加”/“删除程序”→“启动盘”，然后将装有Windows 98的光盘放入光盘驱动器，将磁盘（空白不限）插入Ａ盘驱动器，再点击“创建启动盘”，一张Windows 98启动盘就制成了。该方式制作启动盘所花时间短，但要注意不要把装有有用文件的磁盘插入A驱作启动盘，因为系统在制作启动盘时磁盘上现存的文件都将被删除。
2. 未安装Windows 98的计算机
用安装Windows 98的方式制作启动盘。将Windows 98的安装光盘放入光驱，运行安装命令Setup，进入安装运行过程，直到提示是否制作启动盘时，再将磁盘插入Ａ驱动器，并继续按提示操作，即可得到一张Windows 98的启动盘，然后中断安装程序退出安装。
这种启动盘，在启动计算机的同时也能够启动光盘驱动器工作。
第二步：对硬盘分区
将Windows 98启动盘插入磁盘驱动器Ａ后，重新启动计算机，然后在Ａ盘提示符下键入：“A:\FDISK”，按回车键后，屏幕上提示：“Do you wish to enable large disk support(Y/N)......?[Y]”，选“Ｙ”后进入FDISK主菜单。

1. 在分区前建议先看一下硬盘分区的情况。此时应选主菜单第４项，从屏幕上可看到硬盘的分区信息，按Esc键返回主菜单。
2. 开始重新分区时，必须先选择主菜单第３项删除原有分区。
3. 返回主菜单后选第１项，对硬盘重新分区，其分区大小由用户根据需要确定。为了体现大区小簇有效节省硬盘空间的优势，建议分区空间尽量大一点，如1GB左右的硬盘可不必再分区。
4. 按Esc键退出FDISK。
第三步：对硬盘分区进行格式化
键入：“Ａ：\>Format c:/s”命令，格式化DOS启动分区，如果还有其他分区的话，应分别对它们进行格式化。
完成后重新启动计算机，然后装入光驱驱动程序（或者直接利用Windows 98启动盘），把Windows 98装入硬盘Ｃ。计算机即可以最佳的性能开始工作了。
注意
在利用Windows 98进行分区时稍不留意很容易造成分区失败，应注意如下问题:
①利用FDISK进行分区时会破坏硬盘上原有的数据，因此对硬盘上的重要文件应进行备份，否则将会造成无可挽回的损失。
②在进行分区前，为避免差错，应在启动计算机时，先运行BIOS SETUP程序，检查硬盘的CMOS设置，尤其是安装新硬盘时，务必先进行COMS设置，然后再仔细检查一遍设置的参数是否完全正确，特别是硬盘Mode（模式）的设置。
喻祥军