PC-Config,给你“金睛火眼” PC-Config的主要功能 1．可以检测迄今为止几乎所有的ISA、EISA、MAC、VL-BUS和PCI总线主板； 2．可以检测Intel 430的FX、HX、VX和SIS501、SIS5501等芯片组； 3．可以测定出380种之多的PCI卡和版本号；
4．可以测定CPU的内部Cache和外部Cache的大小，容量从8K～512K；
5．能准确地判定系统的CPU的类型，从SX、DX到NexGen 586、Cyrix 6x86、AMD、Pentium和Pentium Pro；
6．可以检测显示卡制造商牌号、芯片类型和BIOS的版本号、测定显示卡帧页的速度和屏幕刷新速度（共享版此项功能限制）；
7．可检测超过600种的MAC总线插卡类型；
8．可以检测硬盘的详细参数，包括SCSI、IDE、EIDE硬盘的制造商牌号、硬盘最短和平均寻道时间、转速、Cache的大小和驱动用的软件；
9．可以检测内存管理软件，如HIMEM、386MAX、QEMM386等；
10．可以测试不同内存，包括基本内存和扩展内存区的读写速度；
11．通过激活“反锁（Negate Lock）”插头的方式将CyriX、TI、IBM的CPU速度提高5－10％；
12．可以测定不同型号CD－ROM的各项参数；
13.提供了从286到Pentium 200机型的比较参数，可以用此来迅速断定你的CPU的真假和系统表现。
PC－Config不仅功能强大，且程序的短小，也是很让人吃惊！

PC-Config的使用
PC－Config使用极其简单，在DOS的提示符下，键人主程序文件名后就启动。启动后，进人到全屏幕操作窗口，可用菜单进行操作，支持鼠标操作，并提供相应的快捷键。菜单只有两个：
一个是“File”菜单，提供各种测试项目选项。
其中，最主要的是：
“Hardware（硬件）”和“More Hardware（更多的硬件）”，用来对系统的硬件进行查看；
“Software（软件）”广用来查看软件的版本信息，使用情况；
“Benchmark（得分测试）”用来测试机器的各项得分，包括整机速度、显示速度、内存速度、硬盘读写和数据传输速度和RAM盘的速度，全部检测结果用数字列表和图形排列两种形式显示；
“PCI－Information”，测试PCI总线速度、PCI卡的型号和BIOS版本号等；
“CD Benchmark”用来测试CD－ROM的主要参数（测试时需要放进一张测试用的CD－ROM数据盘）；
“Comparison（比较）”，此选项使用户可以将测试的结果与多达36种机型的得分进行比较，对于需要进行真假CPU的鉴别或采用超频使用CPU的用户来说，都可在这里得到相当准确的比较信息；
“Chipset－Info（芯片组测试）”，检测芯片组的详细信息；
Memory－Trming（内存测试）”，可测试基本内存、扩展（充）内存和显示内存读写速度。
所有需要进行测试才能得到结果的检测项目，只运行一次“Benchmark”这一个选项就能全部搞定，不象许多测试软件那样要每个项目每个项目地运行。
另一个是“Option”菜单，此菜单提供对系统文件和PC－Config有关配置文件的编写功能及查看帮助和版本信息。
（于建原）