巧用Photoshop调校显示器 也许你是Photoshop高手，但不知你是否校准过你的显示器。要知道，无论你是准备用于打印还是网上使用的图稿，你都应该先校准显示器，这样才能在显示器上准确显示颜色。 校准显示器之后，Photoshop 将补偿图像所属色彩空间与显示器显示图像的色彩空间之间的差异。这可确保屏幕颜色与打印机、视频显示或不同计算机显示器所产生的颜色尽可能匹配，也能确保 Adobe Photoshop 中的颜色与其它程序中颜色的尽可能匹配。如果显示器没有校准，得到的颜色可能与你原来在它上面看到的颜色相去甚远。你不希望这样吧？
要校准显示器非常简单，你照着我说的一步步去做，你的显示器就算校准了。
首先，请确保你的显示器已打开至少半小时，这是为了稳定显示器的显示。
再将你工作环境的光线调整为平时工作时的亮度。为了减少环境光线对电脑屏幕的影响，建议你最好在固定的环境光线下工作。
接着关闭所有桌面图案，并将显示器上的背景色更改为亮灰色。这样可以防止背景色干扰你的颜色视觉，并有助于你将显示调整为中性灰色。
启动“控制面板”中的Adobe Gamma。如果没有，则启动位于“ Photoshop/Goodies/Calibration ”文件夹 (Windows) 或“Photoshop/Goodies/Calibration ”文件夹 (Mac OS) 中的 Adobe Gamma 实用程序，
现在请选择你想要使用的实用程序版本，“Step by step”或“Control pane”：
“Step by step”这一版本的实用程序会指导你完成过程的每一步骤 。如果选定了这个选项，就按照该实用程序中介绍的说明一步步进行操作。我们就选择这个校准向导吧。
“Control panel”并点按“下一步”，这一版本的实用程序包含在单个对话框中。如果选定了这个选项，就按照本文后面介绍的说明进行操作。
点“下一步”，这里默认的是参照“ Adobe Monitor Profile” 作为起点校准显示器，如果愿意，你可以点“LOAD”并选择与显示器最相符的 ICC 概貌，以此作为起点校准显示器。
注：在 Windows中，默认显示的是“Windows/System/Color”文件夹，该文件夹包含8.3格式的.icm文件。
点“下一步”，这里是调高显示器上的对比度和亮度控制到最大值。请调整显示器上的亮度控制以使顶部栏中的交错灰色方块尽可能暗（但不为黑），同时，使底部栏保持亮白。调整好后应该记住他们的位置，当对比度和亮度改变时，屏幕的显示也会随着偏移，必须重新校正。
接下来请选择你的显像管类型，不同的显像管也会造成显示的差异。如果没有列出正确的类型，可选取“自定”。
对于“灰度系数”，你可选取以下的一个选项来建立当前灰度系数的设置：
“仅显示一个灰度”，调整基于一个组合灰度读数的灰度系数。拖移灰度预览下的滑块，直到中心方框消失到图案框中。
不选择“仅显示一个灰度”，这可调整基于红、蓝和绿读数的灰度系数。拖移每个方框下的滑块，直至中心方框与图案框相符。
对于“期望值”，选择想要的目标灰度系数。例如：在 Windows 中默认的目标灰度系数是 2.2，在 Mac OS 中是 1.8。
对于“硬件”，按显示器制造商的说明选择显示器的色温。这种设置决定你使用暖白色还是冷白色，要测量硬件色温，选择“测量”，然后按照屏幕上的说明进行，一般欧美国家多采用6500K，而日本则采用9300K。
对于“调整”，如果你知道最终图像显示的色温，就在这里选择。否则，选择“与硬件相同”。你要工作在与显示器出厂指定的硬件设置不同的色温上，才可以选取一个不同的设置。
存储设置，校准完毕！
你可以使用第三方的校准实用程序和ICM 2.0或 ColorSync 兼容的ICC概貌生成程序，而可以不使用 Adobe Gamma 实用程序。
如果你已经使用ICC认知的校准工具重新校准过显示器而未更改过显示器设置，你不必重新校准显示器。
Photoshop 4.0或以前版本中显示器设置实用程序 (Windows) 或 Gamma（灰度系数）控制板(Mac OS)存储的“灰度系数”设置不被支持。
（风景）