NT高级使用技巧 1. 取消系统检测串口，提高NT系统启动速度 方法如下： (1)将Boot.ini文件属性去掉ReadOnly、Hidden属性。 (2)用编辑器修改[operating system]段内容，将其中每一行后加上NoserialMice参数，如下所示：
修改Boot.ini文件：
… …
[operating system]
multi(0) disk(0) rdisk(0)
partition(1)\WINNT35="Windows NT
Workstation Version 3.5"/NoSerialMice
… …
(3)保存Boot.ini文件。
(4)退出Windows NT，重新启动使配置有效。
2. 修复镜像组
当镜像磁盘组中的驱动器发生故障时，系统自动向其余的驱动器发出发送数据请求，留下工作驱动器单独运行。然后用户需要进入Disk Administrator，选择镜像组，再选择FaultTolerance/Break Mirror，将镜像组分为两个独立部分。工作的驱动器得到磁盘组所用的驱动器盘符，故障驱动器得到系统的下一个有效盘符。关闭NT Server，更换一个相同型号的硬盘驱动器，重新启动NT Server，运行Disk Administor，在新驱动器上选择分区和未用空间，选择Fault Tolerance/Establish Mirror即可对新驱动器作镜像。
3. 为一些非SCSI接口CD-ROM进行安装配置
由于Windows NT 4.0以下的版本不能自动识别非SCSI接口CD-ROM，所以必须手工安装。
(1)将相应的非SCSI接口的CD-ROM驱动程序从安装盘拷贝到WINNT\SYSTEM32\DRIVERS目录下，对应的驱动程序如下：
对于一般IDE接口CD-ROM，对应驱动程序为ATAPI.SYS 1.2版本或更高；
对于Mitsumi CD-ROM，对应驱动程序为MITSUMI.SYS；
对于Panasonic CD-ROM，对应驱动程序为MKECR5-XX.SYS；
对于SONY CD-ROM，对应驱动程序为SLCD-32.SYS。
(2)在Windows NT主群组中打开Setup图标。
(3)从Option菜单中选择“Add/Remove SCSI Adap-ters”。
(4)选择Add按钮，为你的非SCSI接口CD-ROM选择相应的驱动程序。
(5)按Install键进行配置。
4. 在NT下创建一个镜像集
先用Disk Administerator创建镜像集的第一个分区表，选中该分区，在另一个磁盘驱动器内的磁盘空间的未用区域上进行Ctrl＋鼠标单击操作，以把未用的磁盘区域和第一个分区均选上。下一步，从Disk Administor的Fault Tolerlance(容错)菜单中选中Establish Mirror(建立镜像)，Disk Administor将在被选自由盘区外创建一个磁盘分区。该分区与原有分区一样大，并包含原分区表上所有数据的备份。如果要取消镜像集(并非删除镜像集)，即仅仅停止两个分区之间的数据复制，只需从Disk Administor中选择Fault Tolerance/Break Mirror。
5.为Windows NT改变Virtual Memory的大小
Windows NT中虚拟内存的映射文件为PageFile.sys，如果要改变其尺寸，可通过如下步骤进行：
选择“My Computer”图标，按鼠标右键，选择“Proper-ties”菜单，选择“Performance”，按“Change”按钮，将“Initial Size”值即“Maxium Size”栏的值改为希望值(一般，对于IDE接口硬盘，VM大小应为实际RAM尺寸的2～2.5倍，对于SCSI接口CD-ROM，VM大小应设为实际RAM的3倍以上，具体视硬盘剩余空间大小而定);
如果你的服务器具有双硬盘，可将VM(PageFile.sys文件)设在其中一个硬盘上，可使NT系统效率提高，方法为：先将原安装Windows NT的硬盘中的PageFile.sys的尺寸的Initial Size和Maxium Size设为最小(2MB以内)，然后在另一个硬盘中新建PageFile.sys文件夹，将其尺寸调为合适值；注意，在该硬盘中最好不要存放其他Windows NT系统文档，以免降低系统效率。
6. 如何改变RAS(远程存取服务)的缺省端口传输速度
Windows NT RAS为每个RAS串行口设置两种BPS速度:载波BPS与联接BPS速度，前者是指两个Modem通过电话线传输数据的速度，后者则指Modem与主机串口间的数据传输速度;
RAS工作时，首先将其联接BPS速度值存放于\System Root\System32\RAS\Modem.INF文件中，以MAXCARRIERBPS参数形式存放，然后将该值保存在Rasserial.inf文件中，以后每次进行传输时对串口作初始化，只需改变Serial.ini文件，即可改变串口传输速度。
方法如下：
(1)将Serial.ini文件用编辑器打开。
(2)将INITIALBPS参数改为期望值。
(3)保存Serial.ini文件。
(4)运行RasAdmin。
(5)从服务器菜单中选择“Stop Remote Access Ser-vice”，再选择“Start Remote Access Service”。
7. 激活备份域控制器
当域控制器由于突发故障而停机时，必须激活备份域控制器。方法为：用“ServerManager”选择一个服务器，然后再选择“Computer/Remote to Domain Controller”。
8. 恢复失败的服务器
当域中的一个NT Server出现故障而与域服务器失去了联系，之后排除故障，将该Server恢复到网络上时，必需同步该服务器与域控制器。方法如下：
进入“Server Manager”，选择恢复的服务器，再选择“Computer/Resynchronize Server”命令，即会同步服务器与域控制器之间的联系。

（唐君亮）