常用的抓图工具介绍 Screen Thief Screen Thief（以下简称为ST）是一种静态抓图工具，由英国的Nildram公司出品。 该软件的主要特色如下： ★多种输入方式：可从桌面、活动窗口、活动的应用程序、
自定义区域、剪贴板中捕捉；
★多种输出途径：抓取的图像可发送到磁盘、打印机、剪
贴板、图像窗口；
★自动减少颜色：使图像存储容量尽可能地小；
★支持多种文件格式：如bmp、gif、pcx、rle、tif等；
★可定义快捷键，操作简便；
★可设置延时捕捉，适应特殊需要；
★可使用F4功能键进入睡眠和唤醒状态。
ST启动后，初次使用只要先选择菜单命令“File→Preferences→Capture Styles”，然后按F4键进入睡眠状态（等待），此时它会隐藏起来，在桌面上和任务栏中都找不到它。当你调入需要抓图的界面后，即可按快捷键捕捉图像。
当ST处于睡眠时，也可以按F4键唤醒，进入延时捕捉界面，在调整捕捉对象和延迟时间后单击“Capture”按钮，则启动延时捕捉；若单击“Wake up”按钮，可进入ST主界面。
选择和设置好相关参数后，可将捕捉到的图像直接以定义的文件名存盘，还可以确定捕捉的图像中是否包含光标等。
Screen Thief 95共享软件可从http: //www. nildram. net/services/ software/ sthief.htm或http:// www.download. com/PC/Result /TitleDetail/0,4,0-29496, 501000. html处下载。
Clip'n Save
Clip'n Save的主界面如图1所示。

Clip'nSave有以下几个特点:
·多种输入方式：Clip'n Save能识别桌面、窗口、子窗口、活动窗口、菜单、自定义区域等多种对象；
·捕捉对象的动态选择：在窗口（Window）方式下，按下快捷键Ctrl+W后，鼠标所在的窗口会被一闪烁的虚线框所包围，移动鼠标并选定窗口，然后按下鼠标左键，一幅快照就会出现在Clip'n Save的窗口中，你就可以将该图像保存下来了；
·独具特色的子窗口方式：在子窗口（Client）方式下，按快捷键Ctrl+C可以抓取指定窗口中的部分区域，如工具条、不带滚动条的窗口内容、窗口底部的状态条、Windows 95任务条中任何区域等。通过移动鼠标，Clip'n Save总能抓下最合适的区域图；
·自定义区域方式：可自定义矩形（Rectangle）方式和随意（FreeHand）方式，其中随意方式是Clip'n Save独有的功能。你可以用鼠标在屏幕上随意圈出一个区域，Clip'nSave会剪下这个区域的图形，并将其包容在最小的矩形中；
·菜单（Menu）捕获模式：这是Clip'n Save较有特色的功能之一。当你激活菜单捕获模式之后，就可以抓取任何菜单了。通过选择相关的配置，你可以只抓取下拉菜单、连菜单栏一起抓取、连子菜单一起抓取等；
·支持多种文件格式：如bmp、gif、jpg、pcx、tif、eps等，支持从黑白到24位的各种颜色模式以及灰度模式（Gray），在存盘时可选择压缩，如图2所示；

·屏幕色彩反差调整：为了加强抓图时的颜色反差，可将屏幕设置为单色或灰色；
·Clip'n Save捕捉到的图像和剪贴板中的内容一致。因此，它不必设置输出到剪贴板，也没有从剪贴板中抓图的功能（后面介绍的工具有此功能）。当剪贴板中取得图形时也往Clip'nSave窗口中送，但剪贴板得到文本信息或其它信息时不会出现在Clip'Save窗口中。
在抓图时你还可以进行以下设置：
将Clip'n Save的窗口隐藏起来；
指定在进行矩形抓图时显示矩形区尺寸；
抓图后自动存盘或自动打印；
抓图时是否包括鼠标指针；
按下快捷键后抓图动作延迟的时间等。
Clip'n Save可从www. Dynalinktech.com 处下载。
SnagIt/32
SnagIt/32的功能更多，主要表现在以下几个方面：
·支持三种捕捉功能:静态图像的捕捉、文本捕捉和动态图像捕捉等，能生成txt文件和avi文件。其主界面如图3所示，从中可方便地选择上述三种捕捉功能；

·界面直观。在抓图前，先设置Input、Output、Format、Option四个菜单的参数，完成设置后结果就显示在主界面中，然后按快捷键Ctrl+Shift+P就开始捕捉图像了；
·支持多种图像输入方式。包括：桌面、窗口、活动窗口、自定义矩形区、固定区域、bmp文件、剪贴板、菜单、MSDOS屏幕等。其中，窗口捕捉时还可选择窗口滚动，以捕获窗口内的全部内容，较适合于Web页的抓取。当输入源选择为剪贴板时，不仅能从剪贴板中捕捉图文，还可选择剪贴板链接。
所谓剪贴板链接，是指剪贴板中的内容往SnagIt/32窗口中实时传送,将SnagIt/32与剪贴板一起使用。这一功能不同于Clip'n Save：在Clip'n Save中捕捉到的图像内容同时送至图形窗口和剪贴板,而Clip'n Save不支持文本内容，剪贴板本身操作时的非图像内容不会影响Clip'n Save的图形窗口；而SnagIt/32选择剪贴板链接后,可以不必使用Ctrl+Shift+P捕捉图像，而是利用Windows 95的剪贴板的基本功能，以实现图形或文字的输入。
·支持多种输出的方式。包括：磁盘文件、打印机、剪贴板、E-mail、分类等。其中Ｅ-mail输出和分类输出两种方式较为独特；
·支持单色、彩色、灰度三种不同格式的图像，并有图像抖动和图像反相等独特的功能。其中彩色格式又支持颜色的减少，使用16色或256色存储图像，以减少存储空间；
·在选项中可选择图像的尺寸缩放（Scale）和颜色改变（Color Boost和Color Substitution）。这是SnagIt/32独有的功能；
·动态捕捉性能：16位色300×200窗口每秒7帧;256色300×200窗口每秒15帧;
·SnagIt/32还有独特的分类浏览器Catalog Browser，用于文件的管理，如图4所示。在“View”菜单中可使用Thumbnails，以直观的图标方式看目录，或选用Details查看目录的详细内容。双击选中的文件，则启动分类显示器Catalog Viewser，如图5所示。这种完善的文件管理功能在其它抓图工具中是不多见的。

可从http：//www.techsmith.com处获得有关SnagIt/32的最新消息。
HyperCam
HyperCam是专门用来抓取动态图像的工具。其主界面如图6所示。可直接使用这个工具，录制带声音的动态图像。

它的主要特色如下：
·三种屏幕区域设置方法：直接填写矩形区域的左上角顶点坐标和矩形的高度、宽度；在屏幕上用鼠标选择一个固定的区域；在屏幕上选择固定程序窗口；
·支持间断捕捉和移动窗口捕捉：按F2键开始／停止捕捉，按F3键暂停／继续，按Ctrl+Shift键平移捕捉窗口，按Shift+F3键锁定窗口；
·自动生成AVI文件，文件名按序列产生。自带AVI文件浏览播放器，便于查看结果；
·可调整图像捕捉（视频）精度，比如每秒采样、压缩质量75%等；
·支持多种压缩方法，如Microsoft RLE、Intel Indeo Video、1 Radius等，可采用自动选择方式；
·支持声音和图像同步捕捉，生成实时的视频数据。 最高声音采样标准是16位的量化字长和44200Hz采样频率；
·未经注册版本无限期使用，但都带特有的标记。
与前面介绍的SnagIt相比，HyperCam具有较高的视频精度，它支持16位色300×200窗口每秒15帧的捕捉能力。
可通过http://www. hyperionics.com/获得HyperCam的详细资料。
HyperSnap-DX
HyperSnap-DX和HyperCam同属美国的Greg Kochaniak公司的产品。HyperSnap支持最新的DirectX或3Dfx滑动工艺，特别适用于游戏抓图。图7是HyperSnap-DX的捕捉热键的画面。
它的主要特色如下：

·支持全屏、窗口、激活窗口、不包括轮廊的激活窗口、指定区域、重复上一次捕捉等6种捕捉方式。“重复上一次”是其独有的功能，便于多次捕捉固定区域，而不必花精力调整位置，这与SnagIt中固定区域捕捉功能相当；
·支持bmp、gif、jpg、tif、eps、img、pcx、psd等20多种图像格式。在带压缩的图像格式中，还支持多种压缩编码标准，并能自动选择最佳的压缩比率；
·方便的物理尺寸调整功能。可输入比例调整对象的大小，或者输入具体的高度和宽度，以确定对象的大小；
·具有从1位到24位的颜色分辩率调整功能，也可以选择图像的灰度存储或半色调（Halftone）存储；
·独特的剪贴功能：剪贴某一区域并用其它色彩替代，以达到局部修正图像的目的；
·支持窗口滚动捕捉和不包含光标捕捉的功能；
·具有图像E-mail功能，即具有发送当前捕捉的图像或磁盘中的图像文件功能；
·具有调整图像往剪贴板拷贝时的格式。从编辑菜单中选择“Copy Format”，出现如图8所示的窗口，从中选择合适的选项。

注：使用HyperSnap-DX未注册版时会带有明显的标记，该标记妨碍了图像的完整性。
(杨爱平）