利用Real Producer G2制作rm音乐 现在大家都喜欢自己来压缩制作MP3音乐，但在你那吃紧的硬盘上存放MP3是不是有点捉襟见肘呢？下面，我就为大家详细讲解一下ram(rm)音乐的DIY过程。首先，我们需要一个Real公司出品的Real Producer G2软件（可在http:∥www.real.com下载，该工具也可以制作连续播放的影像文件），然后就一步步跟着我去做吧。 第一步，准备工作 程序启动后即进入“New Session-Choose Recording Wizard”界面，点击最下面的复选框，不使用记录向导。按“OK”按钮出现如图所示对话框。

在“Input Source”栏中选择源音频文件的来源——是通过Media Device(媒体设备，如果你想利用视频捕获卡或者是带有输出功能的音频播放设备如录音机、随身听、音响、收音机等来录制rm文件的话，选择此项)，还是硬盘上已经存在的File文件(支持后缀为.wov、.au、.avi、.qt、.au的文件)。在“Output”栏中填入需要保存的文件名(后缀为.rm)，然后点击“OK”确定即可。

第二步，制作控制

程序进入如图所示的界面，主窗口分成预览区、录音控制区、最终欣赏区等几个部分。

填写相关信息：在剪贴板信息(Clip Information)区填写制作成的rm的一些相关信息，如标题、作者、版权、描述以及关键字(Keywords)等。其中关键字是为了便于发布到网上后便于寻找。
设置压缩质量：最终欣赏区(Target Audience)就是实际上的压缩质量区。由于rm是一种网络流媒体格式，所以欣赏者需要依靠他使用的网络硬件设备来区分。因此，从28K Modem到Corporate LAN（局域网）这种硬件数据流量上的划分就代表了从低到高的6级压缩质量。我们建议，如果放到网上供大多数人欣赏，可以使用28K或者56K Modem方式。如果个人欣赏或者保存，可以使用56K的Stereo（立体声）格式或Corporate LAN方式(文件容量和音质同标准MP3——112/128Kbps、44KHz、Stereo Music近似)。
设置音频/视频格式:在音频格式(Audio Format)区和视频质量(Video Quality)区进行调整。音频格式分成了语音(Voice，用于自己录制的声音或谈话录音等)、有背景音乐的语音(用于诗歌朗诵，自唱卡拉OK)、音乐(用于收音机、录音机转录乐曲)、立体声(CD抓轨，VCD录音)及无音频(无声影像或不需要声音的视频)等几种。视频质量分成了一般运动视频(Normal Motion Video，也就是小屏播放，凑合看了)、最平滑运动视频(Smoothest Motion Video，降低马赛克效果)、最尖锐图像视频(Sharpest Image Video，效果不错)、(Slide Show，幻灯片，最差)、没有视频(No Video，用于录制视频中的声音，录制音频文件的时候，此项为默认)。注意，以上两项设置是并行操作，所以只有两步同时设置才能左右生成文件的容量。

第三步，设置文件类型

文件类型(File Type)区是用来设置rm文件的兼容性以及适用条件的。推荐使用Multi－rate SureStream格式，这是可以边下载边播放的流格式。如果需要兼容Real player 5播放器，请复选“RealPlayer 5.0 Compatible”项。

第四步，录音

当这些都选择好后，就可以在录音控制(Recording Contorls)区进行录音了。点击“Start”按钮，一会儿就可以听到你自己制作的rm音乐了。

第五步，网络发布

你可以在网页发布(Web Publishing)区发布自己做好的rm。通过创建网页(Creat Web Page)你可以很方便地把自己做好的rm嵌入到网页中(还可以在网页中内嵌一个播放器进行播放)，由于是向导操作方式，我就不多说了。
(江　南)