用Word处理AutoCAD工程图形 Word和AutoCAD绘图软件都是目前国内微机上广为流行的应用软件。其中，Word具有强大的文字处理和表格处理功能，虽然它本身也提供了画图工具，但远远满足不了复杂图形如工程图形的绘制要求；AutoCAD则以它卓越的图形功能广泛用于绘制各种工程图纸和施工图纸，但AutoCAD也只能输人少量字体单一的汉字，难以满足一般工程图纸中输入各种汉字特别是数据表格的需要。而在实际使用过程中，用户往往需要把AutoCAD中的图形插人到用Word编辑的文章中，达到图文并茂的效果，或者利用Word文字处理和表格处理功能对AutoCAD绘制的工程图形输人各种字型的汉字和各种规格的表格，获得足够精度和美观的工程图纸。本文以Word97和AutoCAD R12为例，说明如何利用Word处理AutoCAD工程图形。

在Word中插入AutoCAD图形
在Word中插入AutoCAD图形可以采用图形文件方式和剪贴板方式。
1．图形文件方式
Windows环境下与Word兼容的AutoCAD图形格式主要有4种： AutoCAD图形格式（＊．DWG）、Windows位图（＊．BMP）、Windows图元（＊．WMF）和惠普图形语言HPGL图（*．HGL）。其中，*．DWG图、图元和HPGL图在Word中进行放大和缩小处理时不会失真，因此常用这3种格式。这4种图表格式均以文件方式实现AutoCAD和Word的数据交换，具体步骤为：
（1）打开由AutoCAD软件绘制好的工程图形。
（2）在“File”菜单中，如果选择“Save DIB”项，则自动生成一个与图形文件名相同但扩展名为BMP的位图文件，该图形是AutoCAD整个屏幕的图像，包括了所绘制的图形和屏幕上的工具条、命令栏和主菜单；如果选择 Import／Export”，在之后弹出的菜单中选择“WMFOut…”项，按提示输人文件名或回车默认原图形文件名后，可用矩形框选择所需的图形，按回车即可生成一个扩展名为WMF的图元文件。
（3）打开Word进人编辑状态，把光标移到欲输入图片的位置，然后选择“插人”菜单。如果选择“图片”项，按提示直接输人已生成的图片文件名或在对话框中选择图片文件，则＊．BMP或＊．WMF格式的图片便被插入到指定位置；如果选择“对象”项，再选择“由文件创建”项，从列出的文件目录中选择所需的*．DWG文件，再选择“链接到文件”项，即可调人DWG格式的图形，这种方法是通过OLE（对象链接与嵌人）实现的。
（4）对插入的图片可以进行移动、放大、缩小、裁剪等操作。
2．剪贴板方式
利用剪贴板可以实现无图和位图两种格式的图形从AutoCAD到Word的快速传送。具体步骤为：
（1）打开由AutoCAD软件绘制好的工程图形。
（2）选择“Edit”菜单项，其中有3种选择可以采用；
a．如果选择“Copy Vectors”，再选择需粘贴的图形，则在剪贴板上复制了一个WMF格式的图形；
b．如果选择“Copy Embed”，再选择需粘贴的图形，则在剪贴板上生成一个具有OLE功能的WMF格式的图形；
c．如果选择Copy Tmage，再在AutoCAD画面上选择一矩形区域，则将所选区域生成一个BMP格式的图形并复制到剪贴板上。
（3）打开Word进人编辑状态，把光标移到欲插入图形的位置，再把剪贴板上图形粘贴进来。
（4）对插人的图片可以进行移动、放大、缩小、裁剪等操作。
如果多次用到AutoCAD图形，用方法1较方便；若仅用到一二次，则最好使用“Copy Embed”命令进行粘贴。这两种方式都具有OLE功能，允许用户直接在Word中调用AutoCAD进行图形修改。具体方法是先用鼠标选中插入Word中的图形，再用鼠标双击该图形即可调人AutoCAD进行图形修改，修改之后按提示作出选择即可更新Word中的图形。

利用word输出AutoCAD工程图纸
实际工作中，对工程图纸的一般要求是：
（1）图面尺寸应符合比例，图幅周边有图框线。
（2）在图面的空白处附注汉字说明，如技术要求、参数列表等。
（3）在图面的右下方设置数据表格，如标题栏、明细表等。
（4）图形中作少量的汉字标注。
根据这些要求，利用Word输出AutoCAD工程图纸时，可以采用前面所述方法2，把已绘制好的工程图在AutoCAD中生成图片文件或复制到剪贴板上，再调用Word，采用适当的技巧进行处理。下面以CopyEmbed命令为例说明具体操作方法：
l.生成常用标准空白图纸库，其目的是常备各种标准图幅空白图纸供调用。以A4号图纸为例：
（l）打开Word，在页面设置中设置纸张大小为A4，左边框为2．5cm，上、下、右边框均为0 5.cm，方向可设置为横向或纵向。
（2）利用自动制表功能，建立一2×2表格，其中Ⅰ区主要用于放置图形，Ⅳ 放置标题栏，Ⅱ、Ⅲ区则主要用于输入汉字。
（3）借助手动制表功能，通过调整、拆分单元格和实化图框线的操作，得到一张空白图纸画面。

2．打开AutoCAD R12，按比例绘制工程图形，再键人 “DIST”命令，得到图形左右端日距离x，在“Edit”菜单中选择“CopyEmbed”命令，再选取全部图形复制到剪贴板上。
3．根据所绘制图形的大小从已建立的空白图纸库中复制出一个图幅大小合适的空白图纸文件，将其文件名改为欲输出图纸的文件名，然后双击鼠标将其调人Word中，进人编辑状态。这一步相当于在图板上铺上一张标题栏和图框线已画好的标准空白图纸。
4．将光标移至Ⅰ区合适位置，再将剪贴板上的图表粘贴进来。用光标选中图形，此时在图形周边出现8个小方框，将光标移至位于对角的方框上，出现双箭头时即可按比例缩放图形。对照标尺使其宽度等于第2步中的X值。
5．在Ⅱ区和Ⅲ区输人汉字说明，Ⅰ区中的汉字可在任意位置选择使用Word所提供的文本框、垂直文本框或标注功能方便地输入各种大小、式样的汉字，最后填好标题栏，存盘待输出。

（阿木）