MIDI是什么？ 对一般电脑用户来说，MIDI和声音（Sound）并没有多大的分别，因为他们所听到的都是一首动听的音乐。 但是，对电脑来说，MIDI和声音的标准、发声的原理和方法、所需的设备都是完全不同的。 一套声音处理软件所显示出的一个声音文件（SoundFile）的内容是声音的波形（Sound Wave）；一套音乐软件所显示的一个音乐文件（MIDI File）只是一些代表音乐上各种基本元素（如音调的高低、长短、拍子、快慢等）的数据和代号。 另一个很大的区别是声音文件比音乐文件大许多倍。例如：一个一分钟 CD质量的声音文件大约占 10MB的硬盘空间；而一个五分钟的音乐文件只占大约30KB至40KB左右的硬盘空间，两者相差数百倍之多！
当你拿着“麦克风”通过声卡把声音录进电脑时，你的电脑会即时把你的声音转换成为一大堆数字储存起来成为一个声音文件。
当你要求电脑重播这个声音文件时，电脑便会从这个声音文件中读取所需的数据，然后重组成为声音（音波）由声卡播放出来。
至于重播质量的高低，则要视你的声卡上面那片DSP（Digital Signal Processor）的功能是否够专业，和你在录音时所选的声音采样频率（Sampling Rate）和量化密度（Quantization Re solution）有多大而定。
例如：我们日常所听的 CD唱片便是以 44.1KHz声音采样频率和 16Bits量化密度来取样的，其重播效果和原音并无分别。但是以这样高的密度来录音，每分钟的录音大约需要10MB的硬盘空间。如果录一首十分钟的歌曲便会占去大约100MB的硬盘空间。
MIDI的全写是Musical lnstrument Digital Interface（即电子乐器之间的数字接口）。
MIDI不能用麦克风、唱机、录音机等来做音源的。你必须使用一件有 MIDI功能的输人设备（如 MIDI电子键盘、合成器等）来输入各种 MIDI信息（MIDI Message），然后由电脑把这些MIDI信息储人一个MIDI文件内。MIDI文件内所储存的并不是各种乐器的声音，而是代表音乐上各种资料的数据和代号。
例如：在标准MIDI的乐器排序表中，第41号乐器是小提琴，那么在MIDI文件内小提琴声只是41这个代号罢了。
又例如：在MIDI的标准中，我们是以60来代表中央C（Middle C）这个音凋的，那么在MIDI文件内中央C这个音调也只是60这个代号。
当我们要求电脑重播这MIDI文件时，电脑便会从MIDI文件内读取各种MIDI信息，然后输出到一个MIDI发声设备内（如声卡的合成器、电子合成器、采样器等）。当这些MIDI发声设备接收到各种MIDI信息后，便会识别出这些MIDI信息的意思，然后准确地发出各种乐器的音凋，再经由扩音机放大后，我们便可听到动听的音乐了。这也同时解释了为什么MIDI文件会比声音文件小数百倍的原因！
看完上文后，相信各位读者对电脑如何处理声音（So und）和音乐（MIDI），以及声音文件（Sound File）和音乐文件（MIDI File）有了一个基本的认识。
《星岛日报》友情提供