超级屏幕摄影机——HyperCam 1.19 HyperCam 1．19 for Windows 95是由美国 Hyperionics公司最新推出的一款专门用来截取屏幕动态画面的多媒体工具，您也许领略过该公司出品的截图软件即PerSnap 3．05 for Windows 95的强大截图性能，而HyperCam也可以说是数种屏幕录像软件中功能最为强大、使用最为简便的一种。 到底HyperCam有何与众不同之处呢？ 1．可以同时记录影像和声音，可支持任意大小。每秒30幅画面、32位真彩色、16位声音宽度以及44．1KHZ声音采样频率的全屏幕动态截取；
2．具有独特的“自动鼠标跟随”功能，可以随时自由移动摄像区域；
3．可以全自动地生成文件（文件名按顺序编号），文件数量只受硬盘容量的限制；
4．可以设置多种AVI影像压缩算法、压缩比率（品质）及关键帧的数量；
5．提供丰富的命令行参数，方便用户直接调用。
HyperCam的主界面非常像Windows 95控制面板中的参数设置界面，分为Screen Area（选择摄像区域）、 HotKeys（设定摄像热键）。AVI File（设置文件参数）、Sound（设定声音参数）、License（进记注册）几个操作选项。

一、Screen Area
在此需要设定摄像区域左上角的X、Y坐标，以及区域的宽度（Width）和高度（Height），单位都是像素点。HyperCam提供了一种灵活的设定手段，那就是“SelectRepion”。当按下该按钮后，HyperCam界面会自动最小化，鼠标光标会变为十字形，此时您可以按住鼠标左键确定区域的左上角坐标，拖曳到右下角，松开鼠标左键后就会确定区域的右下角坐标，然后再按鼠标左键则结束手工区域设定。
如果您要截取的动态画面位于某个窗口内，那么您可以简单地用“select Windows”按钮来选择窗口。在“Screen Area”中还有一个单选项“When Recording”，它可以设置摄像时HyperCam窗口的状态，包括Leave HyperCam Window Opened（始终处于打开状态）、 Iconize HyperCam Window TO The Task（自动最小化）、 Hide HyperCam Window（完全隐藏）。

二、Hot Keys
需要设定Start／Stop（开始／停止）和Pause／Resume（暂停／恢复）的热键，在Select HotKey窗口中只需在键盘上按下需要的热键即可（组合键也行）。HyperCam还提供了非常实用的摄像窗口‘咱动跟随鼠标”功能，您可以在Shift、Ctrl和Alt中设定激活热键（既可以单独使用，也可以同时使用）。

三、AVI File
在“AVI File Name”中要为摄制下来的影像文件取个文件名（默认为 CLIPXXX.AVI，X为数字）。如果您希望HyperCam自动将影像保存为一系列文件，那么可以打开Add Sequential Number To The File开关，它将自动为文件名增加序号。
还可以打开“Record Sound”开关，使HyperCam在摄像的同时记录声音，生成影音并茂的AVI文件。注意，声卡最好支持全双工。
在Rate In Frames Per Second”中，需要确定影像的速度，包括每秒摄制（Record）多少幅画面（默认为10幅／秒）和每秒播放（Playback）多少帧画面，最大值均为30。如果录制和播放的画面数不同，那么“Record Sound”开关项将自动失效，以避免声音失真。
在Key Frame Every—Frames”中要设定每隔多少帧产生一个关键帧（默认为每隔20帧）。关键帧是不经压缩的，也就是影像的原始画面，其它画面将和它进行对比，并只将差别记录下来，这样可以产生压缩比较高的影像文件。
在Frame Compression Quality一％”中要设定影像压缩质量的压缩比。一般最好设为默认的75％。
在Video Compressor中选择AVI压缩算法，包括Intel Indeo（R）Video Interactive、Intel Indeo（R）Video R3．2、Cinepak Codec by Radius、Microsoft Vided 1、MicrosoftRLE等。对于一般用户来说，最好选为Auto Select—Strongly Recommended，让HyperCam自动为您选择AVI压缩算法。

四、Sound
在“Sample Size”中要设定声音的采样宽度，包括8Bit和16 Bit，如果您的声卡是8位或准16位的，那将只能用8位录音。
在“Sample Rate”中设定声音的采样频率，其中包括11025 HZ（AM调幅广播的音质）、22050HZ（FM调频广播的音质）和 44100HZ（CD唱碟的音质，也是最高音质）。声音的采样宽度越大、采样频率越高，音质越好，但CPU耗用率将提高、文件容量将增大、可能的摄像速度将降低。一般推荐您选为 16位宽度、11025 HZ采样频率。
如果您已经将上述各项参数都设定完了，那么就可以按下“Start Rec”按钮或默认的F2键开始录制。录像时，您会看到一个矩形框不断地闪烁，以提示当前区域中的所有动态画面（包括鼠标的移动）正在被记录；按下“Start Pause”按钮或默认的F3键可以暂停／恢复摄制；在录制完后，您可以按下“Play”按钮播放刚刚录好的影像。HyperCam不能播放AVI文件，它只是调用了Windows 95中的AVI播放器。
HyperCam也支持通过命令行方式直接调用各项功能：
－rrC参数可以使用HyperCam启动后马上开始摄像，并且窗口自动最小化；
－hw x x参数表示将摄像区域的宽度和高度设定为编号为XX的窗日的大小，这多用于在其它应用程序中调用HyperCam；
－xxx、－yxx、－wxx、－hxx四个参数可以设定录像区域，依次为区域左上角的X、Y坐标和宽度、高度；
－fXxx参数可以设定录制的影像速度（幅／秒）；
－axxx数可以设定保存的AVI文件名（带个空格后再加上文件名），若文件名中有空格（别忘了Windows可以支持长文件名），那么文件名要用双引号括起来；
－i＋／－i－参数表示是否以递增序号的方式来自动生成一系列文件；
－s＋／－S－参数表示是否在摄像时录制声音；
－kxx参数可以设定关键帧的数量。
下面给出一个命令行调用的例子：
HyperCam－rec－xl00－y100—w300－h200－i－－a test.avi，它表示启动HyperCam将自动开始摄制以（10，100）为左上角、宽度300、高度200的区域中的动态画面，并自动保存为test．avi文件，禁止在文件名中附带序列号。
由于HyperCam对影像是实时捕捉的，因此它的性能主要取决于CPU的速度。在256色模式下，HyPeICam在Pentium／133上可以捕捉每秒10幅、640 x480的画面。同样是Pentium／133，如果将色彩设定为16位64K色，那么将只能捕捉到每秒5幅320X240的动态画面。
如果您对HyperCam很感兴趣，可以从hyperionics公司的因特网址http：//www．hyperionics．com上下载它的最新版本。
（陈海鹏）