如何在FAT32中读写NTFS分区的数据 1.NTFS For Win 98的主文件（共1个）:ntfs98ro.exe（795K） 下载地址：http://www.winternals.com/demos/ntfs98ro.exe 2.所需的其它NT或Win2K的系统文件（共7个）：Autochk.exe、Ntoskrnl.exe Ntdll.dll、Ntfs.sys、C_1252.nls、C_437.nls、L_intl.nls（Win2K中此7个文件共约3.2M） 其中，Ntfs.sys位于\winnt\system32\drivers中；其它文件均位于\Winnt\System32中。（注意：是在安装后的NT/Win2K系统所在分区中，而非在NT/Win2K的安装盘中!）
安装：
1.将NTFS For Win 98的主文件和所需的七个系统文件均复制到Win 98能识别的分区中。
2.执行ntfs98ro.exe，安装NTFS For Win98的主文件。
3.主文件安装成功后会自动执行其间的NTFS Configure（NTFS配置）程序，然后弹出一个名为“NTFS For Windows98 Configuration”的窗口。
4.在上面的文字框内输入（或选择）七个系统文件所在的完整路径（含盘符）；在下面的文字框中输入你为NTFS分区在Win98环境下所分配盘符（不加冒号）。
注意：此盘符一定不能和Win98下原有的所有盘符重合！比如在Win98下原有的最后一个分区为G盘，则为NTFS分区分配的盘符必须是H以后(含H) 的任意一个字母。否则会屏蔽掉原有的分区！此分配盘符只在Win98环境下有效；不影响NT/2K原有的分区结构。
5.根据提示，重新启动计算机既可。