对付病毒的最后一招--用DM低格硬盘 硬盘低格！一提到这个词语，大家首先想到的一定是DM吧。但我想各位虽然都在用它，可对它真正了解的还是很少吧，下面我就向大家详细介绍一下吧。 一、关于“万用版” DM全名是Hard Disk Management Program，是由ONTRACK公司开发的一款老牌的硬盘管理工具，在实际使用中主要用于硬盘的初始化，如低级格式化、分区、高级格式化和系统安装等。由于功能强劲、安装速度极快而受到用户的喜爱。但因为各种品牌的硬盘都有其特殊的内部格式，针对不同硬盘开发的DM软件并不能通用，这给用户的使用带来了不便。DM万用版彻底解除了这种限制，它可以使IBM的DM软件用于任何厂家的硬盘，这对于喜爱该软件的用户来说，无疑是一件令人高兴的事。
DM万用版由两部分组成，一部分就是原来的IBM-DM软件，另一部分则是专门针对该软件开发的一个伙伴程序(DM Partner)DM.COM。也就是说，DM万用版其实就是带有伙伴程序的DM，又称之为DM&P(Disk Manager&Partner)。
二、主要功能
1.提供简易和高级两种安装模式，以满足不同用户的各种要求。其简易模式适合初级用户使用，高级模式主要针对高级用户而设计。
2.完全支持FAT32文件系统，可以在一个分区上格式化大于2GB的驱动器，当使用高级安装模式时，允许更改硬盘簇的大小。
3. 突破8.4GB限制，在安装大于8.4GB 的IDE/ATA 驱动器时， 既可以使用多个FAT12/16分区，也可以使用单一可引导的FAT32文件系统分区。
4.提供的硬盘诊断功能可以使你查找硬盘子系统中相互关联的问题。
5.兼容多种操作系统，包括DOS、OS/2、Windows 3.x/95/98和Windows NT。
6.支持IDE电源管理。
7.对IDE/ATA驱动器的多扇区读写支持，加速数据传送。
8.快速格式化IDE/ATA/SCSI驱动器。绝大多数情况下完全安装驱动器不超过1分钟。
9.支持增强型IDE/FAST ATA的高速数据传送。
10.提供的低级格式化程序比许多BIOS附的Low Level Format程序先进得多，甚至可以让某些0磁道出了问题的硬盘起死回生。
三、运行
虽然DM可以在硬盘中运行，但实际使用时，因主要进行硬盘初始化操作，所以还是以软盘运行更为常见，此外，应当准备一张启动盘，或者干脆将DM安装盘做成启动盘。
软件提供简易和高级两种操作模式。
如果想按简易模式启动，请输入：DM(回车)
如果想按高级模式启动，请输入：DM /M(回车)
如果要得到软件的中文说明，请输入：DM /??(回车)
如果要得到软件的其它命令行开关，请输入：DM/?(回车)
各开关说明如下：
/B 显示系统BIOS信息，如果显示有问题的话。
/C 对彩色显示器强迫使用单色显示。
/D=x 驱动器搜索限制 (x = 1-16)。
/F 禁止快速格式化。
/G 禁止打开图形显示模式。
/H 调用在线帮助。
/L=x 装入动态驱动覆盖选项(x = 0-2)。
/M 手动操作模式 (仅针对高级用户！)。
/N 使用 BIOS标准格式 (非DOS兼容模式)。
/O 忽略所有扩展INT 13H硬盘BIOS调用。
/P- 禁止Fast ATA硬件检测。
/S 禁止第二控制器支持。
/T，/T- INT 13H 扩展支持。
/V=x 动态驱动覆盖标志选项 (详细) (x = 0-2)。
/U 强迫使用ATA/IDE通用传输模式。
/X 不装入XBIOS。
/Y，/Y- 请求/禁止动态驱动配置。
注意：重新分区和格式化将会擦去硬盘中的所有数据！低级格式化会对硬盘造成伤害，不到万不得已，不要对硬盘做低级格式化操作。如有必要，请备份重要数据，以免造成不必要的损失。
四、简易模式(自动模式)
先用启动盘启动计算机，完成后，执行：DM(回车)
按两次回车键，进入软件主菜单，如图所示：

图1

主菜单共有6个选项，当光带移至某个选项时，右侧会显示对应的快速说明，便于用户使用。
1. Easy Disk Installation(简易磁盘安装)
使用简易磁盘安装，DM将自动安装硬盘全部容量为一个分区，且不可手工更改，整个操作过程非常简单，只需按提示回答几个问题即可。
选Easy Disk Installation，按回车键，DM会自动找到已经安装的硬盘，并显示一个硬盘列表，如果正确的话，选Yes，否则，选No。这里，选Yes，按两次回车键，接下来出现的对话框提示你是否使用FAT32文件系统(注意：该对话框只有使用支持FAT32分区的启动盘启动计算机时才能出现，如果用DOS6.x盘启动系统，则并不出现这个提示；但如果硬盘容量超过8.4GB，则会出现一个操作系统选择对话框，要求你选择安装的操作系统；如果你选择安装DOS6.x，还会提示安装支持文件Ontrackd. sys，你必须选择Yes，以便能访问该硬盘的所有容量。在以下的高级安装中情况相同，不再重复)，接下来出现的对话框提示你DM已经在当前硬盘中检测到一个分区，如果继续的话，硬盘中的数据将会丢失，按Alt+C继续，其它键取消。按Alt+C后，出现的对话框显示了当前硬盘的有关信息，并再次提醒你如果继续将删除硬盘中的所有数据，选Yes继续，DM将会对硬盘快速格式化；稍后，提示插入引导盘，插入后，按任一键，DM开始拷贝系统；完成后，出现的对话框提示你硬盘已经成功安装，按任一键继续；接下来出现的对话框提示你，如果你打算安装Dos和Windows3.1，并想安装Ontrack's的增强32位磁盘访问驱动的话，请在DOS和Windows3.1x安装完成后，再次运行DM，从Maintenance Option选项中选Windows3.1x Driver Options选项，再执行Install Drivers即可。按任一键继续，出现Disk manager status对话框，表示硬盘安装成功完成，请移去磁盘，按Reset或Ctrl+Alt+Del重新启动，依提示操作即可。至此，硬盘安装完成。
2. Advanced Disk Installation(高级硬盘安装)
这里的高级安装，并不是指下面将要讲到的高级模式。在高级安装中，用户可以自已定义硬盘分区的大小，比简易安装更为灵活。
在主菜单中选择Advanced Disk Installation，按回车键，选择硬盘，再选Yes，接着出现的对话框提示你是否使用FAT 32文件系统对话框，选定后，再按两次回车键，出现如图所示对话框：

图2

该对话框提供了3种分区选择，其中，Option(A)和Option(B)是DM根据当前硬盘预定义的分区大小，如要自己定义分区的大小，请选Option(C)。这里，选Option(C)，将光带移至Option(C) Define your own选项，按回车键，出现的对话框显示了当前硬盘的最大分区容量，每输入一个值按回车键。完成后出现如图所示对话框：

图3

在该对话窗中，可以看到各分区的类型、柱面数、磁头数、扇区数等信息。还可以删除、重新创建或更改分区的大小。比如要删除扩展分区，将光带移至该分区上，按Del键，出现提示时，按Alt+D键删除。如要重新创建分区，按N键，将删除所有已经创建的分区；如插入一个分区，将光带移到空白位置，按INS键，此时，硬盘必须有未分区空间，如要更改扩展分区中的逻辑分区，按TAB键将光带移至逻辑分区显示区，更改完成后，按TAB键返回；没有问题的话，将光带移至Save and Continue(保存和继续)按回车键，在出现的对话框中，再按Alt+C；接下来的对话框，提示你是否使用快速格式化，如果硬盘工作良好，最好选Yes，这将减少安装时间，否则选No，对硬盘进行全面校验；选好后，当出现提示删除硬盘数据对话框时，再选Yes开始处理，当提示插入系统盘时，按要求插入，再按回车键开始格式化各分区和拷贝系统；完成后，重新启动，安装即告完成。
3. Upgrade Disk Manager(更新DM)
自动更新DM 和所有Ontrack 公司的支持驱动程序。选定好，按回车键，在出现的对话框中选Yes开始更新，完成后，退出DM使更新生效。
4. Maintenance Options(维护选项)
选定后，按回车键，出现Maintenance Menu(维护菜单)，该维护菜单共有9个选项，各选项说明如下：
Create Ontrack Boot Diskette 创建Ontrack引导盘，当硬盘启动失败，利用此引导盘启动计算机后可以识别大硬盘，共有2个选项：Make this diskette an Ontrack Boot Diskette(复制DDO文件到软盘中，该软盘必须是引导盘)和Copy this diskette to create an Ontrack Boot Diskette(如果原来已有Ontrack引导盘，可以使用该选项直接复制)。
Dynamic Drive Overlay Options 动态驱动覆盖选项，此动态驱动覆盖程序可以使老式机器识别大硬盘，以下简称为DDO，共有2个选项：Update Dynamic Drive Overlay(更新DDO)和RRemove Dynamic Drive Overla(从指定驱动器中删除DDO)。
Master Boot Record Options 主引导记录选项，用来更新系统主引导记录和当主引导记录被病毒或其它程序破坏时恢复，共有2个选项：Write MBR Root Code(更新系统主引导记录)和Restore MBR with Backup Copy(从备份中恢复主引导记录)。
Windows 3.1x Driver Options Windows3.1x驱动选项，安装和删除增强32位磁盘访问驱动程序，必须在安装了Windows3.1x后才能安装该驱动，共有2个选项：Install Drivers(安装增强32位磁盘访问驱动ONTRACKW.386)和Remove Drivers(删除增强32位磁盘访问驱动ONTRACKW.386)。
ONTRACKD.SYS Driver Options 安装、更新和删除ONTRACKD.SYS 驱动程序，以便使DOS和Windows3.1x能访问8.4GB以上硬盘，共有两个选项：Install ONTRACKD.SYS Driver(安装和更新ONTRACKD.SYS驱动)和Remove ONTRACKD.SYS Driver(从系统中卸掉ONTRACKD.SYS驱动)。
Hard Disk Diagnostics 硬盘诊断，包括单个驱动器的测试和主/从驱动器的测试，共有3个选项：Individual Drive Tests(单个驱动器测试)、Master/Slave Drive Tests
(测试主/从驱动器之间的数据传输情况)和Change to Thorough Test Mode(改变测试模式，有快速和完整性两种，快速测试只需1分钟时间，而完整性测试需要1个小时，可根据硬盘的工作情况选择)。
Display Drive Information 显示硬盘详细信息。
Convert Drive Format 转换驱动器格式为Ontrack驱动器格式。
Return to previous menu 返回上一级菜单。
5.其它选项
View/Print Online Manaual (查看/打印在线帮助)
Exit Disk Manager (退出DM)
五、高级模式
执行：DM/M(回车)
启动后，按两次回车键，出现如图所示对话框：

图4

该对话框共有7个选项，当光带移至某个选项时，右侧会显示对应的快速说明，方便用户使用。
1. Edit/View Partitions(编辑/查看磁盘分区)
该选项用来查看磁盘已有分区信息、创建新分区和编辑已经存在的分区。选定后，按回车键，出现一个磁盘列表对话框，选定一个磁盘后，按回车键，在出现的对话框中选择是否使用FAT32分区，选定后，接下来出现的对话框与简易模式高级硬盘安装中的图3完全相同。用户可以在此删除已有分区、创建新分区和更改分区大小。不同的是，如果硬盘中有多个不同类型的分区，还可以在此更改引导分区，只需将光带移到该分区上，按功能键B即可，当然扩展分区不能设置成引导分区。另外，当创建新分区时，比如按N键或INS键后，此时，会出现一个Select Partition Type(选择分区类型)对话框，如果你是用支持FAT32的Windows95/98盘启动的机器，则有4种情况可选：DOS-FAT32、DOS-FAT12/16、EXTENDED、OTHER；如果用DOS盘启动机器，则只有后3个选项，此时不能创建FAT32分区。当选OTHER时，要求输入分区类型，如输入2 则创建XENIX分区，99为UNIX分区，100为NETWARE/286分区，101为NETWARE/386分区。也就是说，你可以创建多种不同类型的分区。分区创建完成后，将光带移到Save and Continue按回车键，保存并返回主菜单。
2. Format/Check Partitions(格式化/检查磁盘分区)
该选项用来格式化分区或检查分区错误，对已经创建好的分区，应当在此进行格式化，按回车键后，选择一个磁盘，按回车键，出现Select a Format Option(选择格式化分区选项)，共有3个选项：
Format All Partions(格式化所有DOS分区)
选定后，按回车键，出现格式化将擦取磁盘中所有数据提示对话框时，选Yes；接着出现的对话框将询问是否使用快速格式化，这里，选Yes；接下来的对话框用于更改分区簇的大小，在Select Cluster Size(选择簇大小)框中，带有“*”标记的是默认值，可以通过光标键选择其它值；选定后，按回车键，稍后，会提示插入系统盘，按要求插入后，开始格式化分区和复制系统文件；完成后，按ESC键返回。至此，硬盘安装完成，可以退出DM，重新启动计算机，试试效果。
Format a Single Partition(格式化单个DOS分区)
该选项可以选定格式化某一个分区，操作过程与格式化所有分区相同，只是会提示你输入分区卷标。
Check a Single Partition(检查任何已格式化的DOS分区)
该选项用来对已格式化的分区进行完整性校验。
3. Maintenance Options(维护选项)
与简易模式中的维护选项基本相同，只是在维护菜单中多了一个Utilities(实用工具)选项，用来进行硬盘填零操作和低级格式化。将光带移到Utilities，按回车键，选择一个磁盘，再按回车键，出现一个Select Utility Option(选择实用工具选项)对话框，该对话框有2个选项：
Zero Fill Drive 对硬盘的每一个扇区写零，这将擦去硬盘中的所有数据。
Low Level Format 硬盘低级格式化，选定后，在出现的对话框中按ALT-C键即可开始对硬盘进行低级格式化操作。
4. CMOS Options (CMOS选项)
用来自动或手动更改CMOS硬盘类型。选定后，按回车键，在出现的对话框中选择要更改的磁盘；按回车键，在出现的Enter CMOS drive type对话框中输入CMOS硬盘类型，输入后，按回车键返回；将光带移到Update CMOS and Continue按回车键，提示更新时，选Yes开始更新，提示重新启动计算机时，按Reset或Ctrl+Alt+Del重新启动。注意，如CMOS硬盘类型更改不当，将会造成计算机启动失败。可能的话，应尽量在系统BIOS中进行设置。
5.其它选项
View/Print Online Manual(查看/打印在线帮助)
ALT-A Go to Automatic Mode(按ALT-A进入自动模式，即简易模式)
Exit Disk Manager(退出DM)
六、其它功能
1. 简易模式与高级模式的快速切换
我们知道，DM有两种操作模式，一种是为初级用户准备的简易模式，另一种则是高级模式，通常两种操作模式可以在启动时利用命令行开关来指定。而对于高级用户来说，可能会希望能在简易模式和高级模式之间随时切换，如果每次都重复用命令行方式就很不方便。热键Alt-M能够使你在简易模式主菜单下随时进入高级模式，而在高级模式主菜单下则可以通过热键Alt-A返回到简易模式，十分方便。
2. 高级系统选项的热键
DM中有一个系统选项菜单，其菜单项目如下：
Disk Overview 硬盘驱动器概要，能够给出驱动器型号、每个中断能读写的最多扇区数、硬盘内部的缓冲区大小、每个分区的起止地址的柱面号、磁头号、扇区号、控制器类型和传输模式。
System Setup Menu 系统设置菜单，有下面3个选项：CMOS setup and configration(CMOS硬盘参数配置)、Replace BIOS Parameters(替换BIOS中的硬盘参数)和Use BIOS Parameters(使用BIOS中的硬盘参数)。
Machine Information 计算机信息。
XBIOS Information XBIOS信息。
Chipset information 磁盘控制器芯片组信息。
Image System Area to File 将硬盘系统映像备份到文件，包括主分区表、分区引导记录、FAT表和目录等。
上面这些信息对高级用户都是非常有用的，但它们并不在主菜单上出现，也无法在命令行上调出。用户可以在主菜单下，利用热键Alt-T调出上述高级系统选项。
七、有关说明
1.如果DM未找到已经安装的硬盘，有可能是硬盘安装不当造成的，请检查硬盘电缆线，CMOS参数设置和硬盘跳线是否正确。在某些老式机器如486机器中安装大硬盘时，可能有些BIOS无法设置正确的硬盘类型，如Phoenix BIOS，此时，只要正确地输入硬盘的磁头数和扇区数即可顺利安装。
2.如要创建FAT32分区，必须用支持FAT32文件系统的Windows95/98盘启动计算机，且分区大小不能低于540MB；如用DOS盘启动则不能创建FAT32分区，且不会出现类似的提示。无论何种安装模式情况都是一样的。
3.当硬盘容量大于8.4GB且安装的操作系统是DOS/Windows 3.1x/Windows95OSR1时，由于这些操作系统不能直接访问8.4GB以上硬盘，所以DM会提示安装支持程序Ontrackd.sys，以便操作系统能访问硬盘的所有容量。
4.对于一些老式硬盘，如ST506等，当进行硬盘低级格式化时，可以修改间隔因子，而IDE硬盘则不支持该功能。
八、实用技巧
低级格式化选项的调出
以DM/M高级模式（或者在简易模式下敲Alt-M）启动DM，选主菜单中的第三项 (M)aintenance options，再选其中的(U)tilitys，第一项是Zero fill（填充零），第二项便是low level format（低级格式化）。
低级格式化特别适合用于处理硬盘磁道出现软故障。年头多的硬盘磁道定位不准时，也可以试用低级格式化来纠正。
Zero fill功能
由于这个功能是将硬盘扇区填零，因此硬盘的扇区便被"洗"得干干净净。因此对于因为硬盘分区表中有病毒或其它原因需要彻底重做系统时，运行一下（不用完全做完，第一个磁道被清零就足够了）这个功能就可以达到目的。
DM为硬盘解“逻辑锁”
因为DM是不依赖于主板BIOS识别硬盘的硬盘工具，就算在 主板BIOS中将硬盘设为“NONE”，DM也可识别硬盘并进行分区和格式化等操作。首先你要把DM拷到一张系统盘上，接上被锁硬盘后开机，按DEL键进入BIOS设置 ，将IDE硬盘设为“NONE”（这是关键所在！）。保存设置后退出，系统即可“ 带锁”启动。启动后运行DM，你会发现DM可以识别出硬盘。选中该硬盘进行分区 格式化就可以了。但是，这种方法的弱点是硬盘上的数据将全部丢失。
硬盘软故障的产生原因比较复杂，病毒、误操作，甚至一次意外掉电都可能 使硬盘崩溃。因此平时一定要养成备份硬盘重要数据的习惯，在关键时刻才能顺利地解决问题。
制作ON TRACK DISK MANAGER BOOT DISK
原装硬盘如希捷(SEAGATE)，伟仕(MAXTOR)，昆腾(QUANTUM)等在出厂时，均有一个临时的，预置的硬盘分区，其中包含有硬盘分区，格式化程序.当然，它是以压缩文件的方式存在的。对于SEAGATE硬盘，其文件名为：SEAMOVE.EXE，SEAMOVE.DAT及README.EXE等。可以运行SEAMOVE命令，它可将DM.EXE等软件解压到软盘中。至此，才可以用DM.EXE软件制作ONTRACK BOOT DISK，具体制作步骤如下：
1．运行DM.该软件可自动检测此硬盘是否为SEAGATE硬盘所设计的，当然MAXTOR， QUANTUM等都会有各自的DM软件.请注意由于制作原理的差异，它们不能相互通用。
2．成功后，会出现六项选择，此时可选择第三项：MAINTENANCE MENU。
3．此时会出现八项选择，这时可选择第一项:CREATE ONTRACK BOOT DISKETTE，意思是建立或制作ONTRACK BOOT DISKETTE。
4.选择制作后，会出现两项选择，如果只想制作系统启动盘，则只需要选择第一项：“MAKE THIS DISKETTE AN ONTRACK DISKETTE”，选择该项后，会提示你在A驱中插入系统启动盘，并可选择动态驱动器覆盖文件的选项开关，各项都准备好后，就可以顺利地制作ON TRACK BOOT DISKETTE了。
由以上的制作过程，我们也可以体会到除了标准的MSDOS系统盘外，制作多种系统软盘的重要性了。
（洪星）