| Photoshop 5.0磁性工具的风采 Adobe推出的Photoshop 5.0新增的许多功能令专业图像处理工作者和业余爱好者们兴奋不已。 在Photoshop 5.0的新增诸多工具之中，笔者认为最具特色的应该是“带有磁性的”工具——磁性套索和磁性笔。 一 磁性套索工具 磁性套索工具是笔者极力向你推荐的一个新工具，它可使你很轻易地从整幅图像中圈选出所需的部分图像。即使你是“菜鸟”级的新手，也可用得得心应手。你只须在准备选取的图像边缘单击鼠标左键，然后顺着边缘移动鼠标，这条线犹如带有磁性，能自动地对图像边缘进行选取。
(一)使用方法
1.在工具箱中的磁性套索工具图标上双击鼠标左键，在选择磁性套索工具的同时打开了它的选项面板，以便必要时对其有关参数进行设置。
2.在图像上欲选取区域的边缘位置处单击鼠标左键，设置第一个锁定点。
3.沿着你想跟踪的图像边缘继续移动鼠标，徒手绘制出一小段线段(也可以按下鼠标左键并拖动鼠标来绘制)。

当你在图像边缘移动鼠标时，绘制出的活动线段会自动地靠近图像的边缘。磁性套索工具在选取区域边缘周期性地增加锁定点，锁定前面绘制出的线段(如图)。
4.如果在某段边缘上磁性套索工具不能很好地抓取，你可以单击一次鼠标左键，用手工增加一个锁定点，或者暂时切换到其它套索工具来选取。
5.如果要删除锁定点，可按Delete键。每按一次，删除一个最近的锁定点。
6.最后，当选取完成时，应将终点与起点相连接，形成封闭的选取范围。这时有三种方法可封闭选取区域：
a.将终点覆盖在起点上，当磁性工具光标旁边出现一个小圆圈时，表示两点已经“对接成功”，立即单击鼠标左键。
b.当终点与起点尚有一段距离时，双击鼠标左键或按回车键，将用一条有磁性的线段沿着图像边缘连接起点与终点。
c.当终点与起点有一段距离时，按下Alt键同时双击鼠标左键，则有一条直线段将起点与终点相连。
(二)选项参数设置
1.在工具箱中的磁性套索工具图标上双击鼠标左键，打开它的选项面板(如图)。

2.在选项面板中的Feather(羽化)框中输入一个像素值，其范围在0到250之间，Photoshop系统的默认值(缺省值)是0。这个数值越大，选取区的边缘柔化的范围越宽。
3.单击Anti－aliased(反锯齿)框将它选中，可使选取区产生平滑过渡的边缘，系统默认是选中。
4.在Lasso Width(套索宽度)框中输入范围在1到40之间的像素值(系统默认值为10像素)，此举的目的在于指定一个探测宽度，磁性套索只检测从鼠标光标到你指定的宽度距离范围内的边缘。
5.在Frequency(频率)框输入一个0到100范围内的数值(系统的默认值为57)。这个数值决定了磁性套索在选取区域边缘安置锁定点的速率，数值越大，像点越密集。
6.指定磁性套索检测边缘图像灵敏度。为此，在Edge Contrast(边缘对比度)框中输入范围在1％到100％之间的值(系统默认值为10％)。如果你要选取的图像与周围的图像之间的颜色差异比较明显(对比度较强)，那么就应设置一个较高的百分数值。反之，对于图像较为模糊的边缘，应输入一个较低的边缘对比度百分数。
二 磁性笔工具
磁性笔工具与磁性套索工具有异曲同工之妙。事实上，在它们的选项面板中有一些参数相同或类似。使用磁性套索工具工作，所得到的结果是选取区域，而磁性笔工具的最终所得是路径。
(一)使用方法
1.用鼠标左键在工具箱中的磁性笔工具图标上双击，选择该工具并同时显示出它的选项面板。
2.在图像上单击鼠标左键，放置第一个锁定点。
3.移动鼠标，沿着你希望跟踪的图像边缘徒手画一段线。你也可以按下鼠标左键，拖动鼠标来画线。
当你在图像边缘附近移动鼠标时，磁性笔工具所绘制出的活动线段自动贴近图像的边缘，该工具在图像边缘周期性地放置锁定点，锁定前一段路径(如图)。

4.如果磁性笔工具在某些区域不能捕捉到你所期望的图像边缘，你可以单击鼠标左键，人为地增加一个锁定点，或者暂时关闭磁性特性，手动绘制一段路径。
注：暂时关闭磁性特性的方法：
a.按下Alt键和鼠标左键，拖动鼠标，可徒手绘制路径。
b.按下Alt键并单击鼠标左键，可绘制直线段。
5.完成路径，有以下几种方法：
a.按回车键完成绘制，形成一条开放的路径(终点与起点不相连)。
b.将终点覆盖在起点上，当磁性笔工具光标旁边出现一个表示对准的小圆圈时，单击鼠标左键，路径封闭。
c.双击鼠标左键，可用一条有磁性的线连接终点和起点，封闭路径。
d.按下Alt键并双击鼠标左键，可用一条直线段连接终点和起点，封闭路径。
(二)选项参数设置
1.用鼠标左键双击磁性笔工具图标，打开它的工具选项面板(如图)。

2.在Cruve Fit框中输入一个从0.5到10.0之间的像素值，系统的默认像素值是2。对于较简单的路径，可以输入一个较大的值，这样，用较少的锁定点就可完成路径。反之，如果路径较为复杂，则应设定一个较小的值。
3.为磁性绘图笔设定一个探测宽度，在Pen Width(绘图笔宽度)框中输入一个从1到40像素之间的数值，系统的默认像素值是10。你输入的数值决定了磁性绘图笔的探测范围，它只探测从鼠标到你所指定的宽度范围以内的边缘。
4.在Frequency(频率)框中设定一个5到40范围内的数值，此数值决定磁性绘图笔工具在绘制的路径中安置锁定点的密集程度。该数值越小，安置的锁定点越密集。系统的默认值是20。
5.Edge Contrast(边缘对比度)的百分数值控制磁性绘图笔工具对图像边缘检测的灵敏度。如果图像的边缘较明显，可输入一个较高的百分数值，反之亦然。系统的默认值是10％，输入值的范围是1％到100％。
Photoshop 5.0新增的带有磁性的工具就介绍到此为止。也许你已在磨拳擦掌、跃跃欲试。 （李光宇）