从启动顺序解决Windows NT不能启动的故障 一、Windows NT的启动步骤 了解Windows NT的启动步骤，对解决无法启动的故障有很大帮助。一般来说计算机上Windows NT的通常启动步骤为： 1.载入NTLDR。NTLDR是存在于根目录下的一个小程序(隐含文件)，刚启动时，Windows NT先将NTLDR程序载入并运行。 2.如果是SCSI磁盘驱动器的话(SCSI控制卡上的BIOS disabled)，NTLDR会将NTBOOTDD.SYS载入运行。
3.NTLDR读取Boot.ini文件，检查是否有多个操作系统存在，并建立一个多重启动菜单供用户选择。
4.如果多重启动菜单中有DOS操作系统，并且已选择由DOS启动的话，则会载入Bootsect.dos文件，并将控制权交给Bootsect.dos，至此就进入纯DOS的环境。
5.如果用户选择Windows NT操作系统启动的话，则NTLDR载入Ntdectect.com并运行。Ntdetect.com会检查硬件配备，并将此数据返回给NTLDR。其所检查的硬件设备包括：PC的机器字长总线类型、显示卡、键盘、串行端口、软盘驱动器、鼠标等。
6.载入并启动(Initialize)系统核心。当系统载入或启动时，屏幕会变为蓝色，并将画面转变为50行的模式显示。
7.运行Winlogon.exe，屏幕上出现“开始登录”的画面，并显示“请按Ctrl十Alt十Del键来登录”，此时输入用户名与密码。
8.如果登录成功，Windows NT Server会将到目前为止的启动环境保存为“上一次的正确系统配置”，供以后万一不小心系统无法启动时使用。
开机时，如果无法启动Windows NT，则先确定以下事项：
1.主机、硬盘、硬盘控制卡、硬件配置(例如IRQ)等是否正常；
2.计算机中的电源的风扇是否正常?如果不正常，将会造成因计算机温度过高而无法正常运行；
3.如果CPU装有散热风扇，也应检查其是否正常转动；
4.计算机中的CMOS设置是否正确。
二、按启动时发生错误的提示来解
1. BOOT： Couldn't Find NTLDR Please insert another disk
该信息表示C盘根目录中的系统隐含文件NTLDR丢失，并且C盘文件为FAT格式。较快的解决方法是：先利用DOS启动，然后将NTLDR文件由Windows NT Server4.0中文版CD-ROM光盘复制到C盘的根目录中（此NTLDR文件位于Windows NT Server4.0中文版光盘的\I386子目录中）。如果曾经将NTLDR文件备份到磁盘，则可以直接将其复制到C盘根目录中即可。
2. A kernel file is missing from the disk. Insert a system diskette and restart the system
该信息表示C盘根目录中的系统隐含文件NTLDR丢失，并且C盘文件为NTFS的文件格式。这时，只好利用启动时的修复操作拯救该文件了。
3. NMI Hardware Error
这种错误最有可能是主板或接口卡上与内存(RAM)有关的部分发生问题，可检查内存是否正确地插好、主板上的组件是否插好、内存是否为正常的合格产品或内存与主机板间的接点是否干净等。
说明：当错误发生时，系统会产生这种错误信息的先决条件是，内存必须有校验(Parity)检测的功能，并且BIOS的校验检测功能也必须置为允许(Enable)，否则在出现这种NMI的错误时，计算机可能会莫名其妙地死机，而不会有此“NMI Hardware Error”的警告信息。像Windows NT这种复杂操作系统，没有“NMI Hardware Error”的提示，要找出问题的所在，还真不容易。
4.INACCESSIBLE BOOT DEVICE
当屏幕变成50行的模式，且最上端出现上述信息，则可能是以下原因之一：
①安装时所使用的安装启动磁盘有引导区病毒(Boot Virus);
②硬盘的类型不对。
例如在安装Windows NT Server 4.0时，硬盘是选择LBA模式，可是事后因故被改为其他的模式，此时，可利用BIOS的Setup检查，然后更正，也有可能是因为BIOS的LBA结构与Windows NT不兼容，此时必须向厂商咨询。
5.出现类似“0x4，0，0，0”的错误信息
如果出现上述信息，则可能是以下原因之一造成的：
①感染了引导区病毒(Boot Virus);
②如果是SCSI的硬盘，则检查SCSI的设置是否正确(例如，终端的设置是否正确、总线是否正常等);
③主机板的兼容性不够。
6.未正确选择显示卡驱动程序
① 更换新的显示卡。在安装一个新的显示卡时，请务必按“控制面板/显示/设置”图标进行。如果未经过该步骤，则可能造成启动无法正常显示的后果。此时可以换回原来的显示卡，或利用启动时的标准VGA选项启动，显示如下所示：
OS Loader V4.00
请选择用于启动的操作系统
Windows TN Serve 4.0
Windows TN Serve 4.0[VGA mode]
使用光标键移动突出显示至所需选项，按回车键做选择。
或利用启动时的“上次的正确系统配置(Last Known Good Configuration)”的模式启动，当以下所示的画面出现时，请按空格键，当出现“硬件配置文件/配置恢复菜单”画面时，请按L键：
OS Loader V4.00
如果你想启动硬件配置文件或上次的正确菜单，请立即按键(spacebar)
②改变显示卡配置 例如更改显示分辨率时，也必须利用“控制面板/显示”来设置，并单击“测试”按钮以观察是否显示正常。如果因不小心设错造成无法正常显示时，则可利用启动时的标准VGA选项或“上一次的正常系统配置(Last Known Good Configuration)”的模式启动。

（曹江华）