分区大师Partition Magic使用技巧 硬盘分区大师Partition Magic可以将FAT16、FAT32、NTFS、HPFS等格式的硬盘分区进行转换而不破坏硬盘中已有的数据，还可以直接进行无损数据的硬盘分区改动，本文向你介绍它在以下方面的使用。 假设硬软件环境为：一台586兼容机、32MB内存、Intel 200 MMX CPU、4.3GB昆腾硬盘。硬盘的初始状态为C盘1.6GB、D盘1.6GB，E盘1.1GB，其中C盘安装了Windows98，D盘用作备份数据，E盘无任何数据。
建立两个Windows分区
假设要在一个分区安装Windows 98，另一分区安装Windows 95，可如下操作：
先将C盘安装Windows 98，然后利用E盘空间建立一个新的分区，用来安装Windows 95，步骤如下：
1.修改Windows 98系统文件MSDOS.SYS，将其改为多重启动。重新启动计算机进入Windows 98的DOS方式。
2. 运行硬盘分区大师Partition Magic。
3. 选择E盘，然后按鼠标右键，选择删除，删除后，原来E盘空间就变成自由空间。
4. 选择扩展DOS分区（extended partition），点击“Resize”按钮，将其大小缩小到极限。原扩展分区大小为2.7GB，即D盘1.6GB，E盘1.1GB，由于E盘已变成自由空间，所以扩展DOS分区的最小值为1.6GB。
5. 选择自由空间，即E盘原有空间，点“Create”按钮，建立FAT分区，分区建好后自动变成隐含分区，取消其隐含。此时，实际上有两个DOS分区，建好号后重新启动计算机。
6. 用Windows 95启动盘启动计算机，运行FDISK，将刚才所建分区变为活动分区，再重新启动，此时C盘即为所建新分区，原Windows 98系统C盘变为E盘，D盘不变。将C盘格式化FORMAT C:/S。
7. 取出软盘，修改系统配置文件，加入光驱驱动，重新启动，此时光盘盘符为F：,用光盘在C盘安装Windows 95。
8. 至此，所有工作完成，在Windows 95与Windows 98切换时用FDISK即可。
建立一个DOS分区，一个Windows分区
用Partition Magic建立两个Windows分区可以利用任意位置的硬盘空间，而建立一个DOS分区，一个Windows分区只能利用原C盘多余的空间。
下面假设已建立了一个Windows分区在C盘，利用C盘剩余空间建立一个DOS 6.22分区。
具体实现方法如下：
1. 启动计算机进入Windows 98的DOS模式。
2. 运行硬盘分区大师Partition Magic，选择E盘，然后按鼠标右键，选择删除，删除后，原来E盘空间就变成自由空间（free space）。
3. 选择扩展DOS分区（extended partition），点“Resize”按钮，将其大小缩小到极限。原扩展分区大小为2.7GB，即D盘1.6GB，E盘1.1GB，由于E盘已变成自由空间，所以扩展DOS分区的最小值为1.6GB。
4. 选择主DOS分区，点“Resize”按钮，调整C盘大小，假设C盘留1.3GB作为Windows 98分区，其余0.3GB作为DOS6.22分区。此时，在主DOS分区与扩展DOS分区之间出现了一个大小为0.3G的自由空间。
5. 选择0.3GB的自由空间，点“Create”按钮，建立FAT分区，分区建好后该分区自动变成隐含分区，取消隐含。此时，实际上有两个DOS分区（原C盘空间），一个硬盘自由空间（原来E盘的空间），建好号后重新启动计算机。
6. 用DOS 6.22启动盘启动计算机，运行FDISK，将刚才所建分区变为活动分区，再重新启动，此时C盘即为所建新分区，D盘仍为原D盘，原Windows 98系统C盘此时不可见。将C盘格式化FORMAT C:/S。
7. 安装过程到此结束，Windows 98与DOS6.22分区之间互相切换可以用FDISK，不同分区当然可以采用不同的FAT格式。
合并两个分区
假设系统配置的硬盘有两个分区，现在欲将这两个分区合二为一。这两个分区上都有应用软件，如果将它们从一个分区移到另一分区上时，它们很有可能无法工作。下面介绍在保全所有软件的前提下合并这两个分区的方法。
1．使用PartitionMagic将两个分区转换为FAT32。
2．启动PartitionMagic，尽可能地缩小D盘上的空间，然后将C盘扩展直至占据其余的空间。两个箭头表明了用PortitionMagic扩展C盘空间和缩小D盘空间的方法。
3．以安全模式启动，当重启动过程开始时，按住F5直至出现Windows的标志。
4．打开资源管理器，按下Shift键将D分区上的文件夹移动到C盘。
5．如果无法将C盘上的内容完全安置妥当，则需要再次进入Partition Magic。现在的情况有些复杂，因为您无法从安全模式转换到Partition Magic缩放C盘所必需的MSDOS模式。最好的解决办法是在缺省状态下重启动Windows，如果系统无法找到您已移走的软件，此时会显示出错信息，但您可以置之不理。重新启动Partition Magic，重复步骤2、3、4直至D盘上空无一物。
6．当D盘上的文件全部被移走后，再次进入Partition
Magic，删除D盘，然后将C分区扩展到占据硬盘的全部空间。
7．用步骤3以安全模式重启动，启动Partition Magic中“Start”菜单中的Driver Mapper，Driver Mapper能帮助您将所有的参数由D：改为C：，从而使您的软件能够正常运行。
FAT16与FAT32的相互转换
Partition Magic不但能将FAT16转换为FAT32，而且还能够进行逆转换，方法如下：
1.在Partition Magic主界面的系统硬盘分区表框中选择要进行转换的分区。
2.执行“Operations”菜单下的“Convert”命令。
3.此时程序会给出一个关联菜单，其中提供：将FAT16转换为FAT32、将FAT32转换为FAT16、将FAT16转换为NTFS、将FAT16转换为HPFS等命令项，根据需要选择某项，程序就将以极快的速度进行分区格式转换。
几点说明：
1. Partition Magic只能建立两个DOS分区。
2. 建立两个Windows分区可以利用任意位置的硬盘空间；而建立一个DOS分区，一个Windows分区，则只能利用原C盘的多余空间。
3. 系统最多可以建立3至4个分区，即一个Windows分区、一个DOS分区、一个扩展DOS分区、一个非DOS分区，当然非DOS分区可以有数个，但再多也无必要。
4. 可以隐含分区来保护一些重要数据。
5. 注意不同FAT文件系统格式。
6. 可以用Partition Magic来进行FAT16与FAT32的互相转换，而Windows 98只有单向转换的功能。
分区大师软件由PowerQuest公司开发，是收费软件，可以到该公司站点卸载升级版，主页:www.powerquest.com。
(徐洪波）