Windows 98下光驱“丢失”的处理 故障现象： 一台PⅡ电脑，配置为：PⅡ233 CPU、64M SDRAM、I740显卡、LX主板、4.3G硬盘、ASUB 34倍速光驱等。硬盘分为C、D、E三个分区，光驱盘符为F，操作系统为中文Windows98。一次，在安装了游戏后，重新启动计算机，发现找不到F盘。 故障分析及处理： 1.该光驱以前一直正常，怀疑是游戏带有的病毒破坏了系统文件。用最新版的各种杀毒软件反复查找，并没有发现病毒的痕迹。
2.打开“我的电脑/控制面板/系统”，点击“设备管理器”，发现其中没有光驱项。于是进入“我的电脑/控制面板”中，双击“添加新硬件”，让Windows自己搜索光驱，系统提示找到了新硬件并安装相应驱动程序。重新启动Windows98，但在“我的电脑”里并没有想象的那样出现光驱的盘符。

3.在Config.sys中加上“LASTDRIVE=Z”一行，没有任何作用。
4.重新进入“我的电脑/控制面板/系统”，点击“性能”，发现C、D、E盘均在使用MS-DOS兼容模式。本机中的设备并没有使用实模式驱动程序，没道理硬盘处于实模式工作状态呀!于是到“设备管理器”中逐项检查，打开“硬盘控制器”，见其中“Primary IDE Controller”和“Secondary IDE Controller”前面有黄色的“?”，查看这两个项目的“属性”，均显示“该设备没有正常工作……”。这两项是主板的两个IDE接口，看来故障原因在这里了。
5.一般来说，只要从“设备管理器”中删掉“硬盘控制器”中的“Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controller”(本例里是LX主板，其它类型主板可能不一样)，再重启动一次便能解决问题，但考虑到启动时有可能要求插入Windows 98安装光盘，而此时光驱仍不能使用，看来只好先加载实模式驱动程序试试了。找来一通用光驱驱动程序CDROM.SYS拷入C盘，分别在Config.sys和Autoexec.bat中加入DEVICE=C:\CDROM.SYS／D:MSCD000及C：\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE/D:MSCD000。重新启动后，“我的电脑”中已经出现F盘(光驱)。从“我的电脑/控制面板/系统/设备管理器/硬盘控制器”中删掉“Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controller”，并重新启动Windows 98。完成后，“硬盘控制器”中的各个项目已恢复正常，只有光驱仍在使用MS－DOS兼容模式。这时分别去掉刚才在Config.sys、Autoexec.bat文件中加入的两行，再一次启动电脑，光驱恢复正常。
小结：
1.在Windows 95(98)中“丢失”光驱的故障时有发生(主要是一些“即插即用”类型的光驱)，这时不妨先使用实模式的驱动程序，让光驱能暂时运行，因为系统中许多设备的添加、删除往往需要Windows的安装光盘，没有光驱是不行的。
2.如果发现硬盘在使用MS-DOS兼容模式的话，应及时查看“硬盘控制器”，这种情况下“硬盘控制器”项中出问题的可能性相当大。
3.经常备份注册表，本例故障要是及时备份了注册表的话，解决起来就简单多了。

解决此类故障的常用方法
方法一：
用鼠标单击“Windows 98的开始/关闭系统……/重新启动并切换到MS-DOS方式(M)”在DOS提示符下键入“win”，然后回车，系统开始重新启动进入Windows 98系统，这时你会发现光驱出现了。因为这种方法是迫使系统重新检测全部硬，一般均能检测到。

方法二：
从控制面板中选择“安装新硬件”，然后根据其提示，一步一步往下走，当系统全部自动检测完毕后，一般均能检测到。

方法三：
进入控制面板，选择其中的“系统”项，打开“系统”后，从界面中选择“设备管理”，删除设备管理器中的“硬盘控制器”然后重新启动机器，也能恢复对光驱的识别。原因很简单，光驱的控制与硬盘的控制是一体的，删除后重新让其识别一下，一般会自动恢复正常工作。

方法四：
当你的系统是从DOS升级到Windows 98系统或你的系统中安装有DOS和Windows 98多种引导方式时，请检查DOS下的Autoexec ．bat和Config．sys二个文件，看文件中是否存在光驱启动程序。如果你无意中把DOS系统下的光驱驱动程序删除了，Windows 98中的光驱则有可能丢失。
(李　俊)