具有自动识碟功能的解压软件CCDVP95 提到软解压，你可能一下子就会想到许多，比如国外的XingMPEG Player、CreativesoftMPEG、MediaMatics MPEG Arcade 95 Player和国产的（金山影霸II》、《超级解霸》、《腾图影视97》、《海航VCD播放97》等等，可是你见过本文将要介绍的，由日本C．F．Computing公司最新出品的共享解压软件——CCDVP 95 1．02 for Windows 95吗？ CCDVP 95给人印象最深的就是它操作简便、质感很强的播放界面。 CCDVP 95的界面就像一台集成度很高、功能很齐备的影音播放机，所有的功能通过图形界面就可以轻松地实现。

CCDVP 95的主要特点
1．可以播放VCD影碟（自动读取DAT文件，无需人工选择，支持VCD 2．0）、CD唱碟（自动播放）和数据光盘上的MPEG文件。遗憾的是，CCDVP 95只能识别光驱，因此不能读取硬盘上的MPEG文件，但CCDVP 95具有MCI嵌人功能，因此可以利用Windows 95的媒体播放器来播放硬盘中的MPEG文件。
2．具有独特的自动光碟识别功能。CCDVP 95支持多个光驱，而且无论用户向哪个光驱中放人光盘，或者随时启动CCDVP，CCDVP都会自动检查所有的光驱中是否插有光碟，并会自动切换到有光碟的光驱，然后自动辨认光碟格式，启动相应的播放程序自动播放CD或VCD。
3．具有编程播放功能。VCD解压软件一般都不具备此功能，但CCDVP却可以对影碟（比如MTV碟、卡拉OK碟）中的曲目进行灵活的播放顺序编排。而且，你还可以为光碟起个名字（比如影片名），并为其中的每首曲目和表演者（演唱者、演奏者）命名。CCDVP可以自动记忆这些文字内容，无需用户再次输入，而当以后我们放人相应的光碟，CCDVP就能自动识别该张光碟是否有预设的信息，如果有则会将它们显示出来。而且随着曲目的变化，这些信息也相应改变，这显然要比查看标签便捷得多。
4．具有自动反复播放单曲、自动反复播放所有曲目、随机顺序播放、曲目10秒介绍播放（Introplay）等多种播放方式。
5．可以用鼠标和键盘直接选择曲目编号，还可以选择编号大于10的曲目，这和影碟机几乎是一样的。
6．具有静音和音量控制功能。

CCDVP95的使用
由于CCDVP是日本产品，所以尽管其界面是全英文的，但是鼠标光标的实时功能提示和Help帮助文件却全是日文的。下面，结合CCDVP的播放界面来具体讲解一下它的详细使用方法。
l．左上角带条绿线的为“POWER”（电源）按钮，它可以关闭CCDVP，热键为Alt＋ F4。
2．在“POWER”按钮下写着“NOVAC CCDVP 95COMPACT DISC DIGYfAL VIDEO”字样的区域上，单击鼠标可以弹出About CCDVP95窗口，里面写明了详尽的版权信息，同时还包括了丰富的开关选项，包括ShoWTooITips（随着鼠标光标的移动，实时地显示出当前按钮的功能和快捷键）、Show Program Text（在主界面中显示用户输人的光碟名称、曲目名称等文字信息）、Stop Music OnExit（在退出CCDVP时自动停止播放）、High Resolution（显示VCD 2．0中的高清晰度静止画面）、Sync NThC Size（将NTSC制式的影片的高度增加1．2倍，以保持和PAL制式的影片尺寸相同）等。About窗口中的Config（配置）可以使各个开关项在About窗口中就立刻生效，而“OK”按钮则使各项参数在关闭About窗口后才生效。
3．主界面顶部为CCDVP的标题区，在光驱中没有光碟时该区为黑色（没有文字），当放人唱碟和影碟时一般见示为Computer Controlled Digital Video Player。如果用户曾经为光碟输入过名称，那么该区将随曲目的不同而显示预设数据。
4．标题区的右侧有两个按钮，一个是“EJECT”（弹出／关闭光驱托盘，热键为Delete键），另一个是“ICON”（图标，也就是将CCDVP最小化，热键为Home键）。
5．标题区的下面是提示区，这同激光唱机的液晶显示屏大致相同，不再详述。
6．“MUTE”为静音（或消音）按钮，热键为空格键。
7．“TIME”按钮可以切换时间显示模式（热键为Tab键），包括SINGCh TIME（当前曲目已播放时间或剩余时间）、TOTAL TIME（所有曲目已播放时间或剩余时间）。
8．“REPEAT”按钮可以反复播放指定的曲目（热键为F9），包括REPEAT ONE（重复播放当前曲目）、REPEATDISC（重复播放整个光碟）、REPEAT ALL（重复播放所有选定曲目）。
9．“SHUFFLE”按钮表示以随机顺序播放所有选定的曲目，热键为F10。
10．“INTRO”按钮表示将每首选定的曲目都只播放开头的10秒钟，即介绍模式，热键为 F11。
11．“PROGRAM”按钮表示按照编程的顺序播放曲目（热键为F12）。
12．“P． B． C．”按钮表示支持VCD 2．0影碟，此时将会读取影碟的选单画面，热键为End键。
13．“EDIT’表示对曲目播放顺序进行编辑（热键为F2）。在AVAILABLE TRACKS（可用曲目）中列出的是光碟中固有的曲目编号和名称（如果用户没有为曲目起过名字，那么将显示TRACK X X），在PLAYLIST（播放列表）中列出的是将要播放的曲目顺序。我们在AVAILABLETRACKS区选定曲目后，用“ADD”按钮可以将其加入到PLAYLIST区中；在PLAYllST区选定曲目后，用“REMOVE”按钮可以将其从PLAYLIST中删除。“CLEAR”按钮可以全部清除PLAYLIST中设定的曲目，“RESET”按钮表示忽略此次的设定重新开始编辑。对于每首曲目，您可以输人它们的表演（或演奏、演唱）者的名字和曲目的名称，这其中还包括整个光碟的名称。左上角的“FONT”按钮可以选择显示字体，“POWER”按钮可以关闭EDIT窗口。
14．“VOLUME”为音量调节按钮，＋表示增大（热键为↑键），一表示减小（热键为↓键）。
15．“DISC”（光碟）按钮可手工切换光驱（用按钮上的上、下箭头）。热键为Shift＋PgUp键和Shift＋PgDn键。
16．“MANUAL”（手动）按钮表示快进（两个向右的箭头）和快退（两个向左的箭头）。
17．“SKIP”（跳过）为曲目选择按钮，包括上一首曲目（一个竖线和两个向左箭头，热键为一键）和下一首曲目（一个竖线和两个向右箭头，热键为一键）。
18．“PLAY／PAUSE”按钮表示播放和暂停，热键为回车键。
19．“STOP”按钮表示停止播放，热键为Ctrl＋回车键。
20．提示区右侧为4X3的数字矩阵按钮，表示可以用鼠标直接选择相应的曲目。如果想选取大于10的曲目，需要先按“10＋”按钮（热键为＋键），再按曲目编号与10的差值。比如，要选12首曲目，就先按“10＋”，再按2。
CCDVP对运行环境的要求为： Pentium处理器（主频90MHZ以上）、至少4M硬盘空间、至少可以显示16位（32767色）色的显示卡、声卡、二倍速光驱、鼠标、操作系统为Windows 95、驱动程序需要MSCDEX．EXE和CD音频驱动程序（MCI－CD Audio Driver）。
（陈海鹏）