如何让Windows 95 OSR2使用FAT32分区表 Windows 95 OSR2支持 FAT32分区表，能直接管理ZGB的硬盘，而无需分成几个区，并且每簇空间仅为4K！不过Windows 95 OSR2并没有提供将FAT16直接转换为FAT32的工具，如果你要用FAT32需重新分区并格式化硬盘。其步骤如下： （1）用压缩工具ARJ、PKZIP等把硬盘上的重要数据备份到软盘。别忘把压缩工具也拷到软盘上。 （2）安装 Windows 95 OSR2，以MS DOS 7．l启动。 （3）在A驱中插人新盘，在提示符下键人FORMAT A：／S，按回车键。
（4）将 Windows 95 OSR2自带的HIMEM．SYS、SMARTDRV．EXE、FDISK．EXE、FORMAT．COM、SYS．COM、MSCDEX．EXE、C HKDSK．EXE及光驱驱动程序如 IDE．SYS拷到 A盘。参考配置文件 CONFIG.SYS如下：
FILES＝40
DOS＝HIGH
DEVICE二HIMEM．SYS
DEVICE＝IDE SYS／D： MSCD000（此行由光驱而定）
AUTOEXEC．BAT文件如下：
MSCDEX／D：MSCD000／M：15
SMARTDRV
（5）从A驱引导，键人FDISK，按回车键，对所提问题回答Y，删除原来的分区，将所有空间划分为C盘，激活引导分区（如果需要的话），退出FDISK。
（6）重新从A驱启动，键人FORMATC：／S，按回车键，格式化完C盘后用CHKDSK查看簇大小，应为4K。将A盘所有文件拷到C盘根目录下，取出A盘，重新启动。这时C盘应能正常启动并加载光驱。键人COMMAND按回车键屏幕应显示：
Microsoft（R） Windows 95
（C） Copyright Microsoft Corp 1981－1996．（这里是1996，不是原来的1995）
键人VER按回车键，屏幕应显示：
windows 95．［Version 4．00．1111］（版本号后4位是1111而不是 0950）
（7）将 Windows 95 OSR2光盘放入光驱，用SETUP安装。
（杨硕）