最新系统信息检测工具SYSCHK 2.41 SYSCHK是一个可以与QAPlus、PCBench等著名检测软件相媲美的最新系统信息检测工具，其最新的2．41版更以准确而翔实的检测数据受到用户的一致好评。SYSCHK 2．41虽然只占100K多的空间，却具有丰富而强大的功能，检测的项目包括： 1．Summary（摘要）：CPU类型和速度；协处理器类型；ROM BIOS建立日期；DOS版本；基本、扩充、扩展内存总容量和剩余容量；串行与并行端口数；鼠标、键盘、软驱、硬盘和显示器的类型。 2．CPU／BIOS（中央处理器／基本输入输出系统）：CPU类型（包括Pentium和Cyrix）、工作模式和销售商；数字协处理器类型；I／O总线类型（包括VESA和PCI）；BIOS的生产商、生产日期和版本；BIOS是否支持P＆P（Plug and Play，即插即用）；扩展BIOS的段地址、容量和版权归属；是否存在实时时钟；是否具有BIOS扩展数据区；是否使用了DMA的3号通道；是否具有8259中断控制器；检测老版本的奔腾是否存在浮点运算错误；根据Intel在Pentium内部的注册标记来鉴别真假奔腾。
3．Input／Output（输入／输出）：串行与井行端口数及所使用的中断；键盘类型及CapLock、NumLock和ScrollLock的开关状态；鼠标类型、所用中断和驱动程序版本；声卡类型、端口地址、所用中断和DMA通道；游戏接口。
4．IRQ List（中断请求列表）：所有IRQ的使用情况和所用设备名称。
5．Disk Devices（磁盘设备）：软驱类型、磁道数、扇区数、磁头数；硬盘容量、磁道数、磁头数、扇区数、CMOS类型、控制器类型、分区情况；磁盘高速缓存程序的类型、大小和命中率；光驱、驱动程序和光盘容量。
6．IDE／SCSI（硬盘接口）：硬盘控制器的类型和版本；硬盘容量、流水号、数据传输率、缓冲区的大小、端口、扇区读取方式、是否具有预读、是否支持双字传输等。
7．Video（视频）：显示卡的类型。生产商、ROM地址、显示内存大小、最大分辨率、最多颜色数及当前颜色。
8．Memory（内存）：基本内存的总容量、地址区间和剩余容量；扩展内存和扩充内存的总容量、地址、区间、剩余容量、XMS驱动程序版本；HMA（高端内存区）使用情况；DOS是否装人HMA。
9．Resident Map（驻留映像）：在基本内存和UMB（上位内存块）中驻留的程序的名称、占用大小、类型和地址区间；DOS环境使用情况如路径设置、环境变量、提示符等；CONFIG．SYS文件中的非标准设备驱动程序。
10．Speed（速度）：CPU速度；系统吞吐率；显示速度（字符／秒）；硬盘平均寻道时间和数据传输率。
11．Network Info（网络信息）：网络的类型、版本、登录时间、用户名、联接情况和传输错误。
12．CMOS（CMOS信息）：ROM BIOS中的时间；日期；基本内存和扩展内存容量；软驱和硬盘类型；显示系统类型；有无协处理器；CMOS校验和。
13．Windows Info（Windows信息）：Windows所在目录；运行Windows时的显示设置、键盘、鼠标类型、有无网络；交换文件大小和所在驱动器；是否使用32位存取；打印机设置。
14．Print（打印）：将检测报告输出到文件或打印机；建立SYSCHK．INI文件；打印用户登记注册表格。
SYSCHK还提供了丰富的启动参数，它们的用法如下：
／F：将所有输出重定向到标准输出，这使我们可以在批处理文件中运行SYSCHK并已建立一份配置信息报告，或者直接将检测结果输出到打印机或屏幕。如SYSCHK／F＞MYINFO．TXT，将建立一个名为MYINFO．TXT的文本文件，里面包含系统的详细信息；SYSCHK/F＞LPT1将把系统信息输出到打印机。
／N：如果系统已经联网，那么建立的检测报告文件将会以ID来命名。例如：ID为1234：5678，那么建立的文件就为 12345678．DAT。
／S：禁止检测硬盘控制器。
／V：禁止检测显示卡。
／I：禁止检测 I／O IRQ。
／U：禁止检测UMB。
／M：使用单色显示器。
／R：建立跟踪检测过程的记录文件SYSCHK．REC。
／？：显示帮助信息。
（陈海鹏）