用DiskEdit修复零磁道损坏的软盘 软盘0磁道物理损坏后，操作系统、应用软件均不能对其读写，也无法用常用磁盘修理工具如Scandisk、NDD、Disktool等修复，纵然盘中存有重要文件，也只能将它丢弃。实际上，软盘0磁道损伤只是系统区被破坏，虽不能作为逻辑盘进行读写，却仍可用Norton 8．0中DiskEdit把它作为物理盘进行操作，将盘中数据拷出。但作为物理盘，没有目录结构和文件系统，要对几千个物理扇区逐一浏览、处理，谈何容易。 Norton 8．0版的DiskEdit增加了“高级恢复模式”（Advanced Recovery Mode）一项，为解决这个问题提供了很大方便。
假定损坏的是一张1．2兆软盘，微机上A驱为5英寸高密软驱。恢复数据的操作过程如下：
一、启动DiskEdit，在“Tools”下选“Advanced RecoveryMode”，之后根据屏幕提示，依次选“Drive、Physical Disks”、“Floppy Drive A：”、“1．2M”、“Virtual”，这样，就将物理A盘变为虚拟逻辑A盘，这与直接在“Object”项下选物理盘有两个区别：
1．设成虚拟逻辑盘后，将根据所选容量建立根目录和文件分配表，即使引导区完全损坏，也能对软盘进行目录、文件操作。
2．读物理盘时，每当遇到损坏的磁盘介质，都会显示出错信息，并给出“Retry”与“Abort”两个选项。如选“Retry”而仍不能正确读出数据，则用已读出的相邻扇区对应地址数据，来代替当前扇区无法读出数据的部分，如选“Abort”，则将当前扇区512个字节全部用00H代替，以使读盘操作能继续下去。而读虚拟逻辑盘时，上述容错处理以“Retry”为默认选项自动进行，不再提示出错信息，可大大提高操作速度。
二、如果存放欲恢复文件目录项和簇链的扇区没有损坏，即可用鼠标双击文件名选定并打开文件，然后在“Tools”下选用“Write To”功能将它们—一拷出。
三、如果文件打开后长度只有一个扇区，而在目录项中字节数超过512字节，说明簇链已损坏。可在“Tools”下选“Use 2ND FAT Table”，即改用第二个文件分配表，再拷出文件。
四、如果某个文件在两个FAT中的簇链均已损坏，而该文件是文本文件，其中数据仍可恢复，方法只能是使用“Tools”下的“Find”功能搜索特征字符串，或按PgUp、PgDn对数据区各扇区翻页浏览，然后用“Wfite To”功能，
由于读软盘速度很慢，在有较多数据的情况下不能用文件拷贝的方法恢复，可将整个数据区（29至2399扇区）以文件格式拷到硬盘，改为对硬盘文件操作。
注意：
不能直接用字处理软件调入处理，一是文件太大，容易死机；二是文件中有许多文件结束符，而字处理软件一般以读到的第一个文件结束符作为文件结尾，会丢失大量数据。可先用十六进制编辑器如larry Michaels的Hedit．exe进行初加工，将大片的空白和无用数据统统做成块删掉，并用十六进制串（Hex String）替换功能将所有文件结束符1AH改成20H，之后再用字编辑器整理。
此外，高级恢复模式也是较完整地恢复0磁道坏特殊格式盘上数据的唯一方法。假定损坏的是一张用Fdformat 3．0格式化过的5英寸高密盘，82道，每道18扇区，容量1476K。由于DiskEdit直接操作5英寸物理盘时，能设定的最大容量只能是1．2兆，即80道，每道15扇区，因而将丢失最后两道及每道最后三个扇区上的数据。但若使用高级恢复模式，则可先将容量设为1．2兆，待打开“Advanced Recovery”菜单后，再将“Physical Value”栏中的柱面数改为82，每道扇区数改为18，“This Partition”栏中的结尾柱面号改为81，每道扇区数也改为18。这样，就可建立1476K盘的虚拟逻辑盘，所有磁道、扇区上的数据就都能读到了。
（方新沪）