掌握Windows 98启动全程 对于DOS的启动过程大家都比较了解了，由于WINDOWS 98系统启动时的不可视性(你只能看到蓝天白云的窗口或者黑屏)，它的启动过程就不为大家所知了。其实WINDOWS的启动仍是以DOS为基础，大致过程是：开机后，电脑首先自检，执行BIOS程序，进行初始设置，读取磁盘的引导扇区，把系统控制权交IO.SYS，由IO.SYS读取MSDOS.SYS，装入Himem.sys、Setver.exe等驱动程序，然后执行CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT文件，完成DOS的引导。接下来，系统装入Windows的驱动程序，最后执行Win.com程序，进入Windows。
既然Windows最终是以执行Win.com程序而启动的，则在执行Win.com程序时，我们还可以加入一些启动参数，从而实现我们对WINDOWS启动时的控制。而实际上，Win.com程序也是有启动参数的，这些参数的作用是在WINDOWS不能正常启动时，用以发现和修复系统故障，其命令格式是：
WIN[／D:[F][M][S][V][X]]
无论欲使用哪一参数启动WINDOWS，参数“／D”是必不可少的，然后才能选择要使用的其他参数。其他参数的作用如下：
:F 关闭32位磁盘访问方式，相当于在SYSTEM.INI中设置“32BitDiskAccess=FALSE”。
:M 以Safe mode(安全模式)启动WINDOWS。
:N 以Safe mode(安全模式)启动WINDOWS，只是比“:M”参数多了网络功能。
:S 禁止Windows使用F000:0000和1MB间的ROM地址当作系统的断点(break point)，相当于在SYSTEM.INI中设置“SystemROMBreakPoint=FALSE”。
:V指定由BIOS ROM常驻程序处理硬盘控制器传来的中断，相当于在SYSTEM.INI中设置“VirtualHDIRQ=FALSE”。
:X　禁用Windows扫描到的“非活动”高端内存区域，相当于在SYSTEM.INI中设置“EMMExclude=A000－FFFF”。
如果你的计算机在启动WINDOWS时出现故障，使用这些参数，能帮助你快速发现系统的问题所在，排除电脑故障，解决系统问题，而且WIN命令还能解除你频频重新启动电脑的麻烦，节约你宝贵的时间。
(李　杰)