| Windows 95启动失败把脉 Windows 95的启动是一个复杂的过程，除了要进行硬件初始化、加载虚拟设备驱动程序外，还要对注册表中涉及的文件进行搜索，只要有一个系统文件丢失或者硬件设置不合理，Windows 95就无法正常启动。本文总结了Windows 95无法正常启动时的常见症状，并提出了相应的处理对策，可帮助各用户迅速排除故障，恢复Windows 95的正常启动。 一、Windows 95安装完后重新启动即死机 导致这种情况的原因通常是在安装Windows 95之前系统的硬件设置不正确造成的。可按下述方法解决：
首先删除Config.sys和Autoexec.bat中有关加载设备驱动程序的语句，特别是SCSI设备的驱动程序一定要删除。如果仍然无法解决问题，就需要关闭ISA枚举器。ISA枚举器主要用于探测操作系统可用的ISA新硬件，在探测的过程中会在某些端口进行I/O操作，如果这些I/O端口正在被某一设备使用，可能导致硬件配置不正确。这时只需在System.ini文件的[386Enh]字段删除“Device=ISAPNP.386”语句即可。
二、提示某个配置所需的文件损坏或丢失
常见的文件名是Himem.sys、Emm386.exe及设备驱动程序等。
1.检查Config.sys及Autoexec.bat文件中有无语法错误。
2.检查在指定的路径下，所指文件是否存在、版本是否符合要求、文件是否完整。
3.如果存放所需系统文件的驱动器必须先加载驱动程序才能使用，应当将初始化该驱动器的语句放在Config.sys的第一行，否则因无法访问该驱动器而找不到被引用的文件。
三、提示Windows 95遭到破坏或者丢失核心文件
Windows 95的启动依赖于核心文件的完整性，即使一些系统文件遭到破坏，只要核心文件完整，仍可用安全模式启动。但一旦像Vmm32.vxd这样的关键文件损坏，安全模式也无法启动。
解决方法是：首先用Extract从安装盘的cab文件中找出这些核心文件，覆盖损坏文件后再重新启动，如果仍不行，重新运行Setup，选择安全模式和校验方式在原路径安装，可
以较快完成安装，并保持原有用户配置和应用程序的可用性。
四、提示系统注册表丢失
Windows 95的注册表记录着整个系统的软硬件配置，数据存放在System.dat和User.dat中，系统自动备份为.da0文件。如果System.dat丢失或损坏，Windows 95启动时可采取下列三种措施之一：
1.自动根据.da0备份文件复制一份新的注册表记录并正常启动。
2.自动以安全模式启动并提示注册表出现问题，用户可选择“从备份恢复并重新启动”，随后系统根据备份的System.da0和User.da0恢复.dat注册文件。
3.如果System.dat和System.da0均丢失，或者在
Msdos.sys文件中没有设定“WinDir=”项目，系统会提示用户本次启动无法使用注册表，这意味着大多数应用程序均不可运行，用户必须运行Setup恢复注册表文件才能使系统完全恢复正常。
五、在BIOS中设置病毒防护后无法启动
一些主板的BIOS有防止应用程序对硬盘Boot磁道写操作的功能，这样可防止病毒对Boot记录的损坏，但往往导致Windows 95启动时死机。当主板的防病毒功能打开时，可能会有以下症状出现：
·Windows 95运行安装程序时死机。
·Windows 95正常启动时死机。
·安装Windows 95时，防病毒软件提示“有程序企图重写Boot磁道，是否允许继续进行”，选择继续，可以完成Windows 95的安装，但重新启动时又会死机。
遇到此种情况时，关闭主板的病毒防护功能即可。
六、提示虚拟设备驱动程序(VxD)发生错误，返回DOS提示符
如果Windows 95启动时需要加载的虚拟设备驱动程序(VxD)丢失或者损坏，系统会提示出现故障的VxD名，若该VxD是Windows 95运行的关键文件，则系统无法进入图形界面，而只停留于DOS提示符状态。此时可把相关的VxD文件重新复制到有关路径下。若仍然无法启动，则需要重新运行安装程序，并选择安全恢复模式。
七、无法使用双启动来运行以前的DOS版本
要想使用双启动，Windows 95与原来的Windows 3.x不能放在同一个目录里，而且在Msdos.sys文件中必须要有“BootMulti=1”的语句。
八、提示无法找到以前的MS－DOS文件
出现这种提示可能有两个原因，一个是所需的DOS文件已丢失或损坏；第二个原因是当前系统中所装的DOS版本低于5.0。在早期版本的DOS中，总是把Io.sys文件的开始部分放在磁盘的头三个磁道，DOS5.0以后的版本则允许放在其它磁道。此外，如果使用低版本的DOS，压缩磁盘的驱动程序，如Dblspace.sys可能无法使用。
九、启动所需的实模式驱动程序已损坏或丢失
如果用以前的DOS版本启动，就必须加载各种实模式的驱动程序才能使用某些设备。为了找到是哪一个驱动程序出现问题，可在系统启动时按下F8键并选择Step By Step方式逐条核实驱动程序是否正确加载。
（张 浩）