最新软波表合成器Yamaha S-YXG50 大家对WinGroove、Borland VSC—55、Yamaha SYG－207 个软波表合成器比较熟悉了吧，现在我们来介绍一下Yamaha最新的S—YXG50。 S-YXG50是Yamaha于97年5月最新推出的支持XG标准的软件波表合成器。DB50XG是Yamaha公司生产的著名的MIDI合成器，S－YXG50能以软件处理形式使一台普通多媒体电脑达到使用DB50XG合成器的效果。现在我们来看看这个好东西究竟如何。 技术指标 声音合成方式：波表合成。
合成声音数量：676种常规乐器样本，42种特殊合成样本，21套鼓组和特殊效果组。
支持16轨道MIDI。
最大复音数：128。
效果处理：8种合声，8种混响，36种变幻效果。
采样速率：44．1KHz／22KHz／11KHz。
自带数字动态滤波器，可以使输出的声音更加柔和，平滑。
支持Direct Sound。
看了这一大串数据，怎么样？我们来解释一下吧。
普通MIDI设备只支持128种音色，这是GM标准所限制的，而这个YXG50却能产生676种常规乐器音色，是普通GM设备的五倍！
普通 MIDI设备只支持 32复音，创新 Creative AWE64及 AWE64 Gold软硬兼施，可达到 64复音，而这个YXG50却能达到128复音！

硬件要求
CPU：Pentium 166或更高主频，最好是有MMX技术的Pentium处理器。
内存：16M或更多。
操作系统：Windows 95。
声卡：普通16位声卡。

安装
如果你的 Windows 95中安装了其它的软波表，先把它们卸载（UnInstall），否则可能会死机！执行SETUP．EXE文件，这时安装程序会再次提醒你系统中不能有另外的软波表，下一步，它会让你确认你是否能遵守共享软件协议。由于S—YXG50是共享软件，你只能把它用在非盈利性场合，并且可以免费使用60天，60天后，请购买正式版。你是个人用户的话，就点“Yes”。然后，你可以选择软件安装位置，默认安装在 C：＼Program Files＼Yamaha＼SYXG50下，接下来安装程序COPY文件。装完后，它会问你是否使用Yamaha的播放器作为默认的MIDI文件播放器安装完成后，它会让你重新启动电脑，因为它要把自己作为 Windows 95的一个设备来驱动，只有重新启动 Windows 95才能识别它。

使用
从程序组里找到 Yamaha S－ YXG50 Trial Version，点它里面的 S－YXG50 Player程序项，一个银灰色的Yamaha播放器就会出现在你面前。
指向右边的黑色三角键就是播放键，一按就开始放音。那个两根竖杠的是暂停键，黑色方块的是停止键，一左一右的双三角是退一首和进一首键。左上角的“POWER”是电源开关，POWER下面那个小黑点是用来把播放器缩到最小化的。
“SONG”的功能就大了，它是用来编辑文件列表的，YXG50支持100个文件的列表，安装时它会自己建一个列表，是YXG50自己带的25个样本MIDI的列表，你也可编辑它。点一下“SONG”，会弹出一个“Play List”对话框，最左边是驱动器和目录选择，中间是当前目录下的MIDI文件列表，右边是当前的文件列表内容。如果你点亮一个MIDI文件，最上面还会出现这个MIDI的乐曲名称（不是文件名）。中间的几个按键，分别是增加进列表、把当前目录下所有MIDI文件增加进列表、删除列表中的一项、清空文件列表。编辑好列表后，点“OK”就行了，如果编辑得不满意，可以点“Cancel”重新来过。
播放器最右边是音量调节。那一上一下箭头是调节MIDI节奏的，往上加快。
在没放音时，还有个“Set”按钮可按，这是选择使用哪种MIDI设备的。默认放音设备是YXG50，如果你想听听FM与波表的差别，可以在这里选FM。
S－YXG50还有一个设置功能，不过它在控制面板中。在控制面板里找到XG Synth Driver，打开它。
首先是效果设置：
Reverb是混响效果控制，Chorus是合声控制，Variation是特殊效果控制，这三个都是打勾为允许使用。一般都把它们打开，听起来效果好些。
第二项Sampling Rate是采样频率设置，44KHz最好，不过如果你的CPU不够快，可使用22KHZ，如果你认为用不着听这么好的声音，也可用11KHZ。
第三项是CPU耗用量，一般为60％，如果你想让它少占用CPU时间，可把它降到40％，不过这样会使某些声音听起来断断续续的。
第四项是复音控制，对于一般能找到的MIDI音乐来说，只要设为32就行了。
第五项是是否使用Direct SoundO
（周游世界）