QAPlus/WIN 6.0使用祥解 在启动QAPlus／Win后，将首先提示您是否需要作快速测试（Quick Test）。快速测试的项目如下： System Board（系统板）CPU Test System Board IC Data Paths Test System Board CMOS RAM Test
System Board NPU Test
Memory（内存） Checkerboard
Memory Inverse Checkerboard
Hard Drives（硬盘） Controller Diagnostic Test
COM Port（COM端口） Data Path Test
若需要快速测试，则按“Quick Test”按钮，否则按“OK”按钮，则进人QAPlus／Win操作界面。

1. QAPlus／Win界面测试按钮
在QAPlus／Win界面上有许多测试按钮，当您将鼠标器的指针放在这些按钮上时，将在屏幕的左下角信息提示框中显示该按钮的含义。
QAPlus／Win界面上的按钮分成三排：
第一排10个按钮，从左到右依次为：
● Perform a Comprehensive System Test（执行一个复杂的系统测试）
在测试之前，首先需要在软盘驱动器A、B中放人高密盘。然后开始测试。在测试过程中需要回答一些问题，如时钟是否正常、显示是否正常等。
这要花费很长的时间，这是所有测试中最为全面的。它将告诉用户整个软件系统的各项检测是否通过。
● Perform a Quick System Checkup（执行一个快速的系统检查）
这是与开始启动QAPlus／Win时的快速测试相同。
● Save Critical Files（保存重要文件）
该按钮将为系统制作出一张应急盘，该盘将保存系统重要文件。
选择该按钮时，将要求您在软盘驱动器A中放人一张格式化的空盘。
按“OK”按钮，则将拷贝系统的重要文件到A盘中。拷贝结束后，将出现一个提示框。该提示框要求您将应急盘贴上写保护，并放在安全的地方。一巳系统出现了问题，可用此应急盘进行修复。
该应急盘拷贝了几个重要的磁盘维护程序（如FDISK、SCANDISK、FORMAT、CHKDSK、SYS）和QAPlus／Win、Windows的初始化INI文件及Windows的组件．GRP。您可从应急盘的AUTOEXEC．BAT文件中看到这些重要的文件。
● View The Hardware And DOS Configuration（查看硬件和DOS配置）
该按钮提供如下DOS信息：
Memory Map（内存映像）、Interrupts（中断）、Hardware Configuration（硬件配置）、Device Drivers（设备驱动程序）、Environment（环境空间）、Disk Partition（磁盘分区表）、BIOS Information（BIOS信息）。
● View The Windows Environment Resource（查看Windows的环境资源）
该按钮提供如下Windows信息：
Windows Tasks（Windows正在运行的任务）、WindowsSetup（Windows设置信息）、Memory（Windows内存使用情况）、Win Scaling（Windows尺寸信息）、Screen Device（监视器设备能力）、Drive Utilization（驱动器利用情况）、RAM Utilization（内存利用情况）。
● View Information About The CMOS Setup（查看CMOS设置信息）
显示有关CMOS设置信息，如日期和时间、软驱配置、显示器类型等。
● Quick Access To View And Edit The Configu－ration Flies（快速查看与编辑配置文件）
选择该按钮，则显示Windows Resource Control Center（Windows资源控制中心）对话框。利用该对话框，您可以编辑配置文件：AUTOEXEC．BAT、CONFIG．SYS、WIN．INI、SYSTEM.INI。当您选择“Qamatch”按钮时，您可打开一个文件作为现在编辑文件的对照或参考。
● Print DOS，Windows And CMOS Information（打印DOS、Windows和CMOS信息）
选择该按钮，可打印DOS、Windows和CMOS信息。这些信息可以送到打印机或一个文本文件中。
按“Setup”按钮，将设置打印机，有关设置方法请参见Windows使用手册。
● Get Quick Technical Support On－Line（获取快速的技术支持）
通过调制解调器Modem获得技术支持。
● Online Reference To QAPlus／Win
选择此按钮，可获得QAPlus／Win的帮助信息。
第二排有5个按钮：
●System Board—Select And Run Tests on The System Board Components
选择系统有关部件进行测试，这可节省检测时间。下面的按钮与此类似。
● Video—Select And Run Tests On The Video Adapter
选择显示器适配器有关部件进行测试。
● MUltimedia-Select And Run Tests On The Sound Card And CD-ROM
选择CD－ROM和声音卡有关部件进行测试。
● Hard Drivers-Select And Tests Run On The Hard Disk Drivers
选择硬盘驱动器有关部件进行测试。
● Floppy Drivers-Select And Tests Run On TheFloppy Disk Drivers
选择软盘驱动器有关部件进行测试。
第三排5有个按钮：
● Memory-Select And Run The Tests On The System Memory
选择内存的部件进行测试。
● COM Port-Select And Run The Tests On The Seriall／O Ports
选择COM端口的有关部件进行测试。
● Printers-Print a Sample Document To Test The Printer
打印机打印情况测试。
● Mouse／Key-Select And Run Tests On The Mouse And Keyboard
对键盘和鼠标器进行测试。
● Network－Select And Run The Network
对网络通讯进行测试。在测试之前必须选择一台服务器。

2．QAPlus／Win界面菜单
QAPlus／Win提供了六个菜单，分别为File、Tests、Info、perference、Tools、Help。下面是几个重要的菜单项。
（1） Log ResultS
选择该菜单项，可弹出“Log Information的对话框。
在System ID Options”框中输入系统ID信息，如序列号、工作中心、机器类型。在“Open File”框中输人登录文件名称及其目录。在“File Type”框中选择登录文件类型，如ASC、CSV等。
Log文件记录了测试信息。
（2） QAPlus Report!
选择该菜单项，可弹出“QAPlus Report!”对话框。
该对话框给出测试报告。首先选择“Choose a Log File”按钮，则弹出“Choose a log File对话框。
选择“Log Results”菜单生成的Log文件，如QAPLUSW.TXT。按“OK”按钮。然后可选择“Diagnostic Report”、“HardwareConfiguration Report”、“Report Output”按钮生成对应的测试报告。
（3） Launch Application
该菜单项用于执行应用程序。选择该菜单项，则弹出“QAPlus／Win Open”对话框。
您可在此对话框中选择应用程序文件名，然后按“OK”按钮即可。
（4） Disk Perference
该菜单项显示磁盘的使用效率。选择该菜单项，则出现“QAPlus／Disk Perference Tester Untitled”对话框。
选择“Run!”菜单，则出现“Test Descrption”对话框。
在该对话框中输入测试描述名字。按“OK”按钮，则出现一个提示信息框。
该对话框提示用户：在测试过程中，不要移动鼠标指针或接任何键。
当退出“Disk Perference”时，则弹出“Save As”对话框，要求您将测试结果以＊．DPR保存起来。
（5）CPU Perference
该菜单项显示出“PowerMeter II Perference Panel（TM）”对话框。该对话框显示了Whetstones（Million’s）、Dhrystones（Thousands）、MIPS（Tens）指标信息。
（6）Test Perference
该菜单项用于配置QAPlus／Win的测试参数，如：Number of Passes（通过次数）、Interactive Pause（交互暂停）、Testing Options（测试选项）、Pausc After Pass（在通过后暂停）、Pause After Error（在出现错误后暂停）。
（7） Control Panel
该菜单项调用Windows的控制面板。
（8） RAM Chip Locator
该菜单项用于定位内存芯片的错误。选择该菜单项后，则出现一个对话框。
按“0K”按钮后，则出现配置系统（Configure System）对话框。
您可选择“Add”按钮增加系统配置名称，或按“Delete”按钮删除系统配置名称。
在内存配置框（BankO、Bank1、Bank2、Bank3）上快速点两下鼠标键，则弹出“Add RAM Banks”的对话框。
根据您内存实际容量配置合适的SIMM大小。例如，您的微机配置了8MB内存，则可在BankO、Bank1上各配置4MB的SIMM。
当您选择“Locate Chip”菜单中的“Find SIMM Address”菜单项，则出现一个对话框。在该对话框中可输人内存地址及错误位，则可查找出可能出错的内存条。错误的内存条以闪烁红色的标记显示。
（小 田）