AutoCAD、3DS、Photoshop的文件转换与联用 要获得高质量的渲染图,须经过建模、渲染、后处理三个基本过程。一个软件很难独立完成以上全部工作,一般是将几个软件联合使用。这就需要制作者很熟悉几个软件的操作以及软件之间的文件转换,通常完成以上三个过程所应用的软件有: 完成一幅三维效果图的制作,AutoCAD可精确建模,且尺寸输入方便;3DS中精确建模较为困难,但建模手段多而灵活,并可得到渲染图;Photoshop用于对渲染图进行处理,可用作照片剪贴,配景绘画,使画面生动活泼。
通常一个软件可以输入输出文件格式的多少,是显示其功能是否强大的一个重要方面。能够输入的文件格式越多,那么它与其他软件的联接也就越灵活方便。以上三种软件各有各的特点:AutoCAD可以输入输出多种图形文件；Photoshop可以输入输出多种图像文件；3DS既可输入图形文件又可输入图像文件。文末的表格根据三种软件的不同特点作了简单介绍。
下面具体介绍在三个软件联用时的转换和注意事项。
1.AutoCAD与3DS的文件相互转换
AutoCAD中图形以DXF文件格式输入到3DS中，同样,3DS中的DXF文件也可进入AutoCAD中。
DXF文件进入3DS中的注意事项:
(1)若在AutoCAD R12中用AME生成的物体,首先要用命令Solmesh进行表面网格化(可用Shade命令检查,否则不能进入3DS)。
(2)用Dxfout命令将三维物体存成DXF文件时,在给出文件名字后,会出现以下提示:“Enter decimal places of accuracy(0 to 16)/Entities/Binary<6>”，即“十进制精度(0到16)/实体/二进制<6>”,一般选择二进制,文件较小,操作较快。
(3)AutoCAD中的DXF文件进入3DS时,将出现对话框。其中有Layer(层)、Color(颜色)、Entity(实体)三种转换物体的方式供选择。
Layer：进入3DS时保留层名,一个层中的物体在3DS中为同一物体。
Color：按AutoCAD中的颜色转换物体,一种颜色是一个物体。
Entity：按AutoCAD中的实体进入3DS,3DS自动给物体赋名编号,较常用的方法是将同一类物体(如表面要贴同一种材质的物体)放在AutoCAD同一层中,并给予易辨认的层名。
(4)对转入2D Shaper和3D Lofter中进行操作的AutoCAD实体必须是多义线(Polyline)。因此,在AutoCAD中应把它们用Bpoly和Pedit转成多义线。进入3DS后再用Check命令检查节点和减少节点,并在其对话框中将Weld Vertexes(节点合并)，Unify Normals(统一法线)选“No”;Auto Smooth(自动平滑)选“Yes”。
2.3DS与Photoshop的文件相互转换
(1)用3DS作渲染前应该对渲染文件作配置,以获得高质量的渲染图像。注意在Photoshop中并不能提高原有图像文件的分辨率。
(2)在3DS中用Render/Configure打开配置对话框，从中设置文件格式、文件质量与压缩量,以及图像文件的分辨率。
＊文件格式一般用JPG格式。
＊调整文件质量与压缩量。
＊调整压缩量(Compression)、质量(Quality)。分别用滑块调整，滑条呈红色,表示质量较差,压缩量较大;绿色表示质量较好,压缩量较小,一般调成两条滑条都成黄色。
＊图像分辨率。 图像分辨率(像素点的多少)决定了图像的清晰程度,它与屏幕显示无关。要获得精细的图像,渲染时图像分辨率应当设得高一些,但是渲染速度会减慢,建议最后一遍渲染时将像素点提高。调整Display选项,将其设为Null,自定义像素点,例如:2400×1800,这时屏幕上将不显示渲染图像。渲染后将文件调入Photoshop进行后处理,将图像尺寸缩小。

3.AutoCAD与Photoshop的文件相互转换
(1)AutoCAD中不能对形状复杂的图块渲染,在AutoCADR14中虽然可以对图块渲染,但不能用渐变色或填充图块渲染。用户在AutoCAD中常常对形状复杂的图块用Hatch命令取Scale较小的图案填充封闭区域,改变颜色,获得形状复杂的带色图块。但是这样做,图形文件变得庞大,AutoCAD运行速度变慢。最好的方法是将AutoCAD中的二维或三维图输出为BMP、TIF、GIF等格式的文件,进入Photoshop中着色。
(2)AutoCAD中三维轴测图或透视图可以输出成DXB文件,输入后DXB文件成为二维实体图形,可对每根线条、圆弧进行编辑。
(3)在AutoCAD中输出图像文件(BMP格式除外)要通过Print/File name完成。步骤如下:
＊配置打印机Option/Configure
＊进入配置菜单Configuration menu
＊选择图形设备配置菜单5.Plotter configuration menu
＊选择增加打印机配置1.Add a plotter configuration
＊出现打印机列表Available plotter
＊选择15.System Printer ADI 4.2－by Autodesk,Inc 输出DWG文件
选择2.AutoCAD file output formats (pre 4.1)－by Autodesk,Inc输出DXB文件。
选择14. Raster file export ADI 4.2－by Autodesk,Inc 项将输出光栅(图形)文件,继续配置,选择文件格式(TIF,GIF,PCX...),文件的精度(640X480,800X600...),图像的背景颜色等等。
注意:每输出一种文件格式,就相当于增加一台打印设备,每次只能配置一台打印设备,并为之命名。
由于AutoCAD的版本不同打印机列表序号有所不同,请视具体内容确定。
＊若要输出以上指定格式的文件,例如:JPG文件,用File/Print命令打开打印机配置表Plot configuration。
＊在设备与默认选项 Device and Default Selection 按钮中选与之相配的打印设备名。
＊点取打印到文件File name 按钮,并输入文件名。
＊确认后打印,生成JPG文件,可进入Photoshop。
(以上AutoCAD未说明的均为R13版，3DS为R4版。)
（袁 琮）