注册表与硬件的关联 Windows具有对计算机硬件进行管理的能力，而注册表又是Windows的核心，那么我们可以通过注册表对硬件进行管理吗？下面我们就来探讨一下如何用Windows管理计算机硬件。 用注册表优化MODEM 说明:下面所述的，如果没有这些“键值”，就“新建”;如果有下面的“键值”，那就“修改”，为了方便阐述，就全部说“新建”好了！ 打开“注册表”文件，操作如下:开始/运行/regedig。
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Services\Class\NetTrans\0000]
新建字符串值:MaxMTU 值设定为:576
新建字符串值:MaxSSS 值设定为:536
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Ser-vices\VxD\MSTCP]
新建字符串值:DefaultRcvWindow 值设定为:8576
新建字符串值:DefaultTTL 值设定为:64
新建字符串值:NameSrvQueryTimeout 值设定为:3000
新建DWORD值:PMTUBlackHoleDetect 值设定为:00000001
新建DWORD值:PMTUDiscovery 值设定为:00000001
新建DWORD值:SessionKeepAlive 值设定为:000927c0
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Ser-vices\VxD\MSTCP\Parameters]
新建字符串值:Tcp1323Opts 值设定为:3
新建字符串值:SackOpts 值设定为:1
新建字符串值:MaxDupAcks 值设定为:3
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Services\VxD]

新建主键:NWlink
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Services\VxD\NWlink]
新建主键:Ndi
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Services\VxD\NWlink\Ndi]
新建主键:Params
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Services\VxD\NWlink\Ndi\Params]
新建主键:Cachesize
双击鼠标左键“(默认)”字样两次，值设定为:32
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Services\VxD\NWlink\Ndi\Params]
新建主键:maxsockets
双击鼠标左键“(默认)”字样两次，值设定为:255
新建字符串值:Max 值设定为:1020
新建字符串值:Min 值设定为:16
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Services\VxD\NWlink\Ndi\Params]
新建主键:maxconnect
双击鼠标左键“(默认)”字样两次，值设定为:64
新建字符串值:Max 值设定为:128
新建字符串值:Min 值设定为:2
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Internet Settings]
新建DWORD值:MaxConnectionsPer1_0Server 值设定为:00000040
新建DWORD值:MaxConnectionsPerServer 值设定为:00000001
最后，用文本编辑器编辑 SYSTEM.INI 文件
在 SYSTEM.INI 文件的[386Enh]段落中，添加如下:
Irq0=4096 回车
Com1Irq4Buffer=2048 回车
Com2Irq3Buffer=2048 回车
Com3Irq4Buffer=2048 回车
Com4Irq3Buffer=2048 回车
注:“回车”是让你键入“Enter”键，并非输入 SYSTEM.INI 中。
完成上述操作后，请重新启动计算机，MODEM优化完成。
超频显示卡
我们可以利用更改注册表来更改显示芯片的系统时钟频率，从而超频基于使用3DLabs Permedia2芯片的显示卡，其更改步骤如下:
1．启动注册表编辑器。
2．利用“编辑”菜单中的“查找”命令在注册表文件中寻找“systemclock”键值名，其缺省值是为“53”(这是一个十六进制数值)，然后修改此数值(大于53h)，则可以超频到指定的频率上。
例如，我们有一个Permedia2芯片的Creative Graphics Blaster EXXtreme显示卡可以成功地超到96MHz(该数值为60h)，没有问题。后来我们又给它加上了散热片和风扇，于是它可以很好地工作在100MHz下。在此，我们强烈地建议您:
(1)在你的Permedia 2芯片的显示卡上必须安装散热片和风扇。
(2)如果你需要玩游戏请使用3dLabs的显示驱动程序。
另外，对于Diamond Fire GL 1000 Pro显示卡(显示芯片仍为Permedia 2)来说，通过更改注册表文件，可以提高你的显示卡的刷新速度，其操作步骤如下:
1．打开注册表文件。
2．打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Diamond\ DirectX\Direct3D\HAL分支，将该分支下的“NoDMA”键值改为1(缺省为0)。
3．打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Diamond\Dis-play分支，在此分支下增加“SystemClock键值名，且其键值为8(MB)或者4(MB)。
4．关闭注册表编辑器。

（曾 成）