AutoCAD应用技巧三则 一、XLINE巧妙运用 范例：绘制的图形条件如图所示 要绘制这样的图形，你是否想到的先是拿起笔来进行计算？其实我们可以用做辅助线的办法快速实现。这里我们就来看看如何巧用XLINE射线命令来作辅助线。 1. 先绘制一个半径40的圆
Command: CIRCLE
3P/2P/TTR/<Center point>: (选取圆心)

Diameter/<Radius> <78.0000>: 40 ( 输入40)
2. 绘制XLINE产生一条3:1的斜率辅助线

Command: XLINE
Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset/<From point>: (选取圆心点)
Through point: @3,1 (输入 @3,1)
3. 绘制3:1的矩形

Command: RECTANG
Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/<First corner>: (选取交点1)
Other corner: (选取交点2)
4. 最后删除辅助线XLINE即完成图形!!
二、快速地绘制阶梯(等份)图形技巧
我们在绘图中经常可以遇到绘制这样那样的阶梯。你是否掌握了最快最好的方法？下面先来看看一个简单的例子。
范例一：完成下列图形

执行LINE一气呵成完成绘制：
Command: LINE
From point: (选取任意一点为起点)
To point: 76 (打开F8将鼠标往P1水平右边移动输入76)
To point: 65/3 (将鼠标往P2垂直上方移动输入65/3)
To point: 76/3 (往P3水平左边移动输入76/3)
To point: 65/3 (将鼠标往P4垂直上方移动输入65/3或用上下来寻找输入的值)
To point: 76/3 (往P5水平左边移动输入76/3或用上下来寻找输入的值)
To point: 65/3 (将鼠标往P6垂直上方移动输入65/3或用上下来寻找输入的值)
To point: 76/3 (往P7水平左边移动输入76/3或用上下来寻找输入的值)
To point: C (封闭起点与结束点)
范例二：
如图所示，阶梯的长宽值为小数点非整数模式。这时你千万不要输入105.6/6，应该将该值以假分数输入，即1056/60形式。

注意：如果图形旋转了一个角度，你可以在绘图前先将SNAPANG设为图形倾斜的角度，再进行作图操作，当然还要记得将F8打开。
三、擅用tk追踪坐标点
看看下面的图形，是否觉得要做不少辅助线来确定这些圆弧圆心的位置？我们这里要说的就是如何用好“tk” 追踪坐标点，来省掉这些辅助线，从而提高绘图的效率。

下面就来看看具体的步骤。
1.执行LINE任意绘制水平与垂直中心线。
2.绘制半径40的圆：
Command: CIRCLE
3P/2P/TTR/<Center point>: tk (输入TK开始追踪中心点)
First tracking point: (选取交点A)
Next point (Press ENTER to end tracking): 40 (打开F8将光标往0度移动后输入40，求得B点位置)
Next point (Press ENTER to end tracking): 70 (将光标往90度方向移动后输入70，求得C位置点 )
Next point (Press ENTER to end tracking): (结束追踪，输入[Enter])
Diameter/<Radius>: 40 (输入正确半径值)

3.绘制半径10的圆：
Command:CIRCLE
3P/2P/TTR/<Center point>: tk (输入TK开始追踪中心点)
First tracking point: (选取交点A)
Next point (Press ENTER to end tracking):50 (打开F8将光标往180度移动后输入50，求得D点位置)
Next point (Press ENTER to end tracking): 60 (将光标往90度方向移动后输入60，求得E位置点 )
Next point (Press ENTER to end tracking): (结束追踪，输入[Enter])
Diameter/<Radius> <40.0000>:10 (输入正确半径值)
4.于交点A分别绘制二个半径10与20的圆。
5.绘制半径200切圆：
Command:CIRCLE
3P/2P/TTR/<Center point>: t (输入切切半径选项)
Enter Tangent spec: (选取切点F)
Enter second Tangent spec: (选取切点G)
Radius <20.0000>: 200 (输入半径)

6.修整切弧：
Command: TRIM
Select cutting edges: (Projmode = UCS, Edgemode = No extend)
Select objects: (选取圆H)
Select objects: (选取圆I)
Select objects: (结束选取，输入[Enter])
<Select object to trim>/Project/Edge/Undo: (选取裁切端J)
<Select object to trim>/Project/Edge/Undo: (选取裁切端K)
<Select object to trim>/Project/Edge/Undo: (结束选取，输入[Enter])
7.绘制半径100切圆：
Command:CIRCLE
3P/2P/TTR/<Center point>: t (输入切点半径选项)
Enter Tangent spec: (选取切点L)
Enter second Tangent spec: (选取切点M)
Radius <200.0000>: 100 (输入半径)
8.修整切弧：
Command: TRIM
Select cutting edges: (Projmode = UCS, Edgemode = No extend)
Select objects: (选取圆N)
Select objects: (选取圆O)
Select objects: (结束选取，输入[Enter])
<Select object to trim>/Project/Edge/Undo: (选取裁切端P)
<Select object to trim>/Project/Edge/Undo: (结束选取，输入[Enter])

9.绘制半径40圆角：
Command: fillet
(TRIM mode) Current fillet radius = 40.0000
Polyline/Radius/Trim/<Select first object>: (选取圆边Q)
Select second object: (选取圆边R)
10.修整切弧：将弧作修剪完成第一片扇页
11.将完成的扇页作环形数组三个：
Command: array
Select objects: (选取所有的弧)
Select objects: ([Enter])
Rectangular or Polar array (<R>/P): p
Base/<Specify center point of array>: (选取圆心A)
Number of items: 3
Angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: ([Enter])
Rotate objects as they are copied? <Y> ([Enter])

到此，图形绘制完毕，希望你能举一反三，在作图中用好“tk”做好追踪的坐标点。