用Photoshop处理扫描后的图片 用Photoshop做图离不开扫描，但当我们扫描时，总因为这样那样的原因使得扫描效果差强人意，怎么办呢？其实用Photoshop可以轻松解决很多问题，下面我就向大家介绍我在这方面的心得吧。 在扫一张画报或杂志的图片时，由于画报或杂志印刷用纸的纹理较粗糙会造成网纹的产生。这是我们最大的麻烦。我在这方面的技巧是： 1．在扫描时将“dpi”的值设置得高一些。分辨率越高，扫出的图片也就越大，相对的精细程度也就越高。较高的分辨率会为下一步的图片缩小和滤镜处理创造良好的条件。
2．把图片调整到合适的大小。在“Image” 菜单下选择“Image size”选项，弹出“Image size”对话框，确定其下的“Constrain Proportions”限制比例选项为勾选状态，在“Pixel Dimensions”像素尺寸中将“Width”后的“Pixels”像素，改为“Percent ”百分比。此时的“Width”值变为100，这时你可以输入所需的百分比数值，将图片等比缩小。缩小后的网纹情况已稍稍减弱。
3．用高斯虚化消除网纹。在“Window”菜单中选择“Show channels”，这时出现了通道面板，四个通道分别为RGB、Red、Green和Blue。选择Red通道，图片显示为黑白效果。在Filter菜单中选择“Blur/Gaussian Blur”，即弹出高斯虚化对话框。调整Radius值，控制虚化的范围，使Red通道中的网纹几乎看不到，图片内容微呈模糊状即止。接着照此方法分别调整Green和Blue通道，以使该通道中的网纹消失。最后回到RGB通道，这时的图片已经没有网纹的干扰了。(注意：Radius的值不可设置得过大，以免造成对RGB通道过大的影响使图片变朦胧）。
4．调整最后效果。如果网纹过于清晰以导致Radius值设置较大，那么RGB通道中图片会有些模糊。如果想使图片的内容清晰一些，还可以执行Filter菜单中的“Shapen/Shapen”清晰效果。最后，再用“Image”菜单中的“Adjust/Levels或Curves”选项设置你所需的对比度等数值，以达到最终满意的效果。
我们通过扫描仪输入一副图像时，总是对它造成的颜色失真感到头疼，这时我们就可以通过色彩调整来弥补。
1．调整图像的色阶。打开“Adjust/levels”色阶调整对话框。仔细观看图像的像素分布图。直方图代表了整个图像或是选定区域内的色阶分布，而水平轴表示色阶值，由0到255的变化。垂直轴表示拥有的其色阶的像素个数。看上去像一座座山吧？山高的地方，表示此色阶处的像素较多，相反的，就表示像素较少了（如图）。

山分布在右边，说明图像明亮部较多。
山分布在左边，说明图像的暗部较多。
山分布在中间，说明图像的中色调较多，缺少色彩对比。
山像梳子状，说明图像色阶有跳阶的现象，某些色阶像素缺乏，无法表达渐变、平滑等效果。
2．当你觉得图像太亮，太刺眼时，可以将“Input Leves”中的亮部色阶数值改小一些，或者把亮部色阶滑块往左边拉一点，这样图像就会将亮部色阶调暗一些了。放心大胆地进行修改吧，因为如果不合意，按住Alt键，“Cancel（取消）”按钮就会变成“Reset（重设）”按钮，按一下，图像就变回初始状态了。
3．使用吸管工具，可以直观地对图像进行色阶调整。三个吸管工具分别代表暗部、中间色和亮部，单击其中一个，在图像上拾取颜色，就能改变Input中的相应滑块位置。三个工具对应三个点，暗部吸管对应黑点，中间色吸管对应中性点，亮部吸管对应白点。设置黑、白和中性点，就可以定义图像的暗部、亮部和中性色，然后通过调整色阶滑块，我们就可以扩大色阶范围。当我们通过扫描仪得到的图像色阶被压缩了时，就可以通过设置黑点、白点再扩大的方式来加大图像的暗区和亮区，使图像色阶更丰富，同时也加大了图像的明暗反差。(注意，在Lab模式下吸管工具无效)
现在怎么样？扫描出来的效果是不是靓丽多了！
（楞笑）