   Установка:

1. К сожалению, программа устанавливается только с дискет. Поэтому приготовьте
   10 чистых отформатированных дискет (1,2 Мб или 1,44 Мб) и перепишите
   дистрибутив на них. Для этого можно воспользоваться пакетным файлом
   INST_A.BAT (если Вы записываете на дискеты в дисководе A:) или INST_B.BAT
   (для дисковода B:). Во время копирования рекомендуем помечать дискеты
   теми названиями, которые Вам будут указаны, чтобы Вы не запутались во
   время установки.

2. После формирования дистрибутивных дискет можно производить установку.
   Система устанавливается из отдельных подсистем соответственно дискетам:
        - дискеты INST1 "IBM Install Master Disk" - файл INSTALL.BAT;
        - дискеты PCB1 "PCB Disk 1" - файл INSTALL.EXE.

3. Следуйте указаниям программ установки.

Installation:

1. Unfortunately, the program can only be installed from floppy disks. So prepare
   10 blank formatted floppies (1.2 MB or 1.44 MB) and rewrite
   distribution kit on them. To do this, you can use the batch file
   INST_A.BAT (if you are writing to floppy disks in drive A :) or INST_B.BAT
   (for drive B :). We recommend marking the floppy disks during copying.
   the names that will be indicated to you so that you do not get confused in
   installation time.

2. After the distribution diskettes have been generated, you can install.
   The system is installed from separate subsystems according to the floppy disks:
        - floppy disks INST1 "IBM Install Master Disk" - file INSTALL.BAT;
        - floppy disks PCB1 "PCB Disk 1" - file INSTALL.EXE.

3. Follow the instructions in the installation programs.
