
vect08:			sti
				push	ax
				push	ds
				xor		ax, ax
				mov		ds, ax
				dec		word [0x058a]
				pop		ds
				cli
				je		short .1
				mov		al, 0x20
				out		0x00, al
				out		0x5f, al
				sti
				mov		ah, 0x03
				int		0x1c
				pop		ax
				iret
.1:				in		al, 0x02
				or		al, 0x01
				out		0x5f, al
				out		0x02, al
				mov		al, 0x20
				out		0x00, al
				out		0x5f, al
				sti
				pop		ax
				int		0x07
				iret

