[preset00]
fRating=3.500000
fGammaAdj=1.301000
fDecay=1.000000
fVideoEchoZoom=0.999996
fVideoEchoAlpha=0.000000
nVideoEchoOrientation=3
nWaveMode=5
bAdditiveWaves=0
bWaveDots=0
bWaveThick=0
bModWaveAlphaByVolume=0
bMaximizeWaveColor=0
bTexWrap=0
bDarkenCenter=0
bRedBlueStereo=0
bBrighten=0
bDarken=0
bSolarize=0
bInvert=0
fWaveAlpha=0.001000
fWaveScale=2.630066
fWaveSmoothing=0.900000
fWaveParam=-0.400000
fModWaveAlphaStart=0.500000
fModWaveAlphaEnd=1.000000
fWarpAnimSpeed=100.000000
fWarpScale=0.010000
fZoomExponent=11.202057
fShader=1.000000
zoom=1.000000
rot=0.000000
cx=0.500000
cy=0.500000
dx=0.000010
dy=0.000010
warp=0.010000
sx=1.000000
sy=1.000000
wave_r=0.500000
wave_g=0.500000
wave_b=0.500000
wave_x=0.500000
wave_y=0.500000
ob_size=0.005000
ob_r=0.000000
ob_g=0.000000
ob_b=0.000000
ob_a=1.000000
ib_size=0.005000
ib_r=0.000000
ib_g=0.000000
ib_b=0.000000
ib_a=1.000000
nMotionVectorsX=63.936001
nMotionVectorsY=47.952000
mv_dx=0.000000
mv_dy=0.000000
mv_l=1.050000
mv_r=0.000000
mv_g=0.000000
mv_b=0.800000
mv_a=0.000000
per_frame_1=wave_r = wave_r + 0.25*sin(1.4*time) + 0.25*sin(2.25*time);
per_frame_2=wave_g = wave_g + 0.25*sin(1.7*time) + 0.25*sin(2.11*time);
per_frame_3=wave_b = wave_b + 0.25*sin(1.84*time) + 0.25*sin(2.3*time);
per_frame_4=warp = 0;
per_frame_5=ob_r = 0.3 + 0.3*sin(1.56*time);
per_frame_6=ob_g = 0.3 + 0.3*sin(2.15*time);
per_frame_7=ob_b = 0.3 + 0.3*cos(1.4*time);
per_frame_8=ib_r = 0.3 + 0.3*cos(1.83*time);
per_frame_9=ib_g = 0.3 + 0.3*cos(1.02*time);
per_frame_10=ib_b = 0.3 + 0.3*sin(2*time);
per_frame_11=ing = 2*sin(0.25*time);
per_frame_12=wave_x = wave_x + 0.2*sin(time);
per_frame_13=wave_y = wave_y + 0.2*cos(time);
per_pixel_1=thresh = above(bass_att,thresh)*2+(1-above(bass_att,thresh))*((thresh-1.3)*0.96+1.3);
per_pixel_2=dx_r = equal(thresh,2)*0.015*sin(5*time)+(1-equal(thresh,2))*dx_r;
per_pixel_3=dy_r = equal(thresh,2)*0.015*sin(6*time)+(1-equal(thresh,2))*dy_r;
per_pixel_4=
per_pixel_5=rot = rot + 0.5*(1-rad)*(5*sin(0.48*time*dy_r)*sin(time));
per_pixel_6=zoom = zoom - 0.75*(0.65 - 0.25*sin((dx_r+dy_r)*20*bass)-rad);
per_pixel_7=cx = cx + 0.45*sin(time)*(0.75*sin(1.25*time*dy_r)*cos(0.74*sin(dx_r*2*time)));
per_pixel_8=cy = cy + 0.45*cos(time)*(0.75*cos(1.6*time*dx_r)*sin(0.74*cos(dy_r*2*time)));
