主机性能

w3school 在线教程

## 网站主机教程

- 教程首页
- 网站主机简介
- 主机提供商
- 域名
- 主机性能
- 电子邮件服务
- 主机技术
- 主机数据库
- 主机类型
- 电子商务主机
- 图片服务器

## 建站手册

- 网站构建
- 万维网联盟 (W3C)
- 浏览器信息
- 网站品质
- 语义网
- 职业规划
- 网站主机

## 关于 W3School

## 帮助 W3School

## 广告刊例

# 主机性能

- 域名
- 电子邮件服务

首先要确定您所需要的磁盘空间和流量。

## 多少磁盘空间？

小型或中型的网站至少需要 10MB 到 100MB 的磁盘空间。

如果只考虑 HTML 页面的话，它们的平均尺寸是很小的。也许甚至不到 1KB。但是如果看一下在页面中使用的图形的尺寸，您会发现大多数图片的尺寸要比页面本身大得多。

加上图片和其他一些占用空间的元素，每张页面会占用 5KB 到 50KB 的服务器空间。

如果您计划使用大量的图像和图形元素（不涉及音频文件和视频文件），那么可能需要更多的磁盘空间。

在您挑选提供商之前，请首先明确您需要的磁盘空间。

## 月流量

小型或中型的网站每月至少需要 1GB 到 5GB 的数据传输量。

可以这样进行计算：把平均的页面尺寸乘以每月预期的页面浏览量。假设您的平均页面尺寸是 30KB，预期的页面浏览量是 50,000 张页面，那么您需要 0.03MB x 50,000 = 1.5GB 。

更大的商业站点每月通常会消耗掉不少于 100GB 的流量。

在与主机提供商签合同之前，需要搞清楚下面的事项：

- 月流量限制是多少？
- 如果超过限制，网站会被关闭吗？
- 如果超过限制，需要付额外的费用吗？
- 主机容易进行升级吗？

## 连接速度

访问者通常会使用调制解调器来访问您的网站，但是主机提供商则拥有极高的连接速度。

在 Internet 的早期，T1 连接被认为是非常快的连接。而今天的连接速度则要快得多。

1 字节等于 8 比特（这是用于传输一个字符的比特数），低速调制解调器能够传输大概 14 000 到 56 000 比特每秒（14 至 56 千比特每秒），即每秒传输 2000 至 7000 个字符，或大约 1 到 5 页文本。

一个千比特 (Kb) 是 1024 比特。一个兆比特 (Mb) 是 1024 千比特。一个 gigabit (Gb) 是 1024 兆比特。

这是目前在 Internet 上被使用到的连接速度：

名称 | 连接 | 每秒的速度
--- | --- | ---
Modem | Analog | 14.4-56Kb
D0 | Digital(ISDN) | 64Kb
T1 | Digital | 1.55Mb
T3 | Digital | 43Mb
OC-1 | Optical Carrier | 52Mb
OC-2 | Optical Carrier | 156Mb
OC-12 | Optical Carrier | 622Mb
OC-24 | Optical Carrier | 1.244Gb
OC-48 | Optical Carrier | 2.488Gb

在签合同之前，可以试试提供商服务器上的其他网站，与其他的客户交流一下也是不错的做法。

- 域名
- 电子邮件服务