**********************************************************************
**                                                                  **
**                  Windows98/95 サウンドドライバ                   **
**                  YAMAHA DS-XG PCI Audio driver                   **
**                           V 4.06.1035                            **
**                                                                  **
**********************************************************************
                                                        富士通株式会社

本readmeは、Microsoft(R)Windows(R)98 operating system 及び
Microsoft(R)Windows(R)95 operating system (以下、Windowsと表記します）
環境におけるYAMAHA DS-XG PCI Audio driverのインストール方法について説
明します。

V 4.06.1032からの改修点

Novell社製 Novell Client for windows98/95を使用した場合に、Windowsを
正常に終了出来なくなる問題を修正。

・インストール方法
サウンドドライバのインストールを行うと、インストール完了時に自動的に
Windowsが再起動します。
※インストールを行う前にフロッピーディスクを取り出して下さい。
 1) 起動中の全てのアプリケーションを終了して下さい。
 2) [スタート]ボタンをクリックします。
 3) [ファイル名を指定して実行]クリックします。
 4) [ファイル名を指定して実行]ダイアログが表示されます。
   「ドライブ:\フォルダ\setup」（ドライバのあるドライブ名とフォルダ名）
    を入力してください。
    例)
    Cドライブのtempフォルダにある場合
    C:\temp\setup
 5) [ＯＫ]をクリックします。
 6) [YAMAHA DS-XG Driver Setup]が起動し、ファイルのコピーが始まります。
    コピーが完了すると、Windowsが自動的に再起動されます。

  以上でインストールは終了です。

・商標および著作権
  Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国
  における登録商標です。
  その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。
