

-------------------------------------------------------
         Microsoft Windows 98th OEM自述文件
                升级版的预安装与安装
	           2001 年 6 月
-------------------------------------------------------

(c) Microsoft Corporation 版权所有, 1999

本文档是对 Microsoft Windows 98th OEM文档的补充和更新。

目录

1.  关于无错安装的快速提示
2.  一般安装问题
3.  从 MS-DOS 安装 WINDOWS 98th OEM
4.  执行清洁引导 
5.  反病毒软件
6.  安装过程中使用“磁盘扫描程序”查找硬盘问题
7.  安装期间的 CAB 错误 
8.  删除 WINDOWS 98th OEM
9.  压缩驱动器的潜在问题
10. 在 WINDOWS NT 下安装 WINDOWS 98th OEM
11. 安装过程出错消息
12. 硬件通知
13. 内存管理程序
14. 磁盘高速缓存管理程序
15. 使用终止并驻留 (TSR) 程序和驱动程序


1. 无错安装的快速提示
=====================
禁用系统中运行的所有反病毒程序。如果安装过程中这些实用程序仍在
运行系统可能停止响应。

注意：某些系统有内嵌的反病毒功能。如果在“BIOS/CMOS”设置中启用
该选项，您会收到有关“病毒可能活动”或“主引导记录”已更改的警
告。必须允许进行这样的更改以便安装程序顺利完成。详细信息请参阅
您的反病毒软件文档。

运行“磁盘扫描程序”可检查和修复有关硬盘的问题。

关闭所有正在运行的程序。其中包括禁用屏幕保护程序、“高级电源管
理”设置和可能导致“安装程序”停止响应的任何其他程序。详细信息请
参阅“执行清洁引导”。

2. 一般安装问题
===============
如果有“Number Nine Imagine 128”显示适配器，或“STB Velocity
128 3D AGP”(Nvidia Riva 128)，则应从 MS-DOS 运行“安装程序”，
或将显示驱动程序更改为 VGA。


升级到 Windows 98th OEM的完全安装版
------------------------------------
如果有升级版的 Windows 98，“安装程序”将提示您查找系统上合格的
升级产品。如果“安装程序”没有找到以前版本的 Windows，将提示您
插入以前的介质以便验证其合格性。


Windows 98th OEM要求的磁盘空间
-------------------------------
由于许多因素影响计算 Windows 98 所需的磁盘空间的总量，这些数字
只是根据典型 Windows 98 安装估计出来的。

典型 Windows 95 升级大约需要 275 MB 的可用磁盘空间，但根据系统
配置，也可能多至 380 MB。
完全安装 Windows 98 在 FAT16 驱动器上需 330 MB 可用磁盘空间，但
根据系统配置和安装所选择的选项，可能介于 300 MB 到 400 MB
之间。
完全安装 Windows 98 在 FAT32 驱动器上需要 300 MB 可用磁盘空间，
根据系统配置和所选择的选项，可能介于 270 MB 到 388 MB 之间。

另外，如果将 Windows 98 安装到 C 以外的驱动器，“安装程序”还需
驱动器 C 上有多达 25 MB 的可用空间以便在安装
过程中创建系统文件和日志文件。

卸载：如果要在升级前备份 Windows 95，可在安装过程中选择“保存系统
文件”选项。这将允许您在出现问题时卸载 Windows 98th OEM。

但是，在有些情况下您不能这样操作：

* 当前 Windows 安装位于已压缩的驱动器上。
* 安装到了一个新目录或者在没有以前版本可用的情况下进行清洁
   安装。
* 正在运行的 MS-DOS 版本低于 5.0。

请制作新启动软盘！由于实模式和保护模式内核已更改为支持 FAT32，
Windows 98th OEM启动磁盘与早期版本的 Windows 不兼容。因此，
首次安装 Windows 98th OEM时一定要制作新启动盘，即使您不准备
使用 FAT32。


Windows 3.x 的程序管理器
------------------------
Windows 98 不再支持程序管理器。系统中保留程序管理器
(Progman.exe) 只是出于疑难解答考虑，但它并不包含任何组。另外，
如果从 Windows 95 升级，现有的 .grp 文件将被删除。安装
Windows 98 时会引起部分问题。如果从 Windows 3.x 升级，旧的
.grp 文件将保留在系统中，程序管理器依然会保留部分功能。如果
要继续使用“程序管理器”，在升级至 Windows 98 之前必须备份现
有的 progman.ini 和 *.grp 文件。


3. 从 MS-DOS 安装 WINDOWS 98th OEM
===================================
如果用清洁或新的硬盘启动，或者从以前版本的 Windows 运行“安装
程序”有问题，则必须从 MS-DOS 运行“Windows 98 安装程序”。尽管
从 MS-DOS 安装通常较慢，但它是最安全的方式，在其他安装类型失败
时应该使用该安装方式。

MS-DOS 引导热键：
----------------
有几种方式可将系统安全引导到 MS-DOS 命令提示符状态下。最简单
的方式是使用下列热键：

* Windows 98th OEM
引导计算机时按住 CTRL 键。这将直接进入 Windows 98 引导菜单
（F8 键仍然有效，但在 Windows 98 中没有“正在启动 Windows 98”
提示，因此很难确切知道何时按 F8 键）。

* Windows 95
当系统提示“正在启动 Windows 95”时按 F8 键。这会将您带入
Windows 95 引导菜单。

* MS-DOS 6.x
在“正在启动 MS-DOS”时按 F8 键。这将允许您手工选择要加载的
驱动程序或跳过您的系统文件。

* 实模式 CD-ROM 驱动程序
您需要加载实模式 CD-ROM 驱动程序以便访问 Windows 98th OEM
光盘。如果之前已经运行“Windows 98 安装程序”并已创建“启动
盘”，则可以使用该磁盘上的 CD-ROM 驱动程序。如果没有“启动盘”，
则需要运行随 CD-ROM 硬件提供的安装程序。

访问 CD-ROM 驱动器后，可以切换到含有 Windows 98th OEM光盘的
驱动器，然后键入：SETUP。现在应该继续安装过程。


编辑 CONFIG.SYS 和 AUTOEXEC.BAT 文件
------------------------------------
计算机的 Config.sys 和 Autoexec.bat 文件通知计算机在启动时要
加载哪些程序和设备（如 Autoexec.bat 文件中的病毒扫描程序可使
计算机自动加载）。某些程序或设备可导致 Windows 98th OEM安装程
序不能正确运行。要删除或禁用这类程序或设备，需要编辑 Config.sys 
和/或 Autoexec.bat 文件。

编辑 Config.sys 和 Autoexec.bat 文件

1. 在 Windows 3.1 或 3.11 中，单击“文件”，单击“运行”，键入
   Sysedit，然后按 ENTER 键。在 Windows 95 中，单击“开始”，单击
   “运行”，键入 Sysedit，然后按 ENTER 键。

2. 在 Config.sys 或 Autoexec.bat 对话框中，在要禁用的行的开头
   键入 REM。

3. 保存更改然后重新启动计算机。

关于安装实模式 CD-ROM 驱动程序的提示
------------------------------------

目前运行 Windows 95：
如果目前正在运行 Windows 95，则已经加载了部分 CD-ROM 驱动程
序。如果可以关闭系统切换至 MS-DOS 方式，同时仍可使用 CD-ROM 
驱动器，请尝试执行以下操作：

*  重新启动，然后在提示“正在启动 Windows 95...”时按下 F8 键。
*  选择“Command Prompt Only”。
*  在 C:\ 提示符下键入：DosStart.bat。

现在应该能够访问 CD-ROM 驱动程序。

安装过程中无法访问 CD-ROM 驱动器：
如果在 Windows 98 安装过程中不能访问 CD-ROM，可以尝试执行以下
操作：

*  重新启动，在提示“正在启动 Windows 95...”时按下 F8 键，
   然后选择“Command Prompt Only”选项。如果正在运行 MS-DOS，
   直接引导到命令提示符下。
*  编辑 Autoexec.bat 文件。键入“Edit Autoexec.bat”。
*  删除引用 Mscdex.exe 一行前面的文本“Rem by Windows 98 Setup”。
*  依次按下 ALT、F 和 X 键退出“编辑器”并在提示保存时保存该文件。
*  重新启动。安装程序应能够自动继续执行，否则请再次运行“安装程序”，
   并在提示时选择“安全恢复”。

从硬盘安装“Windows 98th OEM”
-------------------------------
将所有安装文件复制到硬盘然后从硬盘安装，可以消除与文件复制和
磁盘 I/O 有关的问题。同时还可以卸载 CD-ROM 驱动程序释放常规
内存以减少该类安装中因内存不足造成的错误。要本地复制安装文件，
请执行以下操作：

从 Windows 95 中：
*  除了安装程序所需的磁盘空间以外再释放 120 MB 磁盘空间。从
   Windows 95 升级，“安装程序”通常需要 165 MB 磁盘空间。
*  在该驱动器上创建名为“W98Flat”的临时文件夹以储存安装程序文件。
*  将 Windows 98 CD 上 Win98 文件夹中的内容复制到刚创建的临时
   文件夹中。也可复制 Win98 子文件夹，但如果空间不足，则不必
   复制。
*  重新启动计算机。当提示“正在启动 Windows 95...”时按下 F8
   键，然后选择“Safe Mode Command Prompt Only”。
*  现在切换到包含 Windows 98 安装文件的临时文件夹然后键入：
   SETUP。

从 MS-DOS：
*  确认可访问 CD-ROM 驱动器。详细信息请参阅上面的内容。
*  除了安装程序所需的磁盘空间以外再释放 120 MB 磁盘空间。
   从 Windows 95 升级，“安装程序”通常需要 165 MB 磁盘空间。
*  在有足够空间的驱动器上创建名为“W98Flat”的临时文件夹
   存储安装文件。要创建临时文件夹，请切换到对应的驱动器盘符
   然后键入：MD W98Flat。
*  切换到 Windows 98th OEM CD-ROM 驱动器中的 Win98 目录：
*  然后键入以下命令将 Windows 98 安装文件复制到刚创建的临时
   文件夹：
   Copy *.* <驱动器盘符>\W98Flat
*  复制所有的文件后，重新启动系统，然后通过忽略启动文件执行
   清洁引导。详细信息请参阅“执行清洁引导”。
*  切换到刚复制文件的文件夹然后键入以下命令启动“安装程序”：
   SETUP。


4. 执行清洁引导
===============
第三方设备驱动程序、实用程序或其他程序可能妨碍成功安装。清洁
引导系统可解决这些问题。通过下列操作可执行清洁引导：

使用软盘启动计算机：
* 从“Windows 98 启动磁盘”启动。该磁盘允许有或没有 CD-ROM
  驱动程序的加载选项，并且是运行安装程序的清洁环境。
* 从以前版本的 Windows 95 或 MS-DOS 引导磁盘启动。
  这将不能访问 CD-ROM 驱动器，但按照上述步骤将安装文件复制到
  硬盘时则可以使用该方式启动。

Windows 95 Safe Mode Command Prompt Only:
*  启动系统然后在提示“正在启动 Windows 95...”时按 F8 键。
*  选择“Safe Mode Command Prompt Only”。这将不能访问 CD-ROM
   驱动器，但按照上述步骤将安装文件复制到硬盘时则可以使用该方
   式启动。

Windows 98th OEM逐步引导：
如果想手工加载某些驱动程序，请执行以下操作：
*  启动系统然后在提示“正在启动 Windows 95...”时按 F8 键。
*  选择“Step by Step”选项。
*  对要加载的设备选择“是”。在多数情况下，应该对
   Himem.sys 选择“是”。

需要更多内存的 Windows 95/MS-DOS 清洁引导：
对 Config.sys 作如下修改可增加可用内存。也可以对引导磁盘作这
样的修改。（注意：这些只是您应该加载的驱动程序。）

Device=Himem.sys
Device=EMM386.exe noems
Dos=high,umb
Device=drvspace.sys /move
	（可选的 - 只有使用 DriveSpace 压缩时）

创建 Windows 98 启动磁盘：
如果在将多数文件复制到硬盘上之后 Windows 98 安装程序失败，通过
使用 bootdisk.bat 实用程序能够创建启动磁盘。
*  引导到 MS-DOS 提示符下。
*  进入 \Windows\command 目录。
*  运行 Bootdisk.bat 程序，该程序将提示您创建启动磁盘。

该磁盘包含普通实模式 CD-ROM 驱动程序，再次运行安装程序时这些
程序可能有用。

5. 反病毒软件
=============
安装 Windows 98 时确保没有正在运行的反病毒程序。如果该程序为
终止并驻留程序，请删除 Autoexec.bat、Config.sys 和 Win.ini
文件中对该程序的引用。

如果 BIOS 有内嵌的病毒保护，请在运行安装程序前禁用该病毒保护。
要禁用该病毒保护，必须使用您 BIOS 的 CMOS 安装程序。详细信息，
请参阅您的计算机文档。

请参阅下面特定反病毒程序的说明。

CMOS/BIOS- 启用的病毒保护：
某些系统提供内嵌的病毒保护。如果启用该病毒保护，系统可能会警
告您“病毒可能活动”或“主引导记录已经更改”等消息。您必须允许
发生这些更改。如果选择还原以前设置，系统可能不再启动。

Norton AntiVirus：
如果已安装 Norton AntiVirus，在初始文件复制过程结束时将收到
以下警告：

	Application Wininst0.400\Suwin.exe is
       attempting to update the Master Boot Record
        
应该选择“Continue (C)”以便完成安装程序。如果不允许发生这些更改，
安装程序将停止响应。

Dr. Solomon's AntiVirus:
如果正在运行 Dr. Solomon's AntiVirus 实用程序，可能在安装过程中
试图创建“启动磁盘”时会遇到蓝屏的 Ios.vxd 中致命例外错误。在进
程栏指示到 20% 时应该单击启动磁盘屏幕上的“取消”。这将允许安装
程序继续。要解决该问题，请在其 Web 站点上查找 Dr. Solomon's
AntiVirus 软件的更新版。

6. 安装过程中使用“磁盘扫描程序”查找硬盘问题
=============================================
Windows 98th OEM安装过程中运行的“磁盘扫描程序”版本只检查
有无错误而并不加以修复。如果有问题，只有解决这些问题，才能继
续安装过程。要解决这些问题，请退出安装程序然后从 Windows 95
或 MS-DOS 运行“磁盘扫描程序”。有关使用“磁盘扫描程序”解决
这些问题的详细信息，请参阅下面的内容。

修复硬盘问题：
安装过程中如果看到消息，通知您必须运行“磁盘扫描程序”解决该
问题，请执行以下操作解决该问题。

如果正在通过 MS-DOS 或以前版本的 Windows（如 Windows 3.1）
安装 Windows 98th OEM：

1. 退出 Windows。

2. 如果是从软盘安装，请将 1 号安装磁盘插入软盘驱动器，然后在
  命令提示符下键入以下命令：

	a:scandisk.exe /all

   其中“a”是装有 Windows 磁盘的驱动器。

3. 如果通过 CD 安装，请插入 CD，然后键入以下命令：

        d:\win98\scandisk.exe /all

   其中“d”是装有 CD 的驱动器。

4. 按照屏幕提示操作，然后解决“磁盘扫描程序”找到的问题。

5. 启动 Windows，然后再次运行“安装程序”。

如果正在通过以前版本的 Windows 98 或 Windows 95 安装 Windows 98th OEM：

1. 退出“安装程序”。

2. 在“开始”菜单上，指向“程序”，指向“附件”，指向“系统工
   具”，然后单击“磁盘扫描程序”。

3. 检查硬盘和主驱动器有无错误，然后修复发现的任何问题。必须
   对所有驱动器进行完全表面扫描，否则“安装程序”仍会发现问题。

运行“磁盘扫描程序”的问题：
在某些情况下“磁盘扫描程序”可能无法修复问题或可能产生错误。

您正在运行“磁盘空间管理 3”压缩程序：
如果系统上已安装 Drvspace3 压缩程序，可能没有足够的常规内存。
要释放内存，可以尝试以下操作：

* 如果正在运行 MS-DOS 6.x，可以运行 Memmaker.exe 为完成“磁盘
  扫描程序”释放足够的内存。
* 有关如何执行需要更多内存的清洁引导请参阅“通过 MS-DOS 安装
  WINDOWS 98”。
* 运行 Windows 95 时检查您的驱动器。

如果没有足够内存，或者安装程序运行“磁盘扫描程序”时有其他问题，
通过使用 /IS 选项运行安装程序可忽略安装程序中的“磁盘扫描程序”。
为此，请键入以下命令：

	setup /is

注意：我们并不推荐您安装过程中忽略“磁盘扫描程序”。如果这样，
硬盘可能会存在可导致不能正确安装或运行 Windows 98 的问题。


7. WINDOWS 98 安装期间的 CAB 文件错误
=====================================
在安装 Windows 98 或安装需要从原始 Windows 磁盘或 CD-ROM 中
复制文件的组件时，可能会遇到以下信息提示：

 - 安装程序检测到以下解码错误：
   “无法解开安装程序 (.CAB) 文件，安装程序将尝试从该状态下恢复，
   单击‘确定’继续”。

 - “安装程序无法从 Windows 98 CD 中复制全部文件，请用软布擦拭 
   Windows 98 CD，然后放入 CD-ROM 驱动器并单击‘确定’。如果仍
   出现该信息提示，请参阅 Setup.txt 文件中有关 CAB 错误的章节，
   该文件位于 Windows 98 CD 的 Win98 目录”。

这种情况可能由以下原因而引起：

 - Windows 98 CD-ROM 可能已损坏、沾有手印或污迹或者存在划痕。

 - CD-ROM 驱动器工作不正常，可能因 CD-ROM 震动过大而导致激光头
   无法准确读取数据。

 - 计算机超频过度。解压缩 Windows 98 CAB 文件需要频繁访问内存，
   如果计算机的时钟频率超过默认设置值，将有可能造成解码错误。
   对于没有超频但散热存在问题的计算机，也有发生解码错误的可能。

 - 计算机的 RAM 或缓存损坏或存在故障。例如，您可能同时使用了
   EDO 和非 EDO 内存，或使用了速度不同的 RAM。即使表面上看来 
   Windows 运行没有问题，但迫于大量文件解压缩和磁盘访问操作所
   带来的额外负荷，将可能产生解码错误。

 - 在 BIOS 和设备管理器中启用了“Bus Mastering”或“Ultra DMA”。
   可能使数据传送过快而造成系统处理不及。

 - 正在使用第三方内存管理程序。

 - 计算机中存在病毒。

要解除该出错消息，请执行以下操作： 

1. 从 CD-ROM 驱动器中取出 CD-ROM，将其旋转一定角度（四分
   之一或半圈），然后重新装入驱动器并单击“确定”。

2. 从 CD-ROM 驱动器中取出 CD-ROM，用软布擦拭后重新装入驱
   动器，然后单击“确定”。

3. 尝试使用实模式 CD-ROM 驱动程序，如果无法确定您所用 CD-ROM 
   驱动器的实模式 CD-ROM 驱动程序，请尝试使用 Windows 98
   启动磁盘所带的 CD-ROM 驱动程序。Windows 98 启动磁盘支持
   大多数类型的 CD-ROM 驱动器，包括 IDE 和 SCSI 的 CD-ROM 
   驱动程序。请从 MS-DOS 下运行 Windows 安装程序。 

4. 在硬盘驱动器中创建名为 W98flat 的空文件夹，将 CD-ROM 中
   Win98 文件夹的内容复制到所创建的 W98Flat 文件夹。如果无
   法将 CD-ROM 中 Win98 文件夹的内容复制到硬盘，则表明 CD-ROM 
   可能已经损坏。

5. 使用病毒检测软件检查计算机中有无病毒。

6. 使用以下命令运行 Windows 98 安装程序：

   setup /c
    
   使用该开关项可略过 SMARTDrive 运行过程，虽然这将使安装程序的
   运行减缓，但却可以使运行环境更加可靠。

7. 如果 Windows 98 仍出现 CAB 出错消息，可以将 CD-ROM 中的全部 
   Windows 98 CAB 文件中手工解压缩到硬盘，然后从硬盘运行 Windows 98 
   安装程序。解压缩 Windows 98 文件大约需要 300 MB 可用硬盘空间，
   可以使用 Ext.exe 实用程序解压缩 Windows 98 文件。该程序可在
   Windows 98 启动磁盘和 Windows 98 CD-ROM 的 \Oldmsdos 文件夹
   中找到。要手工解压缩 Windows 98 文件，请按以下步骤操作：

   a. 在软盘驱动器中插入 Windows 98 启动磁盘，然后重新启动计算机。

      注意：如果没有 Windows 98 启动磁盘，请参阅“从 MS-DOS 下运行
      Windows 98 安装程序”中的“安装实模式 CD-ROM 驱动程序提示”。
 
   b. 在命令提示符下，键入 ext。

   c. 当提示输入 CAB 文件的位置时，键入第四步中所创建 W98Flat 文件
      夹的路径。

   d. 当提示输入需要解压缩的文件时，键入：

      *.*

   e. 当提示输入存放解压缩文件的位置时，键入先前创建的 W98Flat 文件夹
      的路径。 

      注意：这将无法解开 Precopy1.cab 和 Precopy2.cab 中的 CAB 文件。

   f. 在解压缩所有文件之后，从硬盘上的 W98Flat 文件夹运行安装程序。

8. 最后，如果上述所有步骤均告失败，请尝试降低计算机的运行速度。要降低
   计算机的运行速度，请使用以下某个或所有方法：

    - 更改计算机的 CMOS 设置，包括总线控制、外部/内部缓存、RAM 设置/时
      钟设置以及与计算机运行速度有关的其他设置。关于如何更改这些设置的
      信息，请参阅计算机附带的文档。


8. 从系统中删除 WINDOWS 98th OEM
=================================
保存系统文件：
为了便于以后在需要时卸载 Windows 98th OEM，“Windows 98th OEM
安装程序”向用户提供了备份以前版本的 Windows 的选项。要启用该选项，
当遇见安装过程的提示时必须选择“保存系统文件”选项。于是安装程序将
为卸载 Windows 98 而创建以下必需的隐藏文件：
  * Winundo.dat
  * Winundo.ini
  * Winlfn.ini

注意：删除这些文件将妨碍卸载 Windows 98th OEM。

如果满足以下任何条件，则无法卸载 Windows 98th OEM，然后安装
程序将提示您保存系统文件：

* 当前 Windows 安装位于已压缩的驱动器上。
* 您正在安装到新目录或没有以前可用版本的情况下进行清洁安装。
* 正在运行版本低于 5.0 的 MS-DOS。

注意：必须将删除 Windows 98th OEM所必需的文件保存在本地硬盘上。
您不能将其保存在网络驱动器或软盘上。只要两个或多个驱动器有适当
的可用空间，可以选择要保存卸载信息的驱动器。

还有几种操作会妨碍 Windows 98 在“安装程序”完成后进行卸载。
以下是导致从系统上删除卸载信息的项目列表：

* 将硬盘转换为 FAT32
* 使用 DriveSpace 压缩硬盘

注意：执行转换或压缩操作前这些实用程序应该警告您将丢失卸载信息。

删除 Windows 98th OEM：
删除 Windows 98th OEM并将系统完全还原到以前版本的 MS-DOS
和 Windows 3.x 或 Windows 95：

1. 单击“开始”，指向“设置”，然后单击“控制面板”。
2. 双击“添加/删除程序”。
3. 在“安装/卸载”选项卡上，单击“卸载 Windows 98”，然后单击
  “添加/删除”。

或者，如果启动 Windows 98 时有问题，请使用“启动磁盘”启动
计算机，然后通过“启动磁盘”运行 UNINSTAL。

注意：需要关闭 Windows 98 才能运行 UNINSTAL。如果计算机在关闭
Windows 98 时出现问题，请重新启动计算机，并在看到“正在启动
Windows 98”时按 F8 键。然后单击“Command Prompt Only”从命令
提示下运行 UNINSTAL。

如果安装程序没有完全完成而您想还原 MS-DOS 和 Windows 3.x 或
Windows 95，可以从硬盘上的 \Windows\Command 目录下运行 UNINSTAL。
也可以从“启动磁盘”上运行该命令。

如果未将文件保存在驱动器 C 中，可以使用 /w 选项指定
文件所在的驱动器。例如：

        uninstal /w e:

其中 e: 是包含以前系统文件的驱动器。

如果正在运行 Windows 98 而您想删除卸载文件以释放磁盘空间，请
执行以下操作：

1. 单击“开始”，指向“设置”，然后单击“控制面板”。
2. 双击“添加/删除程序”。
3. 在“安装/卸载”选项卡上，单击“旧的 Windows 3.x/MS-DOS 系
   统文件”，然后单击“删除”。或单击“删除 Windows 95 系统文件”
  （卸载信息）。

将无法删除 Windows 98。

9. 压缩驱动器的潜在问题
=======================
如果有压缩的硬盘，可能会收到在压缩的驱动器的主分区上没有足够
的空间的消息。安装程序不得不将某些文件复制到您的启动驱动器、
启动驱动器的主机或 Windows 驱动器的主机上。如果收到这条消息，
请释放指定驱动器上的空间，然后再次运行安装程序。
尝试执行以下操作：

* 如果可能，应将 Windows 安装到未压缩的驱动器上。

* 删除主分区上任何不需要的文件。

* 如果正在运行 Windows 3.1 并有永久交换文件，请尝试缩小该交换
  文件。在“控制面板”中，双击“增强的 386”，然后单击“虚拟内
  存”。修改交换文件的大小。

* 使用磁盘压缩软件释放已压缩驱动器的主驱动器的某些空间。如果
  已使用“DriveSpace”或“DoubleSpace”压缩驱动器，请执行以下
  操作：

  1. 退出 Windows。
  2. 运行 Drvspace.exe 或 Dblspace.exe。
  3. 选择要释放其主分区空间的已压缩驱动器。
  4. 在“驱动器”菜单上，单击“更改大小”，然后根据需要调整可用
     空间的大小。

  如果使用“Windows 95 Drivespace”或“Drvspace3 from Plus!”来
  压缩驱动器，请执行以下操作：

  1. 启动 Windows。
  2. 从“开始/程序/附件/系统工具/磁盘空间管理”选择“磁盘空间管理”。
  3. 选择要释放其主分区空间的已压缩驱动器。
  4. 在“驱动器”菜单上，单击“更改大小”然后根据需要调整可用
     空间的大小。

如果使用其他压缩软件，如 Stacker，请参阅软件文档。
注意：可能您已注意到安装文件报告主驱动器上的可用空间大小与您
想象的不一样。Windows 将某些空间用来创建交换文件。Windows 不
运行时这部分空间不列入可用空间。

注意：如果安装过程中创建“启动磁盘”，不要将已压缩的磁盘用作
“启动磁盘”。

10. 在 WINDOWS NT 下安装 WINDOWS 98th OEM
==========================================
不能在任何版本的 Windows NT 上安装 Windows 98，但是可以在单个
系统上共同存在。然而，考虑到兼容性问题，我们建议您将它们分别
安装在单独的硬盘或分区上。如果已经安装 Windows NT，“Windows 98
安装程序”将自动添加到 Windows NT 引导菜单上以允许用户在
Windows 98 和 Windows NT 间多引导。

如果不能再引导 Windows NT，应该用 Windows NT 恢复磁盘启动然后
选择“修复”选项恢复 Windows NT 引导文件。

将 Windows 98 安装到带 Windows NT 创建的驱动器的系统时，将
收到以下出错信息：

“安装程序已经检测到您的硬盘有 64K 簇 FAT 分区。因为“磁盘扫
描程序”无法在这种簇大小的磁盘上工作，安装程序无法继续。”要
完成安装程序，您必须对硬盘进行重新分区，使分区成为 32K 或更小
簇大小的 FAT 文件系统，然后重新启动安装程序。

在运行安装程序时使用参数“/is”，即 Setup /is，将忽略“磁盘扫描程
序”并可避免该问题。

用 Windows NT 建立双启动方案
----------------------------
要在 x86 计算机上建立双启动配置，请使用常规方法安装操作系统，
然后按以下说明编辑 Boot.ini 文件，该文件中存储了所有系统方案
信息，它是在安装期间在计算机的根目录下自动创建的。

编辑 Boot.ini 文件：

1. 在 Windows“资源管理器”中，依次单击“查看”、“文件夹选
   项”和“查看所有文件”。

2. 确保清除“隐藏已知文件类型的扩展名”复选框，然后单击“确定”。

3. 右键单击 Boot.ini 文件，然后单击“属性”。

4. 清除“只读”复选框，然后单击“确定”。

5. 右键单击 Boot.ini 文件，单击“复制”，右键单击“资源管理器”
   对话框中的空白区域，然后单击“粘贴”创建名为“复件 Boot.ini”
   的备份副本。

6. 双击 Boot.ini 文件。

7. 按如下格式在该文件的 [operating systems] 部分添加其他操作系
   统的名称和位置：

	[operating systems]
	C:\Winnt="Windows NT 4.0"
	C:\="Microsoft Windows"

8. 保存并关闭 Boot.ini 文件。

9. 右键单击 Boot.ini 文件，然后单击“属性”。

10. 选中“只读”复选框，然后单击“确定”。

11. 安装程序错误消息
====================
该部分列出安装过程中遇到的特定消息并提供下一步相关操作的信息。

Message SU0018
“安装程序无法在启动驱动器上创建文件，也无法安装 Windows 98。
启动驱动器的根目录下文件太多，或者引导驱动器盘符已被重新映射。”

驱动器的根文件夹最多可容纳 512 个项目（文件和文件夹）。该消息
指出“安装程序”检测到计算机的根文件夹下的项目太多，而安装程序
无法创建安装 Windows 98 所需的文件。
移走或删除驱动器根文件夹中的部分文件，然后再次运行安装程序。

“无法恢复的安装程序错误。”消息
“无法恢复的安装程序错误。在此系统配置之下安装程序无法继续。
请单击‘确定’退出安装程序。”该错误可能由多种因素引起。
详细信息，请参阅第二部分“常规安装说明”和“从 MS-DOS 安装 
WINDOWS 98th OEM”。

“长文件名”错误消息
如果看到消息：“安装程序检测到在这个目录下安装了长文件名程序。
安装程序无法继续运行。”请退出安装程序，然后用长文件名的卸载
功能，删除计算机内的长文件名。详细信息，请参阅“查看软件”。

“内存不够”消息
如果遇到“内存不够”消息，请注释掉 TSR，然后将设备驱动程序加载
到上端内存区。

有关如何执行该操作的详细信息，请从网址 
http:// support.microsoft.com/support/kb/articles/q134/3/99.asp
参阅 Microsoft 知识库文章 Q134399“如何为 MS-DOS 程序增加常规
内存”。

“磁盘空间不够”消息
下面的操作可恢复磁盘空间：

* 右键单击“回收站”，然后单击“清空回收站”。

* 删除 Internet 浏览器高速缓存文件夹中的内容。

* 删除带扩展名 .bak 和 .tmp 的文件。

* 删除不用的文件夹（先备份数据）。

* 如果不想将计算机配置为同时运行 Windows 98 和 MS-DOS，请删除
  旧的 MS-DOS 文件夹（首先必须有可访问 CD-ROM 驱动器的启动磁盘。）

* 从以前安装的 Windows 95 中删除隐藏文件 Winundo.dat。

* 如果不想将计算机配置为同时运行 Windows 3.1 和 Windows 98，
  请删除旧的 Windows 3.1 文件夹。

安装程序无法写到临时目录
分配给临时目录的磁盘空间不够时可能出现该消息。如果其他驱动器上有
可用空间，请使用以下命令行更改临时目录的位置：

	Setup /T:<驱动器盘符>:\TEMP

如果其他驱动器上也没有可用空间，请释放一些磁盘空间，然后再次
运行安装程序。请参阅“磁盘空间不够”消息部分以查看可以删除的
文件列表。

如果有 Multimedia Cloaking 并正在从软盘安装 Windows 98，可能
不能成功运行安装程序。如果看到有关“安装程序无法读取 .cab 文
件”的消息，请执行以下操作：

1. 从 Config.sys 和 Autoexec.bat 中删除引用 Cacheclk.exe 的行。
2. 重新启动计算机。
3. 再次运行安装程序。

消息 SU0010、SU0012、SU0015 或 SU0016
如在安装过程中收到以上消息之一，请参阅“在运行 WINDOWS NT 且已装
有 WINDOWS 98、运行 OS/2 的系统。
安装 WINDOWS 98th OEM”。

消息 SU0011
如果您的硬盘受密码保护，将无法完成安装程序。您必须首先删除密码
保护。详细信息，请参阅计算机文档。

消息 SU0013
要安装 Windows 98，启动磁盘必须为 MS-DOS 引导分区。如果将启动
驱动器格式化为 HPFS 或 NTFS，运行安装程序前必须创建一个 MS-DOS
引导分区。有关创建 MS-DOS 引导分区的详细信息，请参阅计算机文档。

如果安装了第三方分区软件（如 EZ 驱动器或磁盘管理程序）也可能收到
该错误消息。果真如此，请重新引导系统然后从 MS-DOS 命令提示符运行
安装程序。详细信息，请参“从 MS-DOS 运行安装程序”。

标准模式消息
如果获得以下任何错误消息，请从 Config.sys 删除所有内存管理程序
（如 EMM386.exe、QEMM 或 386Max），然后再次运行安装程序。

        标准模式：无效的 DPMI 返回。
	标准模式：MS-DOS 扩展程序出错。
	标准模式：MS-DOS 扩展程序严重出错。
	标准模式：错误分配程序中的未知堆栈。
	标准模式：堆栈溢出。

注意：如果仍有问题，请将 EMM386.EXE 重新添加到 Config.sys
文件并排除所有范围。例如：

	device=c:\windows\emm386.exe x=A000-FFFF

如果遇到这些问题或如果安装过程中计算机停止响应，请打开
SmartDrive 中的双缓冲区。多个 SCSI 硬件驱动器和某些
ESDI 驱动器需要双缓冲区。

要打开双缓冲区，请将以下行添加到 Confis.sys 文件的开头：
	device=c:\windows\smartdrv.exe /double_buffer+

其中“c:\windows”是 Windows 目录的路径。

“安装程序无法备份您的系统文件”消息
如果在安装程序保存系统文件时看到该错误消息，可能是由于没有
足够的磁盘空间，特别是在已压缩磁盘上。请在保存系统文件的驱
动器（默认驱动器是 C）上删除不需要的文件，释放磁盘空间。

在许多系统中，卸载可能要求多达 75 MB 空间。如果安装程序没有
提供保存系统文件的选项，可能需要很少的可用磁盘空间。

“在此系统配置之下安装程序无法继续。”
如果看到该消息，可能有旧的不兼容磁盘分区。运行安装程序前，
需要备份您的数据然后重新分区您的磁盘。

消息 SU0167
计算机上存在叫做“Desktop”的文件夹。请重新命名或移走当前的
“Desktop”文件夹，然后再次运行安装程序。

消息 SU0168
您的计算机上所安装的操作系统无法通过本版安装程序升级，请使用 
Windows 95（或 Windows 98）升级版。

这种情况可在从前一版本 Windows 上安装 Windows 98 的 OEM 版时
产生。
-或-
应用程序安装了 OEM 版的 SetupX.dll，使当前版本的 Windows 被视
为 OEM 版本。

如果可能存在此类问题，请用当前安装介质中的正确版本替换 SetupX.dll 
文件。

1. 将 Windows 95 或 Windows 98 CD 插入 CD-ROM 驱动器。
2. 在命令提示符下，键入 CD-ROM 驱动器的盘符。
3. 键入 Extract /a base4.cab SetupX.dll /l c:\
4. 将 SetupX.dll 从 C: 复制到 Windows\System 目录。
5. 重新运行 Windows 98th OEM安装程序。


“SU99xxxx”消息
SU99 是添加在错误前面的前缀，对于这些错误，安装程序没有特定的
错误消息。这些错误通常由常规内存不足引起。如果您已创建“启动
磁盘”，请退出安装程序，关闭计算机，插入启动磁盘，然后重新启动计
算机。然后，从 MS-DOS 命令提示符下运行安装程序。

“安装程序没有足够的常规内存检查计算机的硬盘。”

- 或 -

“安装程序无法检查计算机上的硬盘。”

如果收到此类错误，安装程序将无法运行“磁盘扫描程序”来检测硬
盘。可能原因为运行安装程序时常规内存不足，或硬盘含有“磁盘扫
描程序”无法修复的错误。要避免此类错误：
重新启动系统，切换至 MS-DOS 方式。
运行 ScanDisk /all。
再次运行安装程序。

如果安装程序依然出错，请重新启动系统，切换至 MS-DOS 方式，并
运行 Scandisk /all /surface。此过程可能要花费一段时间，但它可
以确保硬盘正常工作。如果使用这些选项运行 ScanDisk 之后，安装
程序依然不能继续，就必须运行 Setup /is 以忽略 ScanDisk。

注意：建议不要忽略 ScanDisk，只有完全确认磁盘不含错误时才使用
此操作。如果依然存在错误，安装程序将失败，可能再也无法启动系统。


12. 硬件说明
============
本部分包括可能妨碍 Windows 98th OEM成功安装的特定系统配置的说明。

Sager NP8200 或 Wedge Technologies 466/DX2
要点：如果在 Sager NP8200 或 Wedge Technologies 466/DX2 便携
计算机上安装 Windows 98，该计算机将无法使用，即使重新安装以前
版本的 Windows 也不行。

即插即用网络卡和 16 位实模式驱动程序
需要运行网络接口卡 (NIC) 的 16 位实模式驱动程序（如果使用 DLC
或其他实模式协议，这种情况较常见）时，您的即插即用卡可能不能工作，
因为在加载 16 位 NIC 驱动程序时 Windows 98 还没有打开即插即用卡。
另外，某些 16 位 NIC 驱动程序不识别即插即用卡（多数 NE2000 即插
即用卡都属该类型）。

>>> 使用带 16 位 NIC 驱动程序的即插即用卡。

1. 运行即插即用卡附带的 Softset 实用程序。然后将该卡设置为非
   即插即用模式。

2. 双击“控制面板”中的“网络”，然后删除该网络卡。

3. 在“控制面板”中，双击“添加新硬件”，然后按照屏幕提示操作。
   Windows 98 将检测您的网络卡。

如果将来更改为 32 位保护模式 NIC 驱动程序，可以再次运行
Softset 打开该卡的即插即用模式。

Intel EtherExpress 16 NIC 和 PCI 计算机
如果在使用某些 Diamond Speed Star PCI 视频卡的 PCI 计算机上
使用 Intel EtherExpress 16 NIC，系统可能不响应或在初始化时
遇到问题。这些问题与 Windows 98 无关，它们发生在各种操作系统
平台上。如果在 PCI 计算机上遇到其他有关 EtherExpress 16 的问题，
请向 Microsoft 报告问题并替换该卡。

对于下列视频卡，可与销售商联系新的视频 BIOS 更新版。

- 带 BIOS 版本 1.01 的 Diamond Speed Star PCI 视频卡
- Diamond Viper PCI VGA 视频适配卡
- Diamond Stealth 视频卡，Bios v1.03

IBM Thinkpad Model 750x/755x/360x
如果您有这些模块（包括子模块如 C、CE、CX、CS 和 CSE），在安装
Windows 98 前请从 IBM 电子公告牌或关于 CompuServe 的 THINKPAD
论坛，为计算机配置 BIOS 和/或 Mwave 驱动程序的更新版。

如果没有升级您的 BIOS，在计算机启用或关闭挂起模式时移动鼠标
可能会出现问题。

Toshiba Computers
ltmodem 驱动程序 2.16 或更早版本以及 Toshiba Windows 95 
实用工具必须在安装 Windows 98th OEM之前升级。

请访问以下站点获取更多信息：

美国 - http://pcsupport.toshiba.com/
加拿大 - http://www.toshiba.ca/my_html/filelib.htm
日本 - http://www5.toshiba.co.jp/tpmc
澳大利亚和新西兰 - http://www.isd.toshiba.com.au/personal_computers/files_drivers
欧洲 - http://support.toshiba-tro.de/Win98SE
或访问 Toshiba 电子公告牌：
+49-941-7807 999 Analog
+49-941-7810 500 ISDN 1
+49-941-7813 131 ISDN 2

其他支持，请在《用户手册》中查找最相近的 Toshiba 支持联系人。



13. 内存管理程序
================
如果计算机上安装了 QEMM，建议在安装 Windows 98th OEM前将其从
Config.sys 文件中删除。安装 Windows 98th OEM后可以重新添加。

下列内存管理程序与 Windows 98th OEM不兼容或可能引起问题。建议从
Config.sys 和 Autoexec.bat 文件中将它们删掉，使用 Windows 98th OEM
提供的 useEmm386.exe 和 Himem.sys 来管理内存。

        Allemm4.sys - All Charge 386 Version 3.1
        HPemm386.sys 和 HPemm486.sys
        HPmm.sys - HP Memory Manager（安装前必须删除）
        Iemm.sys Memory Manager
        Intel(R) Expanded-Memory Emulator (Ilim386.sys)
        Maximizer Memory Manager (Maximize.com)
        NetRoom Memory Manager (RM386.sys)
        QMAPS Memory Manager Version 5.16
        UMB PRO Version 1.07

注意：386MAX 的文档建议您别将 EXT 参数设置为低于 64。如果将该
参数设置为 0，安装程序将失败。

注意：如果从 Config.sys 文件中删除包含 Rm386.sys 的行，则需要
安装随 Windows 或 MS-DOS 提供的 Himem.sys。请将以下行添加到
Config.sys 文件中：

        device=<路径>\himem.sys

其中 <路径> 是 Windows 或 MS-DOS 文件的位置（例如 C:\Windows）。


14. 磁盘高速缓存程序
====================
运行安装程序前，建议您删除任何第三方磁盘高速缓存程序，然后用
Windows 98 提供的 Smartdrv.exe 替换这些程序。

如果正在运行下列磁盘高速缓存实用程序，请删除该程序。在某些情况
下，安装程序将为您删除。

  386MAX Disk-Cache 实用程序 (Qcache.exe)
     （不要与 SmartDrive 一起使用）
  Cache.exe Disk-Cache 实用程序
  Cache.sys Disk-Cache 实用程序
  Flash Disk-Cache 实用程序 (Flash.exe)
     （不要与 SmartDrive 一起使用）
  Hyperdisk Disk-Cache 实用程序（不要与 SmartDrive 一起使用）
  Icache.sys Disk-Cache 实用程序
  IBMcache.sys Disk-Cache 实用程序
  Mace Disk-Cache 实用程序 (Mcache.sys)
  Norton Speed Drive Disk 实用程序 (SPEEDRV)
  Norton Utilities Version 5.0 and 6.1 (DISKREET, NCACHE)
  PC-Cache（PC Tools disk cache 实用程序）（安装前必须删除）
  PC-Kwik Disk-Cache 实用程序 (Pc-kwik.exe)
  PC_Kwik Disk Accelerator
  PC-Kwik Version 1.59 (Pck.exe、Pskscrn.exe、Pckey.com)
  PC Tools(TM) Disk-Cache 实用程序 (Pc-cache.com)
  Secretdisk II Disk-Cache 实用程序 (Fast512.sys)
      （不要与 SmartDrive 一起使用）
  Super PC-Kwik Disk-Cache 实用程序 (Superpck.exe)


15. 使用终止并驻留 (TSR) 程序
=============================
APPEND (MS-DOS)
请不要在 Windows 98 下使用 APPEND 实用程序。该程序防止
Windows 和基于 Windows 的程序为您正在使用的文件创建有效的完整
路径文件名 (WFP)（WFP 是文件的完整名称，包括驱动器盘符和完整的
路径说明，并以根目录开头。）

Autocon Version 2.0e、Bootcon Version 1.60 和 Boot.sys
这些程序允许在启动计算机时选择不同的配置。因为
Windows 98 安装程序只修改 Config.sys 和 Autoexec.bat 文件中
的第一节，所以在安装 Windows 98 后必须手工修改这些文件。
详细信息，请参阅程序文档。

Cubit Version 3.01
与 Windows 98 一起使用 Cubit 时，请不要压缩 Windows System
文件夹或从 Config.sys 文件加载的任何文件。

升级到 Windows 98th OEM前，请确保在硬盘上，Windows 的老版本没有被
压缩。安装 Windows 98th OEM后可以重新压缩这些文件。

Doubledisk Version 2.5
如果在 Windows 98 中使用 Doubledisk，Windows 98 将试图访问
“幻影”磁盘驱动器。“幻影”驱动器出现在使用 Doubledisk 创建压
缩驱动器时。例如，如果计算机上有驱动器 A、B 和 C，而您使用
Doubledisk 创建驱动器 F，则 Windows 98 和 MS-DOS 认为驱动器
D 和 E 也存在，即使这两个驱动器实际上并不存在。可以使用 DRVOFF
实用程序防止 Windows 识别“幻影”驱动器。要订购 DRVOFF 实用程序
的副本，请与 Vertisoft 联系。

Infinite Disk Version 2.1
在 Windows 98 中不能正常运行 Infinite Disk version 2.1。请在
运行安装程序前删除 Infinite Disk 软件，或与软件销售商联系与
Windows 98 兼容的 Infinite Disk 软件版本。

>>> 从计算机上删除 Infinite Disk：

1. 解压缩任何已压缩文件。

2. 从 Config.sys 和 Autoexec.bat 文件中删除以下行：

	iddrv.sys
	idres.exe
	protect /c

3. 重新启动计算机然后再次运行安装程序。
 

NetWare(R) NetBIOS
在许多配置中，NetWare NetBIOS TSR 与 Windows 98 不兼容。在大
多数情况下，安装程序将检测 NetWare NetBIOS 然后从计算机将启
动命令删除。但是，如果已将 NetWare NetBIOS 设置为从 Autoexec.bat
文件外的地方（例如从其他批处理文件）启动，则安装程序无法检测
NetWare NetBIOS。在这种情况下，您需要手工删除 NetWare NetBIOS。
Windows 98 包括可替代 NetBIOS 使用的与 IPX/SPX 兼容的协议。有关
将 Windows 98 配置为使用该协议的详细信息，请参阅 Networks.txt。

Newspace Version 1.07
Windows 98 与该磁盘压缩实用程序不兼容。

Norton Desktop for Windows (Ep.exe)
如果从 Autoexec.bat 文件中加载数据恢复程序 Erase Protect
(Ep.exe)，安装 Windows 时请禁用该程序，特别是在以前版本的
Windows 上升级时更应该如此。因为 Erase Protect 试图保存所有
删除文件的副本，运行安装程序时可能会用尽磁盘空间。

建议您对永久交换文件运行 Erase Protect。如果正在使用临时交换
文件，请从清除保护中排除扩展名为 .tmp 或 .swp 的文件。

在 Windows 98 下 Norton Disklock versions 3.01 and 3.5 不能
正常工作。运行安装程序前要删除该软件，或者与 Symantec 产品支持
联系获取与 Windows 98 兼容的 Disklock 版本。

关于从计算机删除上 Disklock 的详细信息，请参阅 Norton Disklock
文档。

PC Tools Deluxe(TM) Version 7.1 (DATAMON)
如果使用 \SENTRY+ I 选项加载 PC Tools DATAMON，若磁盘空间不足
则安装程序可能失败。加载 DATAMON 时请不要使用 \SENTRY+ I 选项。

加载 SmartDrive 后请不要加载 DATAMON。如果加载 SmartDrive 后加载
DATAMON，计算机可能会失败。关于删除 DATAMON 的详细信息，请参阅
PC Tools 文档。

PC Tools Deluxe Version 6.0 (DESKTOP)
如果在 Windows 中想从命令提示符下启动 PC Tools，计算机可能会
失败或自动重新启动。如果在 Windows 中从命令提示符下使用 MS-DOS
命令，也可能出现这些问题。

PC Tools 的 7.0 版可以解决这些问题。但是，如果启动 Windows 前
已加载 DESKTOP，请不要从命令符下加载 DESKTOP。如果这样操作，
退出 Windows 时计算机可能会失败。
建议您从 Windows 98 提供的 PIF 运行 DESKTOP。

SUBST (MS-DOS)
安装过程中可能会遇到有关 SUBST 的问题，但是，在安装 Windows 98
后可以安全添加该程序。

UNDELETE
如果运行带 SENTRY 选项的 UNDELETE 命令，安装程序可能会出现问题，
而且在安装过程中可能用尽磁盘空间。建议您运行安装程序前
从 Config.sys 和 Autoexec.bat 文件中删除 UNDELETE。

注意：SENTRY 选项将创建隐藏目录 Sentry。删除文件时，UNDELETE
将该文件从其当前位置移动到 Sentry 目录。从 Config.sys 或
Autoexec.bat 文件中删除 UNDELETE 前，请在所有驱动器上使用
UNDELETE/PURGE 命令释放磁盘空间。

如果没有删除 Undelete，安装程序将为您禁用该命令。
