使用awdflash强刷bios教程：
1、把主板的bios与awdflash刷bios工具拷贝到同一目录下。
2、在DOS下运行Awdflash.exe。
3、在File Name to Program里输入BIOS名，包含后缀名。后按回车键后出现是否保存原有BIOS的界面。
4、如果要保存BIOS，按Y，进入保存BIOS界面，如果不保存BIOS，按N键跳转到第五步，按N键后出现刷BIOS确认界面。
5、按Y键后开始出现刷BIOS界面。
6、BIOS刷完后按F1重启。
7、按F1重启电脑。
8、到这一步BIOS就刷好了。
总结一下：把你要升级的bios文件与awdflash一个目录，叫a.bin 直接在dos 下面输入awdflash a.bin就行了(格式awdflash空格 文件路径)，回车后，只显示： 欲使用的新bios文件路径 a.bin 直接回车，就开始刷新，刷完后，下面会闪烁让你重新启动。

Awdflash.exe参数：
/?：显示帮助信息
/py ：自动完成BIOS的刷新任务
/sy：备份原来的BIOS到磁盘
/sb ：在升级BIOS时强行跳过BootBlock模块
/cp：在刷新结束后清除即插即用数据(ESCD)
/cd：在刷新BIOS结束后清除DMI数据
/r：在刷新BIOS结束后自动重启动
/pn：不运行升级程序
/sn：不备份系统老的BIOS文件
/sd：保存DMI数据到一个文件
/cks：在更新BIOS时显示备份文件的数据
/tiny：只占用很少的内存
/e：刷新结束后自动回到DOS命令行状态
/f：刷新时使用原来的BIOS数据
/ld：在刷新结束后清除CMOS数据并且不重新引导系统
/cksxxxx：把老的备份BIOS文件与新的BIOS文件进行比较校验