Ｗｉｎｆｏｗｓ９X Ｐｌｕｓ 说明书

| 3DT |

Ｗｉｎｆｏｗｓ９X Ｐｌｕｓ 说明书

Ｗｉｎｆｏｗｓ９X Ｐｌｕｓ，一个小到能够完全装入 １２８ＭＢ 优盘进行超高速启动以及运行的Ｗｉｎ９X操作系统，也是最低要求 ４８６的电脑就能正常运行的系统 ，开机系统资源剩９８％，系统本身启动３秒完全进入界面。
此系统是在Ｗｉｎ98第一版核心或者Ｗｉｎ98二版核心建立起来的。因为Ｗｉｎ98拥有目前主流的系统功能，在游戏娱乐，程序开发，图形设计都有不错的表现，也是几乎每个人计算机都有的操作系统。但由于这样或者那样的种种问题，使的Ｗｉｎ98并没有像Ｗｉｎ95那样有着长久的持续性。现在很多人都在使用ＷｉｎXP的新型系统，的确，激动人心的功能的确很多，但由于系统要求高，真正要很好地跑动它，256MB内存，PIII CPU才够，庞大的系统加上高内存的占用，真能让你再去很好的运行大型软件[3D MAX，PS，CS GAMES]就仅仅256MB内存显然不够了。我们知道，内存是重要的提高性能的手段之一，只有使用占用内存少的系统才可能保持系统的稳定，和高性能。从所有的Ｗｉｎ9X家族挑选，Ｗｉｎ98显然是最符合我们要求的。既能具备目前最流行的系统功能，又能有较少的系统占用，是非常符合个人电脑系统规范的。其实在实践中，我们发现Ｗｉｎ98 Bate 2是个具有95的系统效率，Ｗｉｎ98的系统功能，一个非常不错的系统，但因为是测试版，有很多的问题以及官方限制。正因为如此，系统的小巧，与功能的强劲成为我们追逐的目标,我们既不是微软的崇拜者也不是微软的反对者，我们只要求自己运作的系统更高效而稳定，我们是一群DIY的狂热者，通过自己的努力和追求，使的Ｗｉｎｆｏｗｓ９X Ｐｌｕｓ就此孕育而生。Ｗｉｎｆｏｗｓ９X Ｐｌｕｓ系统的众多特性不是Ｗｉｎ ＸＰ就能取代的，这也正是我们对此系统制作的意义，存在与使用的价值。此系统本来是针对老鸟级用户群的，但由于写了详细说明，使的新手同样适用。
下面我们来看一下这个系统被DIY的主要功能分析：
１：众所周知，Ｗｉｎｆｏｗｓ95 OSR2 开始了捆绑IE浏览器，这样使的系统比原Ｗｉｎｆｏｗｓ95 要增大不少，对内存的要求又进一步提高，直到现在，很多人都愿意去自定义IE是否安装卸载，现在Ｗｉｎｆｏｗｓ９X Ｐｌｕｓ能让你梦想成真，你不仅仅能随时自定义安装卸载IE，而且你还能自定义安装卸载Ｗｉｎ98的MSHTML核心，MSHTML核心对系统资源占用很大，使的系统启动速度慢，所以，仅仅卸载IE是不够的，要彻底还原成系统本身速度，必须要把附加的MSHTML核心卸载。 因此Ｗｉｎｆｏｗｓ９X Ｐｌｕｓ不仅能够完全清除IE，还能完全清除掉MSHTML核心文件。以下这些卸载都是经过很多实践，才保证非常的安全和稳定的。同时更有意义的是，由于没有MSHTML的核心支持，网络上所有针对IE的网页病毒都将对此系统无效，同时没有MSHTML核心文件，就像一个纯操作系统一样，拥有高速，和极低的系统资源消耗。你完全可以自定义安装第三方优秀的 网络浏览器 ，如Opera，网景等。
２：完全清除了Ｗｉｎ98自带的老版本DIRECTX的核心文件，系统不带任何的DIRECTX核心文件。这样你能安装真正干净的DIRECTX8.1新核心，我们都知道，DIRECTX是不可能卸载的，所以世面上卸载DIRECTX工具，并没有清除DITECTX的核心文件，只是对注册表做了版本修改而已，才使的你能够安装老版本DITECTX。即使是DIRECTX本身新版本升级安装也是覆盖式安装，而不是卸载式安装，一些老版本的文件，依然存在于系统和注册表，给系统的运行和执行效率造成隐患，平时玩3D游戏莫名其妙的死机也有可能是这样造成。
３：对Ｗｉｎ98进行了大量修改以及优化，使的新的Ｗｉｎｆｏｗｓ９X Ｐｌｕｓ系统仅仅只有60-70MB，仍然不失去扩展性以及功能。Ｗｉｎｆｏｗｓ９X Ｐｌｕｓ系统的缩减不是以废除功能为代价，这与其它的WIN系统缩减有着根本的区别,同时我们又做了很多优化，和修改，使的它的系统资源占用极少，完全能够再现过去Ｗｉｎ95系统高效的辉煌。基与98第一版的Ｗｉｎｆｏｗｓ９X Ｐｌｕｓ开机系统完全进入内存仅仅占用内存24MB，基于98第二版的Ｗｉｎｆｏｗｓ９X Ｐｌｕｓ开机仅仅占内存32MB，至始至终，要比正常的Ｗｉｎ98系统占用的内存要少很多。本系统和原Ｗｉｎ98系统功能完全一样，你完全能够正常安装基与Ｗｉｎ98系统的驱动和软件工具。
下面让我们来看Ｗｉｎｆｏｗｓ９X Ｐｌｕｓ的主要特点功能的清单：
1.完全自定义卸载安全 IE DIRECTX 以及 WMP 播放器等核心文件，只能适用于系统捆绑的版本。
2.我们都知道系统任务栏在95 98 98SE NT甚至2000 都是16色的，显示的图标并不美观，然而，WINME，XP却没这个问题。在这个系统中，我们修正了这个问题，让系统任务栏图标与ＸＰ一样美观。下面是比较图示:原系统 之后 。
3.系统本身具有反ＰＩＮＧ功能，使得外界无法ＰＩＮＧ到你的存在，以保证个人上网的安全性，对于个人用户，你将不再需要消耗内存和系统资源来运行网络防火墙，其实你已经非常的安全了。
4.打开了９８系统本身的ＣＰＵ降温参数，经过测试有效，在ＣＰＵ空闲时期能降温５度以上，这样你就不再需要消耗内存和系统资源来运行其它类型的ＣＰＵ降温程序，和２０００一样具备系统自动ＣＰＵ降温。
5.ＩＧＭＰ,１３９漏洞，ＩＣＳ共享网络问题，对于９８SE关机BUG等补丁补完，这样系统将不会再有任何官方BUG问题。
6.基于９８一版的蓝屏系统不稳定问题使用了９８二版新的蓝屏系统不稳定问题解决方案，基于两个核心的系统都具有同样的稳定性。
7.在注册表中添加了类似比较著名的优化软件ＨＡＲＥ[号称提速300%]主要优化功能技术，你将不再需要去消耗任何的系统资源就能获得应用程序在系统上的性能提升。
8.全面的优化了磁盘性能，能在不超频的基础上，提高[10%]硬盘在系统中的运行速度。
9.使用了最合理，也是经过很多使用实践中得出的缓冲参数，使得这个系统不再像过去９８系统那样，释放内存不及时，造成系统资源急速下降，最后死机，现在你将不再需要去消耗任何的系统资源运行其他的内存释放软件，就能使系统及时释放系统资源。
10.优化了软驱性能，关闭了软驱的先进先出任务模式，这样你在用软盘的同时也能正常的做其它事情。
11.注册表内置了最新的ADSL加速参数，实际测试使得ADSL加速3倍，不过只适合PPPoE内置ADSL猫。如果你是外置ADSL猫[比如我]强烈建议使用网卡与猫的连接方式，然后去http://dsl-speed.org 下载这款ADSL优化软件，并且以局域网的优化参数来优化猫，速度有很大提升，原因也正是因为连接的方式。[对于我看起来是突破了ADSL1MB入口上限速度，加速到了4MB入口的速度，也就是4倍]。 12.其它的加速，如菜单显示加速，系统启动速度的加速，任务无响应加速等其它小加速根据合理情况，几乎全补完。
13.替换了一些系统文件以及工具，比如磁盘碎片整理使用的是WINME速度最快的磁盘整理工具，对与一版还替换了NDIS之类的网络核心文件，使的基于第一版的系统与基于第二版的系统功能性无差别。
14.放入了一些非常不错的小工具，每一个几乎是350KB左右，虽然很小但功能很强大，比如进程查看器，它几乎可以与2000的进程查看媲美，任何能够躲避９８任务进程查看，但在它的面前却完全暴露出来。它的最大作用就是用于查看系统是否中了未知木马，其它小工具不再描述。
15.进行了一些病毒免疫，CIH，以及欢乐时光，网页格式化之类的早期比较猖獗的病毒免疫。这些都是零资源占用的。如CIH免疫程序在系统启动时在寄存器打个记号自动退出了。
16。打开了高速无损ＣＤ音轨直抓取功能，你只要将ＣＤ放入光驱，然后打开读取这张ＣＤ，你将发现这张ＣＤ已经以ＷＡＶ格式音乐文件出现，你直接以光驱高速读取速度将ＷＡＶ文件直接ＣＯＰＹ到硬盘就可以了，而不会出现任何爆音，想象一下用５０Ｘ无损抓取的快感。
17.整个系统修整成最新的类ＸＰ界面，使的系统界面更加人性化美观化，这一切都是零资源占用的，不消耗任何系统资源。对于我而言，太立体华丽的系统工作环境对于任何从事长期计算机工作者更加伤眼，甚至工作精力。
。。。　。。。
下面我们来考论一下安装问题，当然对于新手有必要这么做，老鸟自然轻车熟路。
在安装前请保证你备份了Ｃ盘的重要数据，因为安装会清除Ｃ盘所有数据！！！
如果你想安装基于第一版WIN９８核心的系统请把ＷＩＮ９８第一版光盘原文件拷入硬盘Ｄ或者Ｅ盘，绝对不能是Ｃ盘，如果是安装基于第二版WIN９８核心的系统ＷＩＮ９８请把第二版光盘原文件拷入硬盘Ｄ或者Ｅ盘，绝对不能是Ｃ盘。
1.通过软盘启动或者光盘系统等方式进入纯ＤＯＳ系统环境，由于使用的是ＧＨＯＳＴ境像文件，所以我们用ＧＨＯＳＴ来安装。如果你不会使用。请使用帮助文件包内带的自动安装模式，你想安装基于第一版９８核心的系统就在ＤＯＳ下输入ＳＥＴＵＰ１如果是第二版就输入ＳＥＴＵＰ２，将自动安装并且启动，整个安装过程１５秒左右。
这一步也是最重要的，那就是拷贝根据自己电脑配置情况的系统优化文件，拷贝到具体的位置到这，如图显示:
如果你的电脑低于３２ＭＢ，则不需要拷贝，那么其它的３２ＭＢ，６４ＭＢ，１２８ＭＢ，２５５ＭＢ以上的电脑的系统优化文件都分别放在名为３２ＭＢ，６４ＭＢ，１２８ＭＢ，２５６ＭＢ文件夹内，请自行从中把文件拷贝覆盖到Ｃ：\ＷＩＮＤＯＷＳ，也就是图内所指的地方。
完成后你将在　系统控制面版　的　系统设备　看到这个
没错，你现在没有安装任何驱动程序。
2.注意：不管新手也好还是老鸟也好，一定按这个顺序安装驱动程序，先安装你的硬件光盘自带的驱动程序［如你的显卡，声卡，主板驱动］然后再通过 控制面版　中的　添加新硬件　来安装系统驱动程序
按以上界面选　下一步　来完成硬件扫描，
最后选　完成　，系统开始自动安装硬件驱动。
不过在安装之前，系统会询问一次你的ＷＩＮ９８系统原盘文件的地方，需要你来指向：如图这样指向
选择确定就开始自动安装系统驱动程序了。
不过对于有些设备我们可能还会遇到这种情况，驱动程序不存在，需要你来指向，没关系，既然是安装系统驱动，系统配置文件肯定存在这个设备的驱动安装信息的。所以我们按如下图所示处理，
发现什么了吗？对了，把所有的选项都不要勾选，然后一直点　下一步　即可完成这个设备系统驱动程序的安装，最后我们完成了驱动程序的安装。
最后我们把ＸＰ界面风格打开吧，
这样你的系统界面就变的很美观了。在操作过程中至少并不会有意的影响你的注意力。
如果你要自定义安装或者卸载上面所说的ＩＥ　ＤＩＴＥＣＴＸ等，可以进入这里你将会看到
如果你使用了ＷＩＮ系统自带的注册表检测备份工具，那么你将在这里找的你的注册表备份:按字母rb＋数字排列，数字越大表示越新近备份的 。如图
当所有的都完成时，你再使用GHOST备份系统，这样你就有一份完全适合你自己电脑的高速操作系统的原始备份了,这样一切都完成了。
最后我们来考论一下此系统使用过程中的问题，以保证系统持续高速：
１.请不要再使用任何与优化相关的类型的工具，这些工具将把系统已经内置好的优化参数复原或者修改，事实上，系统内置的优化参数是经过大量测试以及实践验证绝对可靠的参数。请不要删除系统下的 CONGIG.SYS 文件，此文件也是必须的优化文件，能优化内存以及磁盘性能。由于系统内置了类似ＨＡＲＥ优化技术参数，也不要再使用ＨＡＲＥ这样的优化软件，经过测试，由于占用了系统资源，在高负载情况，系统速度反降。所谓３Ｄ优化功能，经过测试对于我的８Ｘ　ＧＦ４４０ＭＸ　显卡完全无效，没有任何提升。请不要再使用如优化大师，ＣＡＣＨＥＭＡＮ之类的优化软件，优化大师我是１.0就开始使用了，直到现在最新版本对于它的每个优化细节以及参数都非常了解，比如在缓冲上以及ＡＧＰ，ＰＣＩ，内存并发优化选项上作出错误的建议值，事实上有个ＣＰＵ延迟参数，经过网路查看，仅仅在一个非常小而且陌生的站点看到此参数的介绍，经过我的实际测试［ＰＣＭＡＲＫ２００２］，这个所谓新添加的参数不但速度没有提升，反而下降，影响了ＣＰＵ以及内存的工作。这仅仅是一个例子，还有其它的不再详叙。系统已经所内置的优化参数不但有效，而且已包含优化大师以及其它国外主流类型的优化软件的所有参数。你完全不需要再去运行它们，否则会造成系统性能反降。
２.关于注册表减肥的问题，很多人都喜欢用魔法兔子，优化大师之类的删除式注册表减肥工具，就我个人使用而言，注册表垃圾是清除了一部分，但同时也清除了其它有用参数的一部分，当使用了它们后，至少我现在的ＩＥ已经不再具备网络控件升级功能了。比如ＦＬＡＳＨ控件下载升级，这可够糟的。不过现在好了，我附带了一个注册表压缩优化工具，在不动用注册表的情况下，对注册表进行压缩减肥，这样更可靠，安全。
３.对于在安装新驱动程序或者软件时，当系统出现要　覆盖系统文件　提示对话框时，会要你选择是否保留此文件　经验告诉我们，一般选择　是　也就是保留此文件，这样可以减少系统以后出现意外故障的可能性之一。
４.如果你要向文章开头所说的，就是将此系统放入　１２８ＭＢ　Ｕ盘　来极大的提高系统的启动以及运行速度。我们推荐的最佳黄金搭配是基于９８一版本的ＰＬＵＳ系统＋ＤＩＲＥＣＴＸ　8.1＋Ｏｐｅｒａ　网页浏览器[任何针对IE的网页病毒都将无效]或者是以最小安装模式安装的ＩＥ５浏览器，98一版完全进入内存只要大约２４ＭＢ，９８二版是要大约３２ＭＢ，经过实际测试，９８一版整体性能要好与二版，同时一版系统体积比二版要小将近１０ＭＢ！但经过我们处理的系统中，无论是基于９８一版还是９８二版，功能和扩展都几乎一样，可以通过安装主板驱动支持ＵＳＢ2.0最新接口协议，所以这样的搭配系统性能是最好的，整个系统容量也是最小的玩最新的游戏，做设计，上网浏览都完全支持。如果你的显卡是ＧＦ２以下的，我推荐你安装老版本驱动，这样速度更快，而且保证驱动程序容量更小。现在新的驱动，动不动就是１０多ＭＢ。如果你的显卡是ＧＦ３以上，强烈建议你安装omega　nvidia加速驱动程序［驱动之家有下载］，我的显卡在以重质量的驱动安装模式下，居然提高１０００多分［３ＤＭＡＲＫ测试］，也就是提高性能２０%左右，如果你是以重性能安装模式的话，显卡速度会更快。
５.对于VIA芯片主板用户，你们有福了。除了安装4IN1驱动外，现在有一款没有放在4IN1的全新磁盘驱动程序VIA Bus Master Miniport，4IN1附带的磁盘驱动VIA Bus Master Filter Driver是与WIN系统驱动结合一起的驱动工作模式，而VIA Bus Master Miniport完全取代了WIN系统的磁盘驱动，同时提供了更多的磁盘功能。如磁盘性能速度增强，系统快速启动[NT 2000下支持]，支持磁盘UDMA传输协议的随时更改。经过SIS软件测试，我的硬盘[MAXTOR 钻石9代 2MB缓冲版本]，速度已经明显超越了IDE UDMA 100 磁盘矩阵RAID的速度，由于MAXTOR 钻石9代支持最新的ATA-133传输协议，而要完全发挥它，必须要8MB缓冲才行，驱动程序Miniport就是一个将冲内存划出2MB来进行磁盘缓冲从而很明显的提高了磁盘性能。此驱动下载地址在:http://downloads.viaarena.com/drivers/others/IDE_MPD3014.zip
６.VIA用户的BIOS最优化设置:

`Fast Gate A20 Option : ENABLED`
`Video BIOS shadowing : DISABLED`
`Video BIOS cacheable : DISABLED`
`xxxxx - xxxxx Shadow : ALL DISABLED`
`IDE prefetch mode : ENABLED`
`Init Display First : AGP or PCI (SELECT YOUR CARD TYPE)`
`IDE HDD Block Mode : ENABLED`
`IDE 32-bit transfer mode : ENABLED`
`Assign IRQ for VGA : ENABLED`
`PCI/VGA palette snoop : DISABLED`
`PNP OS Installed : ENABLED (UNLESS YOU WANT TO MANUALLY ASSIGN IRQ's)`
`Resource Controlled By : AUTO (UNLESS YOU WANT TO MANUALLY ASSIGN IRQs AND DMAs)`
`AGP aperture size : 128`
`AGP master 1 WS write : ENABLED***`
`AGP master 1 WS read : ENABLED***`
`Bank 0/1, 2/3 DRAM timing : TURBO***`
`CPU to PCI write buffer : ENABLED`
`Delayed Transaction : ENABLED`
`DRAM speculative leadoff : ENABLED***`
`DRAM Data Integrity Mode : NON-ECC (UNLESS YOU HAVE ECC MEMORY)`
`Delay DRAM read latch : (THE LOWER, THE FASTER：值越低，速度越快)***`
`Fast writes : DISABLED`
`Memory parity/ECC check : DISABLED***`
`Passive Release : ENABLED`
`PCI Concurrency : ENABLED`
`PCI master 0 WS write : ENABLED***`
`RAS active time : (THE LOWER, THE FASTER：值越低，速度越快)***`
`RAS to CAS delay : (THE LOWER, THE FASTER：值越低，速度越快)**`
`Read around write : ENABLED`
`SDRAM Bank Interleave : 4-bank/way`
`SDRAM CAS Latency Time : 2**`
`SDRAM cycle length : 2**`
`SDRAM Precharge control : ENABLED`
`Spread spectrum (modulation): DISABLED`
`System BIOS cacheable : DISABLED`
`Video RAM cacheable : DISABLED`
`8 bit I/O Recovery Time : 1`
`16 bit I/O Recovery Time : 1`
`Turbo frequency : ENABLED`
`VLink 8X Support : ENABLED [请一定要打开此选项，能极大增强磁盘性能］`
`DRAM Command Rate : 1T Command`
`AGP Mode : 8X [此选项只支持AGP8X规范的显卡]`
`DBI-Output for AGP Trans : ENABLED [此选项只支持AGP8X规范的显卡]`

`** = 如果你的内存能正常的支持它, 否则请使用较大的值`

`*** = 虽然能增强性能但会造成系统不稳定, 如果你遇到任何问题`
`请使用系统默认参数设置`

７.关于我的个人电脑配置以及主要使用经验　ＵＮＩＫＡ　ＶＩＡ　Ｐ４Ｘ４００　芯片主板［稳定支持ＦＳＢ５３３　ＤＤＲ３３３　ＡＴＡ－１３３　超线程Ｐ４　ＣＰＵ，内带６声道并且有独立数字输出接口的声卡］经过实际测试，居然能稳定把ＤＤＲ３３３内存超成ＤＤＲ４００，其实这款主板是台湾电子大厂Shuttle浩鑫原厂生产的主板，而不是ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＣＨＩＮＡ，做工确实不错，由于ＵＮＩＫＡ　ＢＩＯＳ升级慢，我的主板直接刷新成Shuttle浩鑫的ＢＩＯＳ，因为这两家的此款主板完全一模一样，不会多一个零件，也不会某一个线路走向不同。ＰＭＩ　ＤＤＲ３３３内存，开始觉得有些陌生，不过从包装上，以及品质上都不错［不需要更改ＢＩＯＳ参数能稳定上ＤＤＲ４００］，同时这款内存杂牌货较少，容易买到真品。ＭＡＸＴＯＲ　钻石　９代，支持ＡＴＡ－１３３与主板完美结合，性能直超IDE UDMA 100磁盘矩阵磁盘性能。ＣＰＵ　Ｃ４　２.4G 这是和超线程Ｐ４　2.4G一样内核的ＣＰＵ，经过ＨＷＩＮＦＯ查看，Ｃ４　2.4G果然有两个ＣＰＵ存在，只是其中一个被ＩＮＴＥＬ参数设置为无效，但它是实际存在的，我相信很多的ＤＩＹ者已经发现这个这个问题，应该有人在努力将Ｃ４ 2.4G以上的ＣＰＵ超线程功能打开。经过最新版ＳＩＳ　ＭＡＸ３测试，Ｃ４的浮点与整数性能居然与Ｐ４　2.4G一样，可能是测试问题吧。 ＵＮＩＫＡ　ＧＦ４　ＭＸ４４０　3.6ＮＳ内存　带ＴＶ以及ＤＢＩ输出的８Ｘ规范显卡，显卡的超频性能不错，完全可以稳定改造成ＥＬＳＡ显卡，虽然ＧＦ４可以改造成专业显卡，但由于文章不是很详细，期待着将它改造成专业显卡。微星的５２Ｘ光驱，由于光驱能根据盘的本身特性来使用最合适的读取速度，感觉不错，不过有趣的是，无法使用世面上的ＤＩＳＫ　ＳＰＥＥＤ光驱调速对其手工调速。
主要使用经验:不安装网络防火墙，实际上对于个人用户而言，此系统已经非常安全，能通过系统本身问题进行入侵，这简直不大可能。不安装病毒防火墙，是的，安装病毒防火墙每次访问任何文件，首先给通过病毒防火墙的许可，极大降低了磁盘的读取性能，同时又占用系统资源，我总是在我认为不能信任的文件上通过启动杀毒软件进行查杀，时常用我给大家的进程查看器看是否中了未知木马。有了如此良好的习惯，事实上，我的ＷＩＮ系统一年半也没有重装过，也没有中过木马或者病毒的记录。
ＦＡＱ:系统本身的一些问题
系统 刷新 功能 请改用 Ｆ５键，所有窗口最小化［显示桌面］功能请使用ＷＩＮ键＋Ｍ键。
你可能会遇到很少的一些软件无法正常运行，比如最新的ＳＩＳ　ＭＡＸ３系统测试软件，一般涉及到了最新的系统比较低层函数的软件都会无法运行，但实际上这样的软件是比较少的，你可以通过运行此软件的老版本来解决，如你可以使用ＳＩＳ　２００２　ＳＰ１则完全可以正常运行。对于ASP PHP网络程序开发者而言，请安装IE5+PWS即可支持ASP，PHP还要加装PHPHOME即可。
使用许可以及协议:
任何人或者团体不要将此系统运用于商业行为，任何一个持有合法授权协议的ＷＩＮ系统的用户，是能够根据授权本身条例合法地持有此款系统的。我们只是群狂热者，不将对它人任何的商业行为付任何责任或者支持。
相关站点: http://phpcfm.myrice.com http://www.xuwei.cc http://www.HFbbs.com
下载任务栏色彩测试小工具:http://rip.xuwei.cc/colortest.exe

1001下载乐园(http://www.sz1001.net)高速下载: http://sz1001.net/soft/2235.htm http://www1.sz1001.net/soft/2235.htm

基于９８一版核心的Ｗｉｎｄｏｗｓ９Ｘ　Ｐｌｕｓ版本系统镜像文件 ［３１ＭＢ］
基于９８二版核心的Ｗｉｎｄｏｗｓ９Ｘ　Ｐｌｕｓ版本系统镜像文件 ［３７ＭＢ］
系统安装详细说明以及其它的必需的安装文件包 ［１.３ＭＢ］

感谢www.ayxz.com提供高速空间给各位下载！
基于９８一版核心的Ｗｉｎｄｏｗｓ９Ｘ　Ｐｌｕｓ版本系统镜像文件下载http://soft.netspace.com.cn/W98plus1.gho［３１ＭＢ］
基于９８二版核心的Ｗｉｎｄｏｗｓ９Ｘ　Ｐｌｕｓ版本系统镜像文件下载http://soft.netspace.com.cn/W98plus2.gho［３７ＭＢ］
系统安装详细说明以及其它的必需的安装文件包下载http://soft.netspace.com.cn/readme.zip［１.３ＭＢ］
中文技术支持信箱:Ktc@K.RO
总编作者:苡仁 ２５／７／２００３