[GetFlashNumber]
OperationCode=F5
SubCode=01

[PhysicalWriteFlash]
OperationCode=F3
SubCode=01

[PhysicalReadFlash]
OperationCode=F3
SubCode=02

[EraseFlash]
OperationCode=E1
SubCode=01

[GetFlashType]
OperationCode=F5
SubCode=01

[SetChipInfo]
OperationCode=F5
SubCode=06

[GetChipInfo]
OperationCode=F5
SubCode=05

[SetLogicWriteProtect]
OperationCode=F4
SubCode=01

[GetWriteProtectState]
OperationCode=f4
SubCode=02

[LogicRead]
OperationCode=28
SubCode=0

[LogicWrite]
OperationCode=2A
SubCode=0

[WriteSpareArea]
OperationCode=F2
SubCode=01

[ReadSpareArea]
OperationCode=F2
SubCode=02

[WriteIIR]
OperationCode=E7
SubCode=01

[ReadIIR]
OperationCode=E7
SubCode=02

[ODFactReset]
OperationCode=E9
SubCode=02

[ChangeDiskPos]
OperationCode=E0
SubCode=01

[GetDiskPos]
OperationCode=E0
SubCode=02

[GetFlashZone]
OperationCode=F5
SubCode=04

[GetChipID]
OperationCode=F7
SubCode=03

[ReadData]
OperationCode=F8
SubCode=00

[ReadXDATA]
OperationCode=F8
SubCode=01

[ReadMCUCode]
OperationCode=F8
SubCode=02

[WriteXDATA]
OperationCode=F8
SubCode=03

[WriteMCUData]
OperationCode=F8
SubCode=04

[SetCMDTBL]
OperationCode=F8
SubCode=05

[SwitchExtCodeStatus]
OperationCode=F8
SubCode=06

[FirmWareODSCAN]
OperationCode=F9
SubCode=00

[StartODFACT]
OperationCode=F5
SubCode=07

[EndODFACT]
OperationCode=F5
SubCode=08

[Reset]
OperationCode=1E
SubCode=00

[SendRadomData]
OperationCode=FA
SubCode=02


[ReadLogicCapacity]
OperationCode=25
SubCode=00










[ChangeMode]
OperationCode=E0
SubCode=01

[GetMode]
OperationCode=E0
SubCode=02

[VerifyPassword_Switch]
OperationCode=E6
SubCode=01

[VerifyPassword_NoSwitch]
OperationCode=E6
SubCode=02

[UpdateDiskConfiguration]
OperationCode=E7
SubCode=03

[HideDiskWrite]
OperationCode=E8
SubCode=01

[HideDiskRead]
OperationCode=E9
SubCode=02

[FirmwareReset]
OperationCode=E9
SubCode=1

[WriteIIC]
OperationCode=E9
SubCode=1

[ReadIIC]
OperationCode=E6
SubCode=1

[AfterODFactReset]
OperationCode=E6
SubCode=1

[GetFlashID]
OperationCode=E6
SubCode=1


[GetGoodCapacity]
OperationCode=E6
SubCode=1


[GetFlashStatus]
OperationCode=E6
SubCode=1



