用此版量产工具制作加密盘时，只要进入格式化设置界面，将“分区0写保护”的选项选中，
然后再进行格式化就可以，格式化默认的密码是“888888”。量产工具无法修改初始密码。


070119:

  V4.045版本的量产工具增加了对K9HBG08U1M双片FLASH的支持，另外对于MLC FLASH也支持启动盘；
   这版量产工具是采用格式化比较慢的方式。

 070208:
  V4.051版量产工具在V4.045版基础上改善了启动盘对主板的兼容性的问题。
 070326：

  增加了MT29F4G08MAA和I29F8G08MAA两种型号的FLASH配置文件。
 
 070607:
  更新了UMPTOOL.EXE文件，修正了对黑片FLASH双贴格式化不成功的问题。



