利用AutoCAD R14编制《机械制图》试卷 AutoCAD是目前世界上最流行的计算机辅助设计软件之一，AutoCAD R14　FOR WINDOWS是Autodesk公司推出的AutoCAD系列的一个重要的里程碑式版本，与以前的版本相比，AutoCAD R14的功能更为强大、界面更友好、提供了更多的模板文件、支持更多的外部设备。在广大的工科院校和职业学校中，《机械制图》是理工类专业的一门重要专业基础课，现在开设AutoCAD制图课程的学校很多，很多教师也注意利用AutoCAD R14来编制《机械制图》试卷，既漂亮又方便，特别是易于修改。但是，要在短时间内迅速编排出一份高质量的试卷，需要我们掌握一些制图和设置的技巧，笔者简述如下：

●　绘图前的准备

由于《机械制图》试卷的特殊性（主要是考虑到印刷和排版的方便和兼容），我们必须对AutoCAD R14的工作环境进行一些设置，以便更好地进行试卷的编排，主要有如下几个方面：
绘图界限的设置。由于试卷印刷一般是16开或8开纸，打印机也大多采用A4号标准纸，同时，教师出卷时为了标注尺寸的方便，一般是1：1比例绘图。因此，为了避免编制试卷时不经意的超出范围，我们可将绘图界限设定为A4标准图纸，通过Limits设定界限尺寸为（0，0）、（210，297），再用Zoom All命令进行全屏缩放。
图层的设置。一般来说，我们在进行试卷的编排时，可根据题目要求，设置如下五种图层中的几种也就够了：

根据《机械制图》课程的教学特点，设置上述五种的图层一般情况下已能满足教学需要，假如没有彩色打印机的话，可考虑将图层颜色统一设置为黑色，以便打印。
个性化定制AutoCAD R14绘图环境。考虑到编制、打印试卷的可行性，最好将图形窗口和文本窗口的屏幕颜色定为白色（此时各图层的颜色应定为黑色，打印出的图纸就反映为“白底黑线”，异常清晰），可通过“Tools”菜单中的“Preference”命令进行，打开“Preference”对话框后，选择“Display”中的“Colors”项，从中选择白色即可，从此对话框中也可对绘图文件的保存位置、自动存盘时间、定标设备等进行设置。
画好两个辅助矩形界限框。虽然我们在上述步骤中已经通过LIMITS完成了绘图界限的设置，但编制试卷有时仍会超出界限，最好用“Rectangle”命令或“矩形”工具按钮画出两个尺寸分别为（0，0）、（210，297），（20，20）、（190，277）的辅助矩形框，编制试卷时将试题放在内框中，这样可保证试题不超出界限，最后出图时将这两个矩形框删除。

●　绘图时的技巧

利用好模板文件。在进行了上述的绘图准备之后，我们就可以正式进行《机械制图》试卷的编制工作了，为了以后出卷的方便，建议将有关图层设置、绘图界限等环境参数存为模板文件，直接点取“保存”按钮，在出现的对话框中将保存类型选为dwt文件即可，例如将此模板文件取名为“《机械制图》试卷”，下次只要从“Use a Template"中选择此模板文件即可进入试卷的编制环境，可以节省教师的初始环境设置工作。但要注意将模板文件保存在Template目录下。

利用好编辑命令，提高绘图速度。绘图时，我们可充分利用“图形镜像（Mirror）”、“偏移复制（Offset）”、“阵列图形（Array）”、“复制图形（Copy）”等命令提高绘图效率，假如发现有错误，我们还可以利用“移动、旋转、剪切、延伸、折断”等命令进行调整，特别是对于轴类、套类零件等对称图形，利用好“镜像、偏移复制”等命令；利用“格式刷”功能，将一些已设置好格式的实体进行格式复制，将会使绘图速度事半功倍。
文本的快速输入。在编制《机械制图》试卷时，我们不可避免地需要输入一些文本，如少量的文字标题、技术要求、其它说明等，对这些内容，我们可以利用“绘图”工具栏上的按钮完成，单击按钮，拖动出一个文本矩形范围框，在弹出的对话框中输入需要的文本即可，同时可对文本进行字体、字号、字形等格式的编排，而且文本也是作为一个实体，我们可以很方便地对之进行编辑。

图形的高效修改。在对绘制的图形进行修改时，我们一般是使用“Trim、Break、Extend”等命令进行图形的调整和修改，有时甚至要用到多次。实际上，我们可以一次完成，笔者的经验是，用“全选”方式一次选择绘图界限内所有的图形，再逐个剪切去一些多余的线条，这样速度自然提高不少；另外，利用“夹持点”功能可方便进行线条、图形的拉伸、延长、延伸、对齐等操作；一些无关紧要的细节图形可先利用其它图层、颜色、线型进行绘制，最后再用Change或DDChprop命令进行属性修改，新推出的AutoCAD　2000还可同时对线宽进行设置，委实是方便不少。

●　图形的输出

打印参数的配置。一般来说，我们应该将“打印范围（Additional　Parnmeters）”设置为“Limits（图形界限）”，这样才能保证将图形界限范围内的所有图形完整输出，它非常适用于图形界限不经常改变的情形，假如您有绘图仪的话，就不用如此麻烦了，但对于一般用户而言，这一选项还是很有必要的，最起码不必为只打印了一小部分图形而烦恼了。
绘图笔的设置。《机械制图》试卷的编制与其他试卷不同，它对于图线的要求特别严格，特别是对于一些重要的考试，更是对粗实线、细实线、中心线的线型要求十分严格，容不得半点马虎，我们在图形的最后输出时，可根据不同图层颜色选定不同笔号，建议将粗实线宽度设置为0.9，细线宽度设置为0.3，这样符合国家标准3：1的比例，打印效果也比较清晰。
预览图形。出图预览可使用户在图形实际输出到图纸之前预先察看图形输出效果，这样可节省时间和减少图纸浪费，我们一般用“全部（Full）”来预览图形，也可选择“Preview”进行局部预览，在此处随时可用放大镜进行实时缩放，发现错误时可进行调整，具体配置如图所示。

如果预览后没有发现什么错误，可单击OK按钮开始出图，若有些错误，可按CANCEL按钮，退出该对话框，取消打印操作，用户可退出该对话框，取消打印操作，重新进行有关设置。
在实际出图过程中，我们应该通过反复的打印预览来不断对打印参数进行设置，关键是要加强实践，深刻领会“打印”对话框中各选项的作用，以便能够打印出高质量的《机械制图》试卷。同时，广大的图学教育工作者也应该注意到AutoCAD系列软件的最新发展，对于最新版本AutoCAD2000应该密切关注，加强学习，注意利用先进软件资源进行《机械制图》课程的教学，以便更好地满足经济建设的需要，这也是我们教学改革的目的。
（王志军）