利用Ghost制作自动恢复系统光盘 Ghost 2001 能够直接向光盘刻录镜像文件。要制作自动恢复系统光盘，可以利用这一功能。当Ghost在刻录镜像文件的进程中询问是否生成启动光盘时，将存有光驱DOS驱动的启动盘插入软驱，并选择“是”。具体步骤如下： 一、准备相关文件 1.制作镜像文件。如果镜像文件大于光盘容量，利用Ghost的Split命令分割镜像文件。 2.获取光驱DOS驱动。Win98启动盘有适合很多种光驱的驱动。用Ghost 2001的Boot Wizard功能制作的启动盘中，也有光驱驱动。
3.制作 Config.sys和 Autoexec.bat文件。这些文件要存于光盘根目录下。详见下面的“Config.sys文件内容”及“Autoexec.bat文件内容”。
Config.sys文件内容
Config.sys文件为计算机加载Himem.sys、配备光驱驱动并配置DOS内存和环境空间。Config.sys文件可用记事本编辑，应当包含以下命令行：
device=himem.sys
device=oakcdrom.sys /D:mscd001
files=50
buffers=30
dos=high,umb
stacks=9,256
lastdrive=z
其中，命令行device=oakcdrom.sys /D:mscd001的确切内容取决于所用光驱。
/D:mscd001是为驱动文件命名的命令。注意：这个命令要在Config.sys和Autoexec.bat两个文件中使用，对驱动文件的命名（见下面的Autoexec.bat文件内容）必须一致。
Autoexec.bat文件内容
Autoexec.bat为计算机加载光驱驱动，自动运行Ghost并用光盘中的镜像文件覆盖计算机硬盘。Autoexec.bat文件可用记事本编辑，应当包含以下命令行：
mscdex.exe /D:<driver name> /L:<drive letter>
ghost -clone,mode=load,src=<location of image file>,dst=<disk number> -sure -fx
注意:Ghost语句中只允许命令行的极少数位置有空格。除以下情况外，不得有空格。
在Ghost和-clone之间
在number>和-sure之间
在-sure和-fx之间
以下例子假设光驱盘符是G，镜像文件名是sys.gho，镜像文件路径是G:\sys.gho：
mscdex.exe/D:mscd001/L:Q
ghost-clone,mode=load,src=G:\sys.gho,dst=1-sure -fx
其中，/D:mscd001将驱动文件命名为Mscdex.exe，必须与Config.sys文件中的命名相一致；/L:指定光驱盘符是Q。虽然可以用C以上的任何字母作为光驱盘符，但是建议用高于计算机最后一块硬盘盘符的字母作为光驱盘符。例如，如果计算机上有两块硬盘C :和D:，最好用F或更高字母作为光驱盘符。
第三行中的-clone命令通过其后的参数指定Ghost如何运行。其中：
mode=load：指定Ghost用镜像文件覆盖硬盘；
src=<location of image file>：为Ghost指定镜像文件路径，盘符必须与Autoexec.bat命令行中/L:指定的盘符一致。本例中镜像文件Myimage.gho存储在光盘根目录；
dst=<disk number>：指示Ghost覆盖哪个硬盘，Disk 1 是指计算机中的第一块硬；本例是覆盖整个硬盘，而不是某个分区；覆盖某个分区的命令行会有差别；
-sure：指示Ghost在覆盖硬盘的过程中不再请求任何外来指令；
-fx：指示Ghost完成覆盖后退出，使计算机显示DOS提示符。在命令行中也可以不加入这一参数，此时Ghost完成覆盖后将显示“Load completed”或“Process successful”。
二、将相关文件复制（刻录）到光盘上
1.先将以下文件刻录到光盘上。
IO.sys
MSDOS.sys
Command.com
Himem.sys
Config.sys
Autoexec.bat
Mscdex.exe（注意：这只是一个光驱基本驱动文件，还需要光驱自带的驱动文件，如Adaptec光驱的Oakcdrom.sys文件。）
Ghost.exe
2. 将Ghost生成的镜像文件刻录到光盘。
三、用制作的光盘恢复系统
1.将计算机设置成可用光盘启动；
2.关闭计算机；
3.打开计算机，将制作的光盘插入光驱，制作的光盘将自动用镜像文件覆盖硬盘。恢复系统过程完成后，计算机将显示DOS 提示符，如Q:\>；
4.从光驱中取出光盘；
5.重新启动计算机。
（陈珲）