测试调制解调器的精品MDR 7.0 Modem Doctor是由Hank Volpe开发的测试诊断程序，获得了多家计算机媒体的赞誉。它不仅可以测试Modem，还可以测试计算机的显示端口和UART（通用异步接收发送器）类型，并且将发现的错误和不正确的设置告诉用户。 目前Modem Doctor已经推出了7．0版，包括共享版和注册版。在共享版中，仅支持300、1200、2400bPS三种波特率，注册版支持目前各种波特率，最高可达115200bPS，注册版还支持COM1到 COM8共8个通信端口。
MDR 7．0包括MDR．EXE、MDR7DOC．TXT（技术参考手册）、MDR7FST．TXT（用户指南）、MDR7ORDR．TXT（订购表）、MDRPACK7．LST（文件清单）、VENDOR．DOC（共享文件信息）、File－ID．DIZ（BBS描述）共7个文件。
程序在开始运行时首先检查通信端口是否存在，显示PC总线的类型、硬盘所用的DMA通道号、中断的状态等，并且让用户选择用于测试的端口COM1和COM2以及所用的波特率。
MDR 7．0有7个主菜单Log－in、Regs、Carrier、Loopback、Options、Setup和End Program。
Log－in：可以选择COM端口的自动测试或者手工输入一个待测的端口。
Regs：选择UART寄存器快速诊断或者启动流通控制测试。
Carrier：选择载波自测、突发模式自测、突发拨号测试及选择Modem驱动程序。
Loopback：启动各种反馈测试，可以测试UART和串口线，只有在注册版才能使用。
Options：可以设置成交互式终端模式、观看传真模式、产生供MDR for Windows使用的．INI文件、操作或打印当前的统计信息。
Setup：设置波特率和屏幕的颜色。
End Program：退出MDR 7．0。
不论是购买Modem还是检测Modem，在使用过程中出现的问题，Modem Doctor 7.0都会给你一个圆满的回答。
获得MDR 7．0可从各种BBS上下载，或发E－mail至modem．doctor＠ghawk．com。