Windos 95中Config.sys增强的配置选项 Win 95以全新的界面、简捷的操作等诸多新特性而吸引了越来越多的使用者。其内置的 DOS 7.0中的CONFIG.SYS也较DOS 6.22中的CONFIG.SYS的功能有所增强。在这里就其增强的配置选项作一介绍。 ·ACCDATE（新增） 为硬盘指定是否记录文件最近一次被访问的日期。如果计算机在安全模式下开机，所有磁盘上的文件最近一次被访问的日期都将被删除，而已在默认状态下不由软盘保留。 语法 ACCDATE＝drivel+ I-［driveZ+ I-］……
参数 drive1， drive2……指定驱动器号
+|- 加号表示记录此磁盘上文件最近一次被访问的日期，减号表示不记录此磁盘上文件最近一次被访问的日期。
·BUFFERS／BUFFERSHIGH（增强）
在启动计算机时指定相应数目的磁盘缓冲区。使用BUFFERSHIGH将缓冲区设置在高端内存区。
语法 BUFFERS=n［，m］
BUFFERSHIGH＝ n［， m］
参数n指定磁盘缓冲区数目。n的值在1到99之间，默认值为30。
m指定辅助高速缓存中缓冲区的数目。m的值在0至8之间，默认值为0（无辅助高速缓存）。如果指定的n或m的值非法，BUFFERS的设置将采用默认值。
·FCBS／FCBSHIGH（增强）
指定DOS能同时打开的文件控制块数目。可使用FCBSHIGH命令将文件控制块装人高端内存。
语法 FCBS＝x
FCBSHIGH＝ X
参数X指定DOS能同时打开的文件控制块数目。此参数的合法值在1到255之间。默认值为4。
·FILES／FILESHIGH（增强）
指定DOS能同时访问的文件数目。使用FILESHIGH命令可将此命令装人高端内存。
语法 FILES二 x
FILESHIGH＝ X
参数X指定DOS能同时访问的文件数目。此参数的合法值在8到255之间。默认值为8。
·INSTALL／NSTALLHIGH（增强）
在启动DOS时，将内存驻留程序装人内存。使用INSTALLHIGH命令可将内存驻留程序装人高端内存。可使用 INSTALL或 INSTALLHIGH命令将 DOS的一些内存驻留程序装人内存。例如：Fastopen、Keyb、NISfunC和 Share。
语法 INSTALI=［drive：］［path] filename [command-parameters]
INSTALLHIGH=[drive:][path]filename[command－parameters］
参数 [drive:][path]filename指定要运行的内存驻留程序的路径及文件名。
command－parameters指定要运行的内存驻留程序的工作参数。
·LASTDRIVE／LASTDRIVEHIGH（增强）
指定能访问的驱动器号的最大值。可使用LASTDRIVEHIGH命令装人高端内存。指定的值代表DOS能访问的最后一个有效的驱动器号。
语法 LASTDRIVE＝ X
LASTDRIVEHIGH＝X
参数X是从A到Z之间的一个驱动器号。
.STACKS／STACKHIGH（增强）
支持在处理硬中断时对数据堆栈的动态存取。使用STACKSHIGH可将堆栈装人高端内存。
语法 STACKS=n，S
STACKSHIGH=n，s
参数 n指定堆栈的数目。有效值为0以及8到64之间的任意值。
s指定每个堆栈的大小（字节数）。有效值为0以及32到512之间的任意值
（陈远雄）