数字音频处理软件——Cool Edit Pro Cool Edit Pro 是著名的数字音频软件制作公司——Syntrillium继Cool Edit 96之后开发的第二代数字音频处理软件，其运行环境为Windows95/NT。与第一代的Cool Edit 96相比，Cool Edit Pro无论是处理速度还是软件功能均有令人惊讶的提高！它不仅保留了Cool Edit 96所拥有的种种优秀的功能，还集成了一个相当专业且高效的音频处理工具——多轨编辑器（Multitrack Editor）。拥有Cool Edit Pro，就等于同时拥有了数码录音机、超级编辑器和多轨混音器。再加上你对音乐的痴迷和制作奇声妙音响的强烈愿望……哇塞，那还有什么美妙的音响不能被制作出来呢？
主要特色
1.作为一个功能超强的数字音频处理软件，Cool Edit Pro所支持的音频格式比其它的同类软件更加丰富：除了SAM、JFF、AIF、SND、VOX、DWD、MP1、MP2、MPG、AU、SND、VCE、RA、SMP、VBA、PCM之外，还提供了对五种不同类型.WAV文件的支持。这五种类型分别为：A/Mu-Law、ACM、DVI/IMA、ADPCM、PCM。
2.提供了强大的DSP（Digital Signal Proccessing数字信号处理）能力。能够同时处理的音轨数多得令人吃惊——64条！支持录音、回放、混音、音频编辑。借助它，你能够方便地制作出自己想要的任何特殊音效，并添加到各种类型的多媒体作品中去，让你的作品充满个性与魅力！
3.作为一个All-In-One的数字音频处理的解决方案，Cool Edit Pro还提供了对Microsoft的Active Movie/Direct X技术协议的支持。此外如果你需要处理的信号中还包括一些MIDI流或MPG成分，你将会欣喜地发现，Cool Edit Pro提供的MIDI/SMPTE功能将同步提供对这些多媒体信号的无缝链接。
4.操作界面设计简捷方便，周到细致。虽然功能按键众多，但根据按钮上的图形，已经能猜个八九不离十，更何况还有提示呢。即便你没有20英寸的显示器和三头六臂，也一样能轻松地完成自己的工作。
5.能提供丰富的特殊效果——3D室内混响、3D混响、扭曲、冲压、降噪、30段图示均衡、5段参数均衡、快速/科学滤波器、相位控制器等等，音频缩/放、合声、压缩/扩展/限幅、延迟、回旋、变形、颠倒/反转/静音，还有奇妙的“同步脑波”。此外，还有为满足特殊需要而准备的噪声发生器（可产生白色、褐色及粉红噪声）和产生特殊音调的特殊波形发生器（能够产生正弦波、方波、锯齿波等多种波形）。
系统需求
功能如此强劲的软件，对系统硬件的要求是不是也一定非常高呢？非也！如果您只准备用Cool Edit Pro来制作几个简单的特殊音效或是MIDI的辅助编曲工作，那么，一台能运行Windows 95、486以上档次、8MB内存、6MB可用硬盘空间，加上一块声卡即可大致领略Cool Edit Pro的妙处了。当然，如果你想利用Cool Edit Pro比较流畅自如地从事复杂的硬盘录音/编辑操作，那么，起码也得有台586以上、16MB内存、SB16PnP以及兼容鼠标的PC。最好的情况嘛，当然不如有台奔腾Ⅱ代400、128MB SDRAM、创新AWE64gold、无线耳机和Hi-End音响外加一间符合声学实验室标准的工作室……
工作界面
Cool Edit Pro的工作界面分为波形编辑界面（Edit Waveform View）和多音轨编辑界面（MultitrackView）两个部分。

波形编辑界面如图1所示。从上至下依次为菜单栏（Menu）、工具栏（Toolbars）、波形显示区（Waveformdisplay）、波形缩放栏、CD播放控制以及状态栏（Status Bar）。
在工具栏中，密密麻麻地分布着56个图形化按键。轻松点击它们，不仅可以快捷地实现对音频波形文件的拷贝、剪切、粘贴、转换、频率采样、向波形文件中添加必要信息、视窗切换等几乎所有的编辑操作。还可以进行波形反转/倒转、动态压缩/扩展/限幅、噪声门、淡入、淡出、不同声道间的混音，产生波形包络、数字混响、回声/三维回声、过滤、降噪、加速、扭曲音效、快速/科学滤波等效果，完成脑波频率编码、背景噪声抑制、相位扫描、合声、图示/参数频率均衡等特殊操作。
多音轨编辑界面如图2所示，与波形编辑界面相近。不同的是波形显示区被水平地划分为4个区域，其左侧分别对应着整个音轨控制台。在音轨控制台上，不仅可以显示音轨名称、音量、录音/回放设备选择，还可以对指定音轨进行静音、录音等设置操作。

几种声音效果处理功能
Cool Edit Pro的声音处理功能众多，这里只简要介绍一部分。
1.转换采样类型
采样时有两个重要因素：一是采样频率，二是采样分辨率。采样频率是指每秒钟的采样次数，采样频率越高，采样波形就越逼近原来的波形；采样分辨率则是指每次采样所得的数据长度，一般分为8位、16位、32位三种，数据长度越长，采样分辨率就越高，记录的数据就越精确。“转换采样类型”可以改变当前的采样频率或采样分辨率。
2.淡入、淡出及增益调整
淡入就是让声音由小变大，淡出则与此相反。我们在欣赏音乐时，声音突兀而至或突然中止都会给人一种不自然的感觉，这时如果使用淡入、淡出就可以实现声音大小的平滑过渡。调整增益可以使选定区域各处的振幅增加或减少，以调节音量。
3.添加三维回声/混响效果
三维回声模块可以模拟在任意一间虚拟的房间里发声的情形，你仅需指定房间大小和墙壁表面的反射特性及其它有关参数，就可以创造出需要的空间感。在房间中振荡的回声数也是可调的，你可以指定多达25,000个回声同时在房间中回响！
4.嵌音效果
产生选定部分的一个延迟拷贝，并将此拷贝叠加在选定部分上。它可以使声音产生在风中、水中或者一些振荡环境中传播的效果，Cool Edit Pro通过对波形进行相移和延迟来获得这种效果。60年代的美国乐坛上反弹吉它的歌手Jimi Hendrix，首先把这种振颤的效果加入到乐曲当中，获得了令人意想不到的梦幻效果。
5.混响效果
混响效果指的是一种听觉上的空间感，这种空间感是由多个反射源来回反射声波形成的。与回声效果不同的是，混响并不是以一定的时间间隔将声音逐渐衰减，而是将早期反射和各种回声组合成的无规律的回声效果。有些音频软件只提供了一些固定的混响环境，比如空房间、音乐大厅等等，而有些音频软件只提供了混响参数的设置，没有预设混响环境。CoolEdit Pro则集两者之所长，既提供了参数的设置，又预设了混响环境，从小小的房间到宽阔的体育场，你可以随心所欲地选择合适的环境。不过，为了更为灵活地应用混响效果，Cool Edit Pro可使你在熟悉了混响环境的设置规律后，自己动手改变一些参数，设计出更为合适的环境。
6.脑波同步发生器
脑波同步发生器可以产生各种立体声的音频信号，让听者进入各种意识状态。例如，你可以通过听一些“波浪形”的声波，进入沉睡、冥想或阿尔法（Alpha）放松状态。脑波同步发生器产生的音频数据是立体声的，为了取得好的效果，听者最好使用立体声耳机来收听。为了使输出信号具有空间感，左声道或右声道必须有一个要稍作延迟，这样听起来就好像声音是来自于某个方向。如果你收听的是频率大于3Hz的脑波同步音频，你的大脑就会同步地发出相同频率的电磁波。
Cool Edit Pro与Cakewalk Pro
喜爱电脑音乐创作的人恐怕没有人会不知道著名的“编曲机”软件——Cakewalk Pro。发展到今天的Cakewalk，已经将麾下的所有产品向着数字语音同步的方向发展。也许你没想到在安装Cool Edit Pro时，它会自动建立与Cakewalk Pro的关联。也就是说，你可以使用好像来自Cakewalk内的波形编辑器一样使用Cool Edit Pro。
唯一的前提条件是 ：Cakewalk Pro Audio的版本应为5.0b以上。使用方法如下：
首先，在Cakewalk中选择你所希望编辑的波形，然后，在工具栏（Tools Menu）就可以随时对选中的波形文件随心所欲地进行编辑了。
Cool Edit Pro支持对音波文件的批处理操作，支持对音波文件的频谱分析，还可以将编辑、修饰后的音波文件嵌入多媒体作品或游戏当中，令你的作品平添几分独特的魅力。Cool Edit Pro具有丰富的控制命令和波形显示方式，不仅能对多种格式的音频文件进行随心所欲的编辑和修饰，还具有众多比较专业的特殊功能。对电脑音乐感兴趣的朋友，尽可尝试制作属于自己的作品。
凭借独一无二的音频处理能力，Cool Edit Pro将会成为电脑音乐爱好者发挥自己创作天才的得力工具。如果Cool Edit Pro已令你心动不已，你可以到Syntrillium公司的网址:www.syntrillium.com去下载Cool Edit Pro的demo版。
(牟 缜）